{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":14,"sheets":["Beispiele","Hilfe","Jacobimatrix6","Jacobimatrix8","Jacobimatrix10","Jacobimatrix9","Jacobimatrix10_2","Jacobimatrix13","Jacobimatrix16","Längsträgerlage","JQT","Stützenlasten","JQTLasten","Verformungen"],"not_rendered":{"charts":2,"images":103,"macros":1,"defined_names":56},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Beispiele","index":0,"n_rows":510,"n_cols":254,"rows_kept":510,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":15}
["Übersicht der Objekte"]
["Datei","Dateiname","Einstellungen",""]
["Last","Name","Lastgröße [kN]",null,"Lastort [m]",null,"Pfeilhöhe [Twip]","Lastfall"]
["Moment","Name","Momentgröße [kNm]","Startwinkel [°]","Momentort","Endwinkel [°]","Drehpfeilhöhe [Twip]","Lastfall"]
["Streckenlast","Name","q links [kN/m]","q rechts [kN/m]","von [m]","bis [m]","Höhe des Pfeilrechteckes [Twip]","Lastfall"]
["Balken","Querschnitt","Materialgüte","Iy [cm4]","von [m]","bis [m]","h [cm]","MRd [kNm];VRD [kN]"]
["Lager","Name","Feder [kN/m]","Drehfeder [kNm/m]","Lagerort [m]","Lagersenkung [m]","Lagerdrehung [m/m]","Lastfall"]
["Gelenk","Name","Feder [kN/m]","Drehfeder [kNm/m]","Gelenkort [m]","Sprung [m]","Knick [m/m]","Lastfall"]
["Maßkette","kurzer Name","Objekte","relativ","Array",null,"Yhöhe [Twip]","Lastfall"]
["Ausgabe",null,"gewünschte Werte",null,"Anzahl der Teilungen",null,"gewünschte Zeile","Lastfall"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Datei","Einfeldträger",null,null,"000001"]
["der stinknormale ql²/8 Einfeldträger"]
["Balken","20x40","C30"]
["Streckenlast",null,"q_1==1","q_2==1,5",0,8]
[]
[]
["Datei","Zweifeldträger"]
["ein ungleichmäßiger Zweifeldträger mit mehreren Lastfällen"]
["Neben die Lager werden die Lagerkräfte geschrieben.",{"$nulls":7},"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","F Schnee","M Schnee","min F","min M","max F","max M"]
["Lager",{"$nulls":3},1,{"$nulls":3},5.472430751344412,0,15.87500000000053,0,2.6987500000000617,0,7.387781514314956,0,34.84359401431583,0]
["Lager",{"$nulls":3},6,{"$nulls":3},8.388187818333234,0,24.33333333333325,0,4.136666666666653,0,11.324053554749867,0,53.40855355474972,0]
["Lager",{"$nulls":3},9,{"$nulls":3},3.375383796760792,0,9.791666666666647,0,1.6645833333333155,0,4.55676812562707,0,21.491455625627015,0]
["Balken","IPE200","S355",null,null,10]
["Streckenlast","Ausbaulast",1.5,{"$nulls":4},"Eigengewicht"]
["Streckenlast","Nutzlast",5,{"$nulls":4},"Nutzlast"]
["Streckenlast","Schnee",0.85,{"$nulls":4},"Schnee","maximale Größen der Lastfallkombination","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":6},"Lastfallkombination","Min",-31.002567902500203,-23.320515678871786,-0.005754901827032375,-0.006667380468259763,0.33806436177092897,0.1080434889023243]
[{"$nulls":8},"Max",23.869233694845583,20.467181995809696,0.0071590857706922036,0.010939120708707504]
[]
[]
[]
["Datei","Kragarm",{"$nulls":3},"0000001"]
["ein Kragarm unter Einzellast mit vorgegebener Belastbarkeit"]
["Balken","Q50;20","C30/37",{"$nulls":4},"500;150"]
["Last",null,50,null,5,null,null,"Nutzlast","F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","min F","min M","max F","max M"]
["Lager",null,null,-1,0,{"$nulls":3},30.000000000000057,-75.00000000000045,49.99999999999875,-250.0000000000016,40.50000000000008,-476.250000000003,115.49999999999821,-101.25000000000063]
[]
[]
[]
["Datei","Einzellasten",null,"","01"]
["Balken","III_HEB220","S355",null,0,9.6,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F sdf","M sdf","min F","min M","max F","max M"]
["Feder","W36",80000,null,0.45,{"$nulls":3},247.82270904116137,0,-5.387037216018037,0,333.8019065011159,0,341.88246232514297,0]
["Feder","W36",80000,null,2.1,{"$nulls":3},252.0837973504921,0,7.580738841450405,0,330.0961042027651,0,341.4672124649407,0]
["Feder","W36",80000,null,3.55,{"$nulls":3},252.0666888520818,0,80.05499649255238,0,232.10713144762516,0,352.1896261864537,0]
["Feder","W36",80000,null,4.8,{"$nulls":3},239.81594296293417,0,93.63130238540657,0,197.64586209025308,0,338.09281566836296,0]
["Feder","W36",80000,null,6.05,{"$nulls":3},252.35772449631372,0,19.05292151422941,0,314.855583862974,0,343.43496613431813,0]
["Feder","W36",80000,null,7.5,{"$nulls":3},252.76700684963637,0,-5.724356041040792,0,340.3876429825228,0,348.97417704408394,0]
["Feder","W36",80000,null,9.15,{"$nulls":3},247.88053428193894,0,-1.208565973532913,0,334.50975998789585,0,336.32260894819524,0]
["Last","HEB500",134,null,0]
["Last","HEB500",171,null,1.2]
["Last","HEB500",185,null,2.3]
["Last","HEB500",189,null,3.3]
["Last","HEB500",188,null,4.3]
["Last","HEB500",188,null,5.3]
["Last","HEB500",189,null,6.3]
["Last","HEB500",186,null,7.3]
["Last","HEB500",171,null,8.4]
["Last","HEB500",134,null,9.6]
["Last","Stoß",0.1,null,4.4,null,1500]
["Maßkette",null,"Last"]
["Maßkette",null,"Lager"]
[]
[]
["Datei","beidseitig",null,"","001100"]
["beidseitig eingespannter Balken mit halbbreiten Grafiken"]
["Halbbreite Grafiken senken den Seitenverbrauch von 9,5 Seiten auf 4,5 Seiten."]
["Balken","HEB500","S235",{"$nulls":5},"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","min F","min M","max F","max M"]
["Einspannung",{"$nulls":3},0,{"$nulls":3},33.733066480093456,-112.44355493364488,35.00000000000004,-112.50000000000021,45.53963974812617,-320.5487991604209,98.03963974812623,-151.7987991604206]
["Einspannung",{"$nulls":3},20,{"$nulls":3},33.73306648009344,112.44355493364492,35.00000000000006,112.50000000000023,45.53963974812615,151.79879916042066,98.03963974812623,320.548799160421]
["Streckenlast",null,1.5,1.5,0,20,null,"Eigengewicht"]
["Streckenlast",null,4,3,0,10,null,"Nutzlast"]
["Streckenlast",null,3,4,10,20,null,"Nutzlast"]
[]
[]
[]
["Datei","LastenSchieben",null,""]
["Dieses Beispiel zeigt, dass man Lasten mühevoll woanders hin schieben kann. 100Twip = 1mm"]
["Balken","R20;30;1,5;3;2","S355"]
["Streckenlast",null,3,3,0,8,100]
["Streckenlast",null,4,4,4,12,2500]
["Last",null,10,null,0,null,2500]
["Last",null,10,null,12,null,500]
["Maßkette",null,"Lager"]
[]
[]
[]
[]
["Datei","Jochquerträger",null,""]
["Ein Balken wirf auf vielen Federn gelagert"]
["Balken","II_PB220","S355"]
["Streckenlast",null,25,45,0,2]
["Streckenlast",null,125,125,2,8]
["Streckenlast",null,45,25,8,10]
["Streckenlast",null,25,45,10,12]
["Streckenlast",null,125,125,12,18]
["Streckenlast",null,45,25,18,20,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Feder",null,60000,null,2.35,{"$nulls":3},297.7171476042565,0]
["Feder",null,60000,null,5,{"$nulls":3},302.0777118753813,0]
["Feder",null,60000,null,7.5,{"$nulls":3},300.46666052050296,0]
["Feder",null,60000,null,12.5]
["Feder",null,60000,null,15]
["Feder",null,60000,null,17.65,{"$nulls":3},297.71714760389136,0]
[]
[]
[]
["Datei","Jochquerträger",null,""]
["Kommentar","Anfang","Das gleiche Beispiel wie vorher, nur mit Schminke"]
["Balken","II_PB220","S355"]
["Streckenlast",null,25,45,0,2]
["Streckenlast",null,125,125,2,8]
["Streckenlast",null,45,25,8,10]
["Streckenlast",null,25,45,10,12]
["Streckenlast",null,125,125,12,18]
["Streckenlast",null,45,25,18,20,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",null,"Nachweis Stütze"]
["Feder","P40",60000,null,2.35,{"$nulls":3},297.7171476042565,0,null,0.9303660862633016]
["Feder","P40",60000,null,5,{"$nulls":3},302.0777118753813,0,null,0.9439928496105665]
["Feder","P40",60000,null,7.5,{"$nulls":3},300.46666052050296,0,null,0.9389583141265717]
["Feder","P40",60000,null,12.5,{"$nulls":3},300.46666052054013,0,null,0.938958314126688]
["Feder","P40",60000,null,15,{"$nulls":3},302.0777118753841,0,null,0.9439928496105754]
["Feder","P40",60000,null,17.65,{"$nulls":3},297.71714760389136,0,null,0.9303660862621606]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Streckenlast"]
[]
[]
["Datei","Jochquerträger",null,""]
["Das gleiche Beispiel; diesmal um zu sehen wo der Träger gestoßen werden kann. Der Stoß trägt 40kNm und 180kN."]
["Balken","II_PB220","S355",{"$nulls":4},"40;180"]
["Streckenlast",null,25,45,0,2]
["Streckenlast",null,125,125,2,8]
["Streckenlast",null,45,25,8,10]
["Streckenlast",null,25,45,10,12]
["Streckenlast",null,125,125,12,18]
["Streckenlast",null,45,25,18,20,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Feder",null,60000,null,2.35,{"$nulls":3},297.7171476042565,0]
["Feder",null,60000,null,5,{"$nulls":3},302.0777118753813,0]
["Feder",null,60000,null,7.5,{"$nulls":3},300.46666052050296,0]
["Feder",null,60000,null,12.5,{"$nulls":3},300.46666052054013,0]
["Feder",null,60000,null,15,{"$nulls":3},302.0777118753841,0]
["Feder",null,60000,null,17.65,{"$nulls":3},297.71714760389136,0]
[]
[]
["Datei","Mehrfeldträger",null,""]
["ein Balken mit unterschiedlichen Querschnitten",{"$nulls":7},"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","F Sonderlast","M Sonderlast","min F","min M","max F","max M"]
["Lager",{"$nulls":3},0.5,{"$nulls":3},2.847909388646085,0,-0.06986899563318627,0,4.751364628820671,0,3.739874181222436,0,10.259019923580121,0]
["Lager",{"$nulls":3},3,{"$nulls":3},4.592317139737989,0,0.24454148471615167,0,7.370223799126636,0,6.199628138646285,0,16.516242494541473,0]
["Lager",{"$nulls":3},5,{"$nulls":3},3.9271035753275143,0,8.19432314410477,0,-0.21277974890830187,0,5.014337165665937,0,17.593074542849298,0]
["Lager",{"$nulls":3},7,{"$nulls":3},3.705339792576431,0,7.262008733624482,0,0.18238264192139425,0,5.002208719978182,0,16.141438387008787,0]
["Lager",{"$nulls":3},9,{"$nulls":3},3.9271035753274948,0,8.194323144104748,0,-0.21277974890829027,0,5.014337165665927,0,17.59307454284924,0]
["Lager",{"$nulls":3},11,{"$nulls":3},4.592317139737986,0,0.2445414847161944,0,7.370223799126631,0,6.199628138646282,0,16.516242494541526,0]
["Lager",{"$nulls":3},13.5,{"$nulls":3},2.847909388646472,0,-0.06986899563318638,0,4.751364628821094,0,3.7398741812229574,0,10.259019923581214,0]
["Balken","20x40","gl24c",null,0,4]
["Balken","20x60","gl24c",null,4,10]
["Balken","20x40","gl24c",null,10,14]
["Streckenlast","Ausbau",1.5,1.5,0,14,null,"Eigengewicht"]
["Streckenlast","Nutzlast",4,4,4,10,null,"Nutzlast"]
["Streckenlast","Sonderlast",3,3,0,4,null,"Sonderlast"]
["Streckenlast","Sonderlast",3,3,10,14,null,"Sonderlast"]
["Gelenk",{"$nulls":3},4]
["Gelenk",{"$nulls":3},10]
[]
[]
["Datei","Mehrfeldträger",null,""]
["ein Durchlaufträger, auf denen sich die Lasten türmen"]
["Balken","HEB 600","S355",{"$nulls":5},"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","F Schnee","M Schnee","F Wind","M Wind","F abhebender Wind","M abhebender Wind","min F","min M","max F","max M"]
["Lager",{"$nulls":3},0.2,{"$nulls":3},20.321412007622712,0,19.194289611254135,0,21.593575812556082,0,7.19785860412685,0,-4.798572402813534,0,20.95583346649239,0,95.09377708969382,0]
["Lager",null,10000,null,10.2,{"$nulls":3},38.98821640378135,0,34.411420777796195,0,38.71284837503906,0,12.904282791678428,0,-8.602855194449049,0,41.020237632598615,0,173.93435038686772,0]
["Lager",{"$nulls":3},20.2,{"$nulls":3},20.321412007746403,0,19.194289610863052,0,21.593575812206836,0,7.197858604096837,0,-4.798572402715763,0,20.955833466791365,0,95.0937770887622,0]
["Streckenlast","Belag",1,1,0,20.4,null,"Eigengewicht"]
["Streckenlast","Nutzlast",2,2,0,20.4,null,"Nutzlast"]
["Streckenlast","Schnee",2.25,2.25,0,20.4,null,"Schnee"]
["Streckenlast","Wind",0.75,0.75,0,20.4,null,"Wind"]
["Streckenlast","Windsog",-0.5,-0.5,0,20.4,null,"abhebender Wind"]
["Last",null,4,null,1,null,null,"Eigengewicht"]
["Last",null,8,null,1,null,null,"Nutzlast"]
["Last",null,9,null,1,null,null,"Schnee"]
["Last",null,3,null,1,null,null,"Wind"]
["Last",null,-2,null,1,null,null,"abhebender Wind"]
["Last",null,4,null,19.4,null,null,"Eigengewicht"]
["Last",null,8,null,19.4,null,null,"Nutzlast"]
["Last",null,9,null,19.4,null,null,"Schnee"]
["Last",null,3,null,19.4,null,null,"Wind"]
["Last",null,-2,null,19.4,null,null,"abhebender Wind"]
["Last",null,4,null,8,null,null,"Eigengewicht"]
["Last",null,8,null,8,null,null,"Nutzlast"]
["Last",null,9,null,8,null,null,"Schnee"]
["Last",null,3,null,8,null,null,"Wind"]
["Last",null,-2,null,8,null,null,"abhebender Wind"]
["Last",null,4,null,12.399999999999999,null,null,"Eigengewicht"]
["Last",null,8,null,12.399999999999999,null,null,"Nutzlast"]
["Last",null,9,null,12.399999999999999,null,null,"Schnee"]
["Last",null,3,null,12.399999999999999,null,null,"Wind"]
["Last",null,-2,null,12.399999999999999,null,null,"abhebender Wind"]
["Maßkette",null,"Elemente"]
["Maßkette",null,"Last"]
[]
[]
[]
["Datei","Prerigg",null,"",{"$nulls":4},"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","min F","min M","max F","max M"]
["Lager","EKZ1",null,null,0,{"$nulls":3},0.2587499999999992,0,5.781250000000041,0,0.2587499999999992,0,6.04000000000004,0]
["Lager","EKZ2",null,null,10,{"$nulls":3},0.8625000000000002,0,15.937500000000039,0,0.8625000000000002,0,16.80000000000004,0]
["Lager","EKZ3",null,null,20,{"$nulls":3},0.2587499999999998,0,3.2812499999999893,0,0.2587499999999998,0,3.5399999999999894,0]
["Balken","Prolyte H40V","Al235",4179.5,null,null,20,"20,7;12,8"]
["Streckenlast","Truss",0.069,0.069,{"$nulls":3},"Eigengewicht"]
["Streckenlast","Fixtures","q_Lights=1","q_Lights=1",{"$nulls":3},"Nutzlast"]
["Last","PA","F_PA=5",null,5,null,null,"Nutzlast"]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1,1,1,1,1,1,1]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":4},-1]
["Maßkette",null,"Streckenlast",{"$nulls":4},-1]
["Maßkette","Lager","Lager"]
[]
["Datei","Stützsensenkung_1",null,"",{"$nulls":4},"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",{"$nulls":3},0,{"$nulls":3},0.39358216196512574,0]
["Lager",{"$nulls":3},5,0.1,null,null,-0.22506320094697702,0]
["Lager",{"$nulls":3},10,{"$nulls":3},0.3935821619651225,0]
["Balken","R4x8x0,32x0,48x0,32","S235"]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1,1,1,1,1,1,1]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":4},-1]
["Maßkette",null,"Streckenlast",{"$nulls":4},-1]
["Maßkette","Lager","Lager"]
[]
["Datei","Laststellung",null,"",{"$nulls":4},"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","min F","min M","max F","max M"]
["Balken","HEB 200","S355",{"$nulls":5},"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","min F","min M","max F","max M"]
["Lager",{"$nulls":3},1,{"$nulls":3},5.505833079088115,0,12.642857142857089,0,7.432874656768956,0,26.39716037105459,0]
["Lager",{"$nulls":3},3,{"$nulls":3},4.852598645975974,0,11.14285714285716,0,6.551008172067565,0,23.265293886353305,0]
["Lager",{"$nulls":3},5,{"$nulls":3},5.412513874357801,0,12.428571428571411,0,7.306893730383032,0,25.94975087324015,0]
["Lager",{"$nulls":3},7,{"$nulls":3},4.852598645975981,0,11.142857142857178,0,6.551008172067574,0,23.26529388635334,0]
["Lager",{"$nulls":3},9,{"$nulls":3},5.50583307908808,0,12.64285714285706,0,7.432874656768909,0,26.3971603710545,0]
["Streckenlast",null,2,null,0,10]
["Streckenlast",null,6,null,0,10,null,"Nutzlast"]
["Kommentar","Schnittgrößen","Der Unterschied zwischen den beiden Beispielen ist, dass im zweiten Beispiel die Streckenlasten feldweise ungünstig angesetzt werden."]
[]
["Datei","Laststellung2",null,""]
["Balken","HEB 200","S355",{"$nulls":5},"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","F Nutzlast2","M Nutzlast2","min F","min M","max F","max M"]
["Lager",{"$nulls":3},1,{"$nulls":3},5.505833079088115,0,7.258928571428656,0,5.383928571428583,0,7.432874656768956,0,26.397160371054817,0]
["Lager",{"$nulls":3},3,{"$nulls":3},4.852598645975974,0,4.446428571428613,0,6.696428571428559,0,6.551008172067565,0,23.265293886353323,0]
["Lager",{"$nulls":3},5,{"$nulls":3},5.412513874357801,0,6.2142857142857135,0,6.214285714285699,0,7.306893730383032,0,25.94975087324015,0]
["Lager",{"$nulls":3},7,{"$nulls":3},4.852598645975981,0,6.696428571428529,0,4.446428571428648,0,6.551008172067574,0,23.265293886353337,0]
["Lager",{"$nulls":3},9,{"$nulls":3},5.50583307908808,0,5.383928571428598,0,7.2589285714285054,0,7.432874656768909,0,26.397160371054564,0]
["Streckenlast",null,2,null,0,10]
["Streckenlast",null,6,null,0,1,null,"Nutzlast"]
["Streckenlast",null,6,null,1,3,null,"Nutzlast2"]
["Streckenlast",null,6,null,3,5,null,"Nutzlast"]
["Streckenlast",null,6,null,5,7,null,"Nutzlast2"]
["Streckenlast",null,6,null,7,9,null,"Nutzlast"]
["Streckenlast",null,6,null,9,10,null,"Nutzlast2"]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1,1.35,1.5,1.5,1,1,1]
{"$rows_empty":28}
["Datei","Brücke",null,""]
["Feldlängen",16,18,16,"Meter",{"$nulls":6},"Breite","Höhe","Stegdicke","Flanschdicke","Radius"]
["Balken","I30x40x1x1,5","S235",null,0,8,null,"4079,5;400,1",{"$nulls":3},30,40,1,1.5]
["Balken","I30x50x1x1,5","S235",null,8,19,null,"4079,5;400,1",{"$nulls":3},30,50,1,1.5]
["Balken","I30x40x1x1,5","S235",null,19,22,null,"4079,5;400,1",{"$nulls":3},30,40,1,1.5]
["Balken","I30x15x1x1,5","S235",null,22,28,{"$nulls":5},30,15,1,1.5]
["Balken","I30x40x1x1,5","S235",null,28,31,{"$nulls":5},30,40,1,1.5]
["Balken","I30x50x1x1,5","S235",null,31,42,{"$nulls":5},30,50,1,1.5]
["Balken","I30x40x1x1,5","S235",null,42,50,{"$nulls":5},30,40,1,1.5]
["Streckenlast","Verkehr Feld 1",2.5,null,0,16,null,"Verkehr1"]
["Streckenlast","Verkehr Feld 2",2.5,null,16,25,null,"Verkehr2","F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Verkehr1","M Verkehr1","F Verkehr2","M Verkehr2","F Verkehr3","M Verkehr3","F Verkehr4","M Verkehr4","min F","min M","max F","max M"]
["Lager",null,1000,50,34,{"$nulls":3},19.224343131138824,0.05473469051283075,-0.30762634742733663,-0.0035693885350791543,8.794797567727379,0.1350357743927617,19.573387848801048,0.16263470650795853,20.432601984611935,-0.12693407563637038,25.491423705896405,-0.12186336406485278,99.15404432874794,0.5203975535434019]
["Lager",{"$nulls":3},0,{"$nulls":3},5.974156868863915,0,19.801803787898177,0,-2.8486869802188366,0,-3.0194984363142012,0,0.07322057491572187,0,-0.7371663518332721,0,37.87764831718713,0]
["Streckenlast","Verkehr Feld 3",2.5,null,25,34,null,"Verkehr3"]
["Streckenlast","Verkehr Feld 4",2.5,null,34,50,null,"Verkehr4"]
["Gelenk",null,null,500,25]
["Lager",null,1000,50,16,{"$nulls":3},19.224343131149624,-0.05473469051167967,20.43260198461394,0.12693407563668302,19.573387848820822,-0.1626347065098912,8.794797567724267,-0.13503577439200853,-0.30762634742594364,0.003569388535091811,25.49142370591308,-0.5203975535436172,99.15404432879053,0.12186336406689469]
["verschiebliches Lager",{"$nulls":3},50,{"$nulls":3},5.974156868864043,0,0.07322057491534562,0,-3.0194984363147555,0,-2.848686980218389,0,19.801803787898507,0,-0.7371663518332578,0,37.87764831718724,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1,1.35,1.5,1.5,1,1,1]
["Materialbeiwerte",{"$nulls":5},1,1.1]
[]
[]
[]
[]
[]
["Datei","Querschnitte",null,"11","01"]
["Balken","10x65x1","S235",null,0,0.4]
["Balken","R80x20x1,2","S235",null,0.4,0.8]
["Balken","IPE400","C30",null,0.8,1.2000000000000002]
["Balken","DV{(DH{(HEB300)(HEB300)(HEB300)(3P)60})(U100)(HEB300)(5T)90}","C30",null,1.2000000000000002,1.6]
["Balken","I20x30x1x2x1,5","C30",null,1.6,2]
["Balken","S25x30x25x2x1x3x2","C20/25",null,2,2.4]
["Balken","U30x10x1x2x1x1x5","C20/25",null,2.4,2.8]
["Balken","Q25x1x0x2","C30",null,2.8,3.1999999999999997]
["Balken","]10x30x1x2x2x1x5","C30/37",null,3.1999999999999997,3.5999999999999996]
["Balken","][10x30x1x2x5x1x1x5","C30/37",null,3.5999999999999996,3.9999999999999996]
["Balken","UU30x10x1x2x5x1x1x5","C30/37",null,3.9999999999999996,4.3999999999999995]
["Balken","T20x30x1x2x1,5","S355",null,4.3999999999999995,4.8]
["Balken","S25x35x20x2x1x3x2","S355",null,4.8,5.2]
["Balken","DH{(HEB400)(HEB500)(U300)(Drei)60}","S355",null,5.2,5.6000000000000005]
["Balken","RO25x1","S275",null,5.6000000000000005,6.000000000000001]
["Balken","DV{(HEB400)(ee)(HEB300)(Fachwerk)90}","D40",null,6.000000000000001,6.400000000000001]
["Balken","II_PB220","S355",null,6.400000000000001,6.800000000000002]
["Balken","III_HEB220","S355",null,6.800000000000002,7.200000000000002]
["Balken","K30x60x2x2x20","C24",null,7.200000000000002,7.600000000000002]
["Balken","DH{(4x30)(20x40)(4x30)(verstärkt)28}","C24",null,7.600000000000002,8.000000000000002]
["Last","10x65x1","I==1",null,0.2]
["Last","R80x20x1,2","n==1",null,0.6000000000000001]
["Last","IPE400","h==1",null,1]
["Last","DV{(DH{(HEB300)(HEB300)(HEB300)(3P)60})(U100)(HEB300)(5T)90}","a ==1",null,1.4]
["Last","I20x30x1x2x1,5","l==1",null,1.7999999999999998]
["Last","S25x30x25x2x1x3x2","t==1",null,2.1999999999999997]
["Last","U30x10x1x2x1x1x5","e==1",null,2.5999999999999996]
["Last","Q25x1x0x2","==1",null,2.9999999999999996]
["Last","]10x30x1x2x2x1x5","ü==1",null,3.3999999999999995]
["Last","][10x30x1x2x5x1x1x5","b==1",null,3.7999999999999994]
["Last","UU30x10x1x2x5x1x1x5","e==1",null,4.199999999999999]
["Last","T20x30x1x2x1,5","r==1",null,4.6]
["Last","S25x35x20x2x1x3x2","w==1",null,5]
["Last","DH{(HEB400)(HEB500)(U300)(Drei)60}","i==1",null,5.4]
["Last","RO25x1","n==1",null,5.800000000000001]
["Last","DV{(HEB400)(ee)(HEB300)(Fachwerk)90}","d==1",null,6.200000000000001]
["Last","II_PB220","e==1",null,6.600000000000001]
["Last","III_HEB220","n==1",null,7.000000000000002]
["Last","K30x60x2x2x20","n==1",null,7.400000000000002]
["Last","DH{(4x30)(20x40)(4x30)(verstärkt)28}","n==2",null,7.8000000000000025]
["Platz",{"$nulls":5},50]
["Maßkette",null,"Last"]
["EoF"]
[]
[{"$nulls":8},4079.5,400.1,"4079,5;400,1"]
["Datei","Gelenkbalken","1",""]
["Balken","DF{(RO 4,8/0,3)(RO 2/0,2)(RO 4,8/0,3)(MyTruss)33,9;1;2}","C30",null,0,6,null,"4079,5;400,1"]
["Gelenk",null,null,1,3,null,1,null,0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6]
["Ausgabe",null,"Auslastung",null,12,null,"Zeile",null,0.022494376405895328,0.018745313671581516,0.014996250937264689,0.011247188202949048,0.00749812546863206,0.0037490627343167047,0.003309229072190235,0.003749062734319049,0.007498125468634315,0.011247188202948196,0.014996250937262841,0.018745313671580683,0.022494376405895113]
["Lager",{"$nulls":3},0,{"$nulls":3},0,0,5.999999999999147,0,0,0,8.999999999998721,0,9.000000000000096,0]
["Lager",null,1,null,6,1,null,null,0,0,5.9999999999990905,0,0,0,8.999999999998636,0,8.999999999999915,0]
["Streckenlast",null,2,null,0,6,null,1]
[]
["Datei","a","1","","01"]
["Balken","DV{(HEB140)(HEB100)(HEB140)(3xHEB)60}","S235",null,0,2,{"$nulls":3},"Q30x5","DH{(20x30)(HEB500)(20x30)(HEB500 mit 20x30)41,55}",{"$nulls":4},"K22x22x1,4x1,8x5,8","S235"]
["Balken","DF{(HEB200)(RO10x2)(HEB220)(Fachwerk)60;1;10}","S235",null,2,3,{"$nulls":3},"Q30x5x10","DH{(]300)(HEB500)([300)(HEB500 mit U300)30}",{"$nulls":4},"II_PB220","S355"]
["Balken","DV{(HEB140)()(HEB140)(ohne Mitte)60}","S235",null,3,5,{"$nulls":3},"Q30x5x10x7","DH{(]300)(HEB500)([200)(HEB500 mit U)60}",{"$nulls":4},"DH{(1x18,8)(HEB220)(1x18,8)(DH{(1x18,8)(HEB220)(1x18,8)()7,8})7,8}","S235"]
["Last",null,10,null,2,{"$nulls":10},"III_HEB220","S355"]
["EoF"]
[]
["Datei","a","1","11","01"]
["Balken","DV{(DH{(HEB300)(HEB200)(HEB300)(Name)100})(DH{(HEB200)(HEB100)(HEB200)(Name)100})(DH{(HEB300)(HEB200)(HEB300)(Name)100})(rekursiver Quertschnitt)100}","S235",null,0,2,{"$nulls":3},"30x50","I30;50;2;3","H50;30;2;3","T30x50x10x20"]
[null,null,"S235",null,2,5,{"$nulls":3},"30x50x5","HEB 500","90°HEB 500","T30x50x10x20x5"]
["Last",null,10,null,2]
["EoF"]
[]
["Datei","a","1","11","01"]
["Balken","S30x50x22x4x2x3","S235",null,0,2]
["Balken","S22x50x30x4x2x3x5","S355",null,2,3]
["Last",null,10,null,2]
["EoF"]
[]
[]
["Datei","Titelblatt",null,"100","010000"]
["Balken","DF{(20x20)(10x10)(20x20)(WMF-Balken)80;1;15}","C30",null,0,10,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","F Internet","M Internet","min F","min M","max F","max M"]
["Lager","Dokumentlizenz: cc-by-sa",null,null,2,{"$nulls":3},8.020000000046963,0,4.08666666670393,0,3.3000000000181107,0,10.8270000000634,0,21.412000000143742,0]
["Lager","Programmlizenz: GNU GPL v3",null,null,8,{"$nulls":3},8.120000000046815,0,4.113333333371628,0,3.3000000000180947,0,10.9620000000632,0,21.587000000145068,0]
["Streckenlast","Verfasser: Simon Pie"," ==1",null,0,10]
["Streckenlast","Programmierer: Simon Pie"," ==1",null,1,9,null,"Nutzlast"]
["Streckenlast","Internet: www.WoT-WMF.de"," ==0,6",null,0,10,null,"Internet"]
["Last",null,"Dokumentversion:==0,1",null,4.8,null,null,"Nutzlast"]
["Last",null,"4==0,1",null,6,null,null,"Nutzlast"]
["Last",null,"Programmversion:==1",null,4.3]
["Last",null,"1.02==1",null,6]
["Last",null,"Betatester: Christian Götz==0,6",null,5,null,null,"Internet"]
["Maßkette",null,"Lager",null,"L_k;L;L_k"]
["Maßkette",null,"Last",null,"L_1;L_2;L_3;L_4;L_5",null,null,-1]
["Maßkette",null,"Streckenlast",null,"Datum: April 2019",null,null,"Internet"]
[]
[]
[]
[]
["Datei","Mehrfeldträger",null,""]
["ein Balken mit unterschiedlichen Querschnitten",{"$nulls":7},"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","F Sonderlast","M Sonderlast","min F","min M","max F","max M"]
["Lager",{"$nulls":3},1,{"$nulls":3},47.986484716156006,0,-1.7467248908296558,0,19.436162663753617,0,62.161667030566136,0,91.020573962878,0]
["Lager",{"$nulls":3},6,{"$nulls":3},77.16730349344977,0,6.113537117903578,0,91.97343067685578,0,104.17585971615719,0,237.51029680676785,0]
["Lager",{"$nulls":3},10,{"$nulls":3},61.25087063318761,0,204.8580786026204,0,15.03321165393,0,82.68867535480328,0,410.2706289915394,0]
["Lager",{"$nulls":3},14,{"$nulls":3},58.07068231441068,0,181.55021834061205,0,-12.88560998908265,0,60.99984763919285,0,350.7207486353725,0]
["Lager",{"$nulls":3},18,{"$nulls":3},61.25087063318744,0,204.85807860261917,0,15.033211653929321,0,82.68867535480305,0,410.27062899153646,0]
["Lager",{"$nulls":3},22,{"$nulls":3},77.16730349344965,0,6.113537117904084,0,91.97343067685571,0,104.17585971615703,0,237.51029680676837,0]
["Lager",{"$nulls":3},27,{"$nulls":3},47.98648471615809,0,-1.7467248908296504,0,19.4361626637572,0,62.16166703056896,0,91.02057396288565,0]
["Balken","20x40","gl24c",null,0,8]
["Balken","20x60","gl24c",null,8,20]
["Balken","20x40","gl24c",null,20,28]
["Streckenlast","Ausbau",15,null,0,28,null,"Eigengewicht"]
["Streckenlast","Nutzlast",50,null,8,20,null,"Nutzlast"]
["Streckenlast","Sonderlast",0,30,0,8,null,"Sonderlast"]
["Streckenlast","Sonderlast",30,0,20,28,null,"Sonderlast"]
["Gelenk",{"$nulls":3},8]
["Gelenk",{"$nulls":3},20]
[]
["Datei","Ausgabe"]
["Dieses Beispiel zeigt, was man wie in Excel ausgibt"]
["Balken","HEB300","S235",null,0,10,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","min F","min M","max F","max M"]
["Lager",{"$nulls":3},0.4,{"$nulls":3},17.042389924972085,0,30.312920652023333,0,23.007226398712316,0,68.47660737674731,0]
["Lager",{"$nulls":3},3.5,{"$nulls":3},42.58954961099029,0,77.06425438661897,0,57.495891974836894,0,173.09227355476534,0]
["Lager",{"$nulls":3},7,{"$nulls":3},37.4022114890908,0,67.5496839396223,0,50.49298551027259,0,151.81751141970602,0]
["Lager",{"$nulls":3},9.6,{"$nulls":3},14.668455455037808,0,26.073141021734365,0,19.802414864301042,0,58.91212639690259,0]
["Streckenlast",null,10,null,0,10]
["Streckenlast",null,20,null,0,10,null,"Nutzlast"]
["Einzellast",null,1,null,5,null,null,"Nutzlast"]
["Gelenk",null,null,10000,5]
["Gibt den Momentenverlauf der Nutzlast in den Fünftelspunkten aus",{"$nulls":7},0,2,4,6,8,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,5,null,null,"Nutzlast",0,8.486923043235354,-12.344483459410364,1.4129916178724997,1.7070256347777162,0]
["Gibt den Momentenverlauf der Nutzlast an den Stellen x=2;3;4 und 5 aus",{"$nulls":7},2,3,4,5]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"2;3;4;5",null,null,"Nutzlast",8.486923043235354,-11.20128130474223,-12.344483459410364,5.0358165792310245]
["Gibt den Momentenverlauf der Nutzlast an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,1.4849999999999999,3.5,5,5.3,7,8.69,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"Elemente",null,null,"Nutzlast",0,-1.6000000000005912,10.83726890744381,-28.52994597873102,5.035816579231096,6.048969090823492,-22.209833343486082,6.565558329779728,-1.600000000000204,0]
["Gibt den Momentenverlauf der Nutzlast an jeder Elementteilung aus. Sehe was tief im WMF-Balken passiert.",{"$nulls":7},0,0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.1,0.11,0.12,0.13,0.14,0.15,0.16,0.17,0.18,0.19,0.2,0.21,0.22,0.23,0.24,0.25,0.26,0.27,0.28,0.29,0.3,0.31,0.32,0.33,0.34,0.35000000000000003,0.36,0.37,0.38,0.39,0.4,0.4,0.47750000000000004,0.555,0.6325000000000001,0.71,0.7875000000000001,0.865,0.9425,1.02,1.0975000000000001,1.175,1.2525,1.33,1.4075000000000002,1.4849999999999999,1.5625,1.6400000000000001,1.7174999999999998,1.795,1.8725,1.9500000000000002,2.0275,2.105,2.1825,2.26,2.3375,2.415,2.4924999999999997,2.57,2.6475,2.725,2.8024999999999998,2.88,2.9575,3.0349999999999997,3.1125,3.19,3.2675,3.3449999999999998,3.4225,3.5,3.5,3.5375,3.575,3.6125,3.65,3.6875,3.725,3.7625,3.8,3.8375,3.875,3.9125,3.95,3.9875,4.025,4.0625,4.1,4.1375,4.175,4.2125,4.25,4.2875,4.325,4.3625,4.4,4.4375,4.475,4.5125,4.55,4.5875,4.625,4.6625,4.7,4.7375,4.775,4.8125,4.85,4.8875,4.925,4.9625,5,5,5.05,5.1,5.15,5.2,5.25,5.3,5.35,5.4,5.45,5.5,5.55,5.6,5.65,5.7,5.75,5.8,5.85,5.9,5.95,6,6.05,6.1,6.15,6.2,6.25,6.3,6.35,6.4,6.45,6.5,6.55,6.6,6.65,6.7,6.75,6.8,6.85,6.9,6.95,7,7,7.065,7.13,7.195,7.26,7.325,7.39,7.455,7.52,7.585,7.65,7.715,7.779999999999999,7.845,7.91,7.975,8.04,8.105,8.17,8.235,8.3,8.365,8.43,8.495,8.559999999999999,8.625,8.69,8.754999999999999,8.82,8.885,8.95,9.015,9.08,9.145,9.209999999999999,9.274999999999999,9.34,9.405,9.469999999999999,9.535,9.6,9.6,9.61,9.62,9.629999999999999,9.64,9.65,9.66,9.67,9.68,9.69,9.7,9.709999999999999,9.719999999999999,9.73,9.74,9.75,9.76,9.77,9.78,9.79,9.8,9.81,9.82,9.83,9.84,9.85,9.86,9.87,9.879999999999999,9.89,9.9,9.91,9.92,9.93,9.94,9.95,9.96,9.97,9.98,9.99,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"alle",null,null,"Nutzlast",0,-0.0010000000002321485,-0.0040000000001736424,-0.009000000000134456,-0.01600000000014834,-0.025000000000160227,-0.03600000000013637,-0.04900000000013449,-0.06400000000014572,-0.08100000000013097,-0.10000000000011866,-0.12100000000017452,-0.14400000000010138,-0.16900000000019144,-0.19600000000020001,-0.22500000000019527,-0.25600000000020184,-0.2890000000002395,-0.32400000000023965,-0.36100000000023513,-0.40000000000024016,-0.44100000000031514,-0.4840000000003002,-0.5290000000003054,-0.5760000000003345,-0.6250000000003624,-0.676000000000375,-0.7290000000004042,-0.7840000000004217,-0.8410000000004159,-0.9000000000004444,-0.9610000000004391,-1.0240000000004414,-1.0890000000004747,-1.156000000000489,-1.225000000000506,-1.2960000000005039,-1.3690000000005114,-1.4440000000005284,-1.5210000000004982,-1.6000000000005912,-1.600000000000498,0.06918885053123436,1.6182527010629622,3.0471915515947066,4.356005402126444,5.544694252658178,6.613258103189915,7.561696953721652,8.39001080425339,9.098199654785127,9.686263505316864,10.1542023558486,10.502016206380336,10.729705056912072,10.83726890744381,10.824707757975547,10.692021608507284,10.439210459039023,10.06627430957076,9.573213160102494,8.960027010634231,8.226715861165971,7.373279711697705,6.399718562229445,5.306032412761181,4.092221263292917,2.758285113824652,1.304223964356391,-0.2699621851118674,-1.9642733345801344,-3.7787094840483952,-5.713270633516664,-7.767956782984928,-9.94276793245318,-12.23770408192144,-14.652765231389708,-17.187951380857974,-19.843262530326236,-22.618698679794495,-25.51425982926275,-28.52994597873102,-28.529945978731025,-27.14236441478196,-25.782907850832927,-24.451576286883874,-23.148369722934834,-21.873288158985794,-20.626331595036742,-19.4075000310877,-18.216793467138636,-17.054211903189604,-15.919755339240552,-14.813423775291508,-13.735217211342434,-12.68513564739338,-11.66317908344433,-10.669347519495282,-9.703640955546234,-8.766059391597173,-7.856602827648122,-6.9752712636990655,-6.122064699750007,-5.29698313580097,-4.5000265718518975,-3.7311950079028335,-2.990488443953817,-2.277906880004755,-1.5934503160556925,-0.9371187521065973,-0.30891218815759913,0.29116937579145796,0.8631259397405366,1.4069575036896147,1.9226640676386388,2.41024563158771,2.869702195536753,3.3010337594858044,3.704240323434888,4.0793218873839265,4.426278451332976,4.745110015282066,5.035816579231096,5.0358165792310245,5.329675331163111,5.573534083095199,5.76739283502726,5.911251586959346,6.005110338891411,6.048969090823492,6.0428278427555675,5.986686594687638,5.880545346619712,5.724404098551794,5.518262850483852,5.262121602415947,4.955980354347984,4.599839106280077,4.193697858212142,3.737556610144212,3.231415362076283,2.675274114008361,2.0691328659404338,1.4129916178724997,0.706850369804572,-0.04929087826335854,-0.8554321263312854,-1.711573374399216,-2.6177146224671493,-3.57385587053508,-4.579997118603007,-5.636138366670936,-6.742279614738864,-7.898420862806795,-9.104562110874728,-10.360703358942654,-11.666844607010578,-13.022985855078502,-14.429127103146437,-15.885268351214362,-17.391409599282294,-18.947550847350218,-20.553692095418114,-22.209833343486082,-22.20983334348609,-20.04683750989894,-17.968341676311788,-15.974345842724647,-14.0648500091375,-12.239854175550354,-10.499358341963207,-8.84336250837606,-7.271866674788913,-5.784870841201767,-4.382375007614621,-3.0643791740274726,-1.830883340440328,-0.6818875068531804,0.38260832673396616,1.3626041603211139,2.25809999390826,3.069095827495407,3.795591661082553,4.4375874946697,4.995083328256848,5.4680791618439955,5.856574995431141,6.160570829018289,6.380066662605435,6.515062496192583,6.565558329779728,6.531554163366876,6.413049996954024,6.210045830541167,5.9225416641283175,5.550537497715462,5.094033331302608,4.553029164889761,3.92752499847691,3.2175208320640554,2.4230166656512013,1.5440124992383488,0.580508332825497,-0.4674958335873516,-1.600000000000204,-1.6000000000002075,-1.5210000000001678,-1.4440000000002078,-1.3690000000002178,-1.296000000000214,-1.2250000000002181,-1.1560000000002146,-1.0890000000002242,-1.0240000000002212,-0.9610000000002268,-0.9000000000002126,-0.8410000000002027,-0.7840000000002085,-0.7290000000002181,-0.6760000000002055,-0.6250000000001988,-0.5760000000001861,-0.5290000000001922,-0.48400000000016785,-0.4410000000001677,-0.4000000000001478,-0.3610000000001392,-0.32400000000012064,-0.2890000000001436,-0.2560000000001086,-0.22500000000010267,-0.19600000000008855,-0.16900000000009374,-0.1440000000000774,-0.12100000000006883,-0.1000000000000707,-0.0810000000000679,-0.06400000000004802,-0.049000000000045674,-0.036000000000040444,-0.025000000000034106,-0.01600000000002666,-0.009000000000035868,-0.00400000000003331,-0.0010000000000474074,0]
["Gibt den Momentenverlauf die extremalen Schnittgrößen der Nutzlast aus",{"$nulls":7},"Lastfall Nutzlast","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",null,"Moment",{"$nulls":4},"Nutzlast","Min",-39.68707934797756,-28.529945978731025,-0.00026674262351246886,-6.261004599827437e-05,0.17810545950975273,0.15265744972026155]
[{"$nulls":8},"Max",37.37717503864141,10.83726890744381,0.0003537139252486553,0.0004449170610464566]
["Gibt den Querkraftverlauf des Eigengewichtes an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,0.4,3.5,3.5,5,7,7,9.6,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Querkraft",null,"Elemente",{"$nulls":3},0,-4.468104259202846,12.574285665769239,-22.0535223430597,20.536027267930592,3.7806362959164517,-18.55988500010188,18.84232648898892,-10.20035119583536,4.468104259202448,0]
["Gibt den Momentenverlauf des Eigengewichtes an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,1.5625,3.5,5,5.35,7,8.69,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"Elemente",{"$nulls":3},0,-0.8936208518410353,6.176206207691269,-15.586437701641255,2.651059971244507,3.290104210124823,-12.128188732940501,3.7636523150610444,-0.8936208518408684,0]
["Gibt den Verdrehungsverlauf des Eigengewichtes an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,0.47750000000000004,2.57,3.5,4.5875,5,5,6.1,7,7.845,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Verdrehung",null,"Elemente",{"$nulls":3},9.025899822441476e-05,9.251357002715563e-05,9.312589416068099e-05,-7.102800040626848e-05,5.113044936154146e-05,0.0001873919495468465,0.00017525825938784678,-8.984773773660173e-05,-0.00014142052230144614,-5.143017946688877e-05,3.645667838593145e-05,-4.0689095394116823e-05,-3.843452359137667e-05]
["Gibt die Biegelinie des Eigengewichtes an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,1.6400000000000001,3.2675,3.5,5,7,7.26,8.625,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Durchbiegung",null,"Elemente",{"$nulls":3},-3.632905647004007e-05,0,7.292988506147835e-05,-4.764803930132489e-06,0,0.00023449663889483574,0,-6.619184184815978e-06,2.585174593577595e-05,0,-1.5599266616824725e-05]
["Gibt die Auslastung des Eigengewichtes an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,0.4,2.105,3.5,4.9625,5,5.7,7,8.3,9.6,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Auslastung",null,"Elemente",{"$nulls":3},0,0.03082442881608642,0.08623187360440601,0.04708896475874975,0.17810545950975273,0.030530705596748524,0.031060339613182563,0.028895761747915374,0.13863000127111302,0.03193284191963008,0.06988201602586908,0.030824428816078508,0]
["Gibt den Verdrehungsverlauf des Eigengewichtes an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,0.47750000000000004,2.57,3.5,4.5875,5,5,6.1,7,7.845,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Blubber",null,"Elemente",{"$nulls":3},9.025899822441476e-05,9.251357002715563e-05,9.312589416068099e-05,-7.102800040626848e-05,5.113044936154146e-05,0.0001873919495468465,0.00017525825938784678,-8.984773773660173e-05,-0.00014142052230144614,-5.143017946688877e-05,3.645667838593145e-05,-4.0689095394116823e-05,-3.843452359137667e-05]
[]
["Gibt den Momentenverlauf des Eigengewichtes an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,1.5625,3.5,5,5.35,7,8.69,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"Elemente",{"$nulls":3},0,-0.8936208518410353,6.176206207691269,-15.586437701641255,2.651059971244507,3.290104210124823,-12.128188732940501,3.7636523150610444,-0.8936208518408684,0]
["Gibt den Momentenverlauf des Eigengewichtes an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,1.5625,3.5,5,5.35,7,8.69,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"Elemente",null,null,"Eigengewicht",0,-0.8936208518410353,6.176206207691269,-15.586437701641255,2.651059971244507,3.290104210124823,-12.128188732940501,3.7636523150610444,-0.8936208518408684,0]
["Gibt den Momentenverlauf der Nutzlast an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,1.4849999999999999,3.5,5,5.3,7,8.69,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"Elemente",null,null,"Nutzlast",0,-1.6000000000005912,10.83726890744381,-28.52994597873102,5.035816579231096,6.048969090823492,-22.209833343486082,6.565558329779728,-1.600000000000204,0]
["Gibt den minimalen Momentenverlauf der Lastkombination an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,0.47750000000000004,3.5,5,7,7.91,9.6,10,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"Elemente",null,null,"Min",0,-3.6063881499862847,0,-63.83660986531223,0,-49.6878048046988,0,-3.606388149985478,0,0]
["Gibt den maximalen Momentenverlauf der Lastkombination an den maßgebenden Stellen für jedes Element aus",{"$nulls":7},0,0.4,1.4849999999999999,3.5,5,5.35,7,8.69,9.6,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"Elemente",null,null,"Max",0,0,24.591510828452673,0,11.132655830026728,13.505882447801863,0,14.929268120002003,0,0]
[]
["Gibt den Momentenverlauf die extremalen Schnittgrößen des Eigengewichtes aus",{"$nulls":7},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",null,"Moment",{"$nulls":5},"Min",-22.0535223430597,-15.586437701641255,-0.00014142052230144614,-3.632905647004007e-05,0.17810545950975273,0.15265744972026155]
[{"$nulls":8},"Max",20.536027267930592,6.176206207691269,0.0001873919495468465,0.00023449663889483574]
["Gibt den Momentenverlauf die extremalen Schnittgrößen des Eigengewichtes aus",{"$nulls":7},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",null,"Moment",{"$nulls":4},"Eigengewicht","Min",-22.0535223430597,-15.586437701641255,-0.00014142052230144614,-3.632905647004007e-05,0.17810545950975273,0.15265744972026155]
[{"$nulls":8},"Max",20.536027267930592,6.176206207691269,0.0001873919495468465,0.00023449663889483574]
["Gibt den Momentenverlauf die extremalen Schnittgrößen der Nutzlast aus",{"$nulls":7},"Lastfall Nutzlast","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",null,"Moment",{"$nulls":4},"Nutzlast","Min",-39.68707934797756,-28.529945978731025,-0.00026674262351246886,-6.261004599827437e-05,0.17810545950975273,0.15265744972026155]
[{"$nulls":8},"Max",37.37717503864141,10.83726890744381,0.0003537139252486553,0.0004449170610464566]
["Gibt den Momentenverlauf die extremalen Schnittgrößen des größen Wertes in allen Lastfällen aus",{"$nulls":7},"größter Wert in allen Lastfällen","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",null,"Moment",{"$nulls":4},"LF","Min",-39.68707934797756,-28.529945978731025,-0.00026674262351246886,-6.261004599827437e-05,0.17810545950975273,0.15265744972026155]
[{"$nulls":8},"Max",37.37717503864141,10.83726890744381,0.0003537139252486553,0.0004449170610464566]
["Gibt den Momentenverlauf die extremalen Schnittgrößen des Lastkombination aus",{"$nulls":7},"maximale Größen der Lastfallkombination","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",null,"Moment",{"$nulls":4},"LK","Min",-89.30287418509694,-63.83660986531223,-0.0005910316403756556,-0.00014295929523196568,0.17810545950975273,0.15265744972026155]
[{"$nulls":8},"Max",83.78939936966842,24.591510828452673,0.0007835500197612257,0.000983946054077713]
[]
[]
[]
["Datei","WindNeu","10",null,"001100","0000001"]
["Balken","T26;20;6;6;0;1","C24",null,0,6.7603950206904555,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Wind","M Wind","F Schnee","M Schnee","F Zipfel","M Zipfel","min F","min M","max F","max M"]
["Lager","Windbock",794.2287400231485,null,1.5387658633613412,{"$nulls":3},-0.006454669593873308,0,0.3586467661770473,0,-0.0036729776308434547,0,3.7492508060003935,0,-0.010127647224716763,0,4.1014429025835675,0]
["Lager","Windrispe",794.2287400231485,null,4.278240523866135,{"$nulls":3},0.5177298326585346,0,5.90995633651268,0,0.2946099822030981,0,-0.3117671593000101,0,0.20596267335852447,0,6.722296151374312,0]
["Lager","First",794.2287400231485,null,6.7603950206904555,{"$nulls":3},-0.5112751630646563,0,0.39582698388474213,0,-0.2909370045722441,0,-0.03748364670324833,0,-0.8396958143401486,0,-0.11544817917991412,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1,1,1,1,1,1,1]
["Materialbeiwerte",null,1,1.3]
["Last","Wind",6.664430086574467,null,4.278240523866135,null,null,"Wind"]
["Maßkette",null,"Elemente",{"$nulls":5},"maximale Größen der Lastfallkombination","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":6},"LK","Min",-3.9808743720878805,-1.496718762765971,-0.0060896634274151,-0.00524339501785586,0.18594556494607825,0.3234460427321396]
["Streckenlast","q_Gd",0.24058864370163816,0.24058864370163816,0,6.7603950206904555,null,null,"Max",1.3928987143044727,1.00157701883015,0.004402198891008609,0.013750458161899798]
["Streckenlast","q_Sd",0.1369050256873166,0.1369050256873166,0,6.7603950206904555,null,"Schnee"]
["Ausgabe",null,"Moment",null,50,null,500,"Max"]
["Ausgabe",null,"Moment",null,50,null,501,"Min"]
["Last",null,-0.8132371344576124,null,1.5387658633613412]
["Last",null,-0.8132371344576124,null,6.7603950206904555]
["Last",null,-0.462766026982017,null,1.5387658633613412,null,null,"Schnee"]
["Last",null,-0.462766026982017,null,6.7603950206904555,null,null,"Schnee"]
["Last",null,3.4,null,1.23,null,null,"Zipfel"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":8},0,1,2]
[{"$nulls":8},-0.01491999999999999,0.013240000000000014,-0.01492000000000001]

{"sheet":"Hilfe","index":1,"n_rows":399,"n_cols":71,"rows_kept":399,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":7}
["Inhaltsverzeichnis:","(Durch Anklicken der Überschriften gelangt man über Hyperlinks zum entsprechenden Kapitel)"]
["Allgemeines","Objektübersicht","Objekt Datei","Objekt Last","Objekt Maßkette",null,"Objekt End-of-File"]
["Eingabe und Start",null,"Objekt Balken","Objekt Streckenlast","Objekt Kommentar",null,"Objekt Platz"]
["Fehlerbehebung",null,"Objekt Lager","Objekt Moment","Objekt Ausgabe",null,"Objekt Grafikbreite"]
[null,null,"Objekt Gelenk",null,"Objekt Zeichnungssymbole",null,"Objekt Teilsicherheitsbeiwert"]
[{"$nulls":6},"Objekt Lastfallreihenfolge"]
["Allgemeines"]
["Mit dem WMFbalken können sowohl einseitig eingespannte Balken, als auch Einfeldträger und Durchlaufträger mit Kragarmen berechnet werden. Die Ausgabe ist für Word 2007 optimiert worden."]
["Lizenz: Dieses Programm unterliegt der GNU General Public License Version3"]
["Lizenz: Die Dokumentation des Programm unterliegt der Creative Commonslizenz CC-BY-SA"]
["Der Urheber dieses Werkes ist: Simon Pie     E-Mail: simonapie@googlemail.com"]
["Version ß0.03 wurde gründlich von Christian Götz getestet. Daher ein ganz großes Lob an ihn für seine Mühe."]
["Die Website zum Downloaden der neusten WMF-Balken Version und weiterer spannender Projekte lautet:",{"$nulls":4},"http://www.wot-wmf.de "]
["Das Programm und dessen Dokumentation darf frei benutzt, kopiert, verbreitet, analysiert und bearbeitet werden, solange diese Lizenzbedingungen eingehalten werden."]
["Eine kommerzielle Nutzung des Programms ist erlaubt."]
[]
["Die statische Berechnung erfolgt durch VBA, die Eingabe wird in einem beliebigen Tabellenblatt gemacht."]
["Die Gestaltung des Tabellenblatt kann außerhalb der Objekt-Zeilen frei gewählt werden. Das VBA-Programm ignoriert Textformatierungen in den Zellen, z.B. Farbe, Rahmen,... (AUSNAHME: Datei-Objekt)"]
["Die Spalten A bis H werden vom VBA-Programm auf Grundlage einer vorgegebenen Syntax eingelesen."]
["In der Spalte A wird immer das gewünschte Objekt eingetragen. Mit den Button einzutrageneWerteEinausblenden wird die erforderliche Syntax ergänzt."]
["Pflichtfelder werden in der Hilfe Rot markiert und optionale Felder Blau",null,null,"Rot = müssen; Blau = dürfen"]
[]
["Eingabe und Starten der Berechnung"]
["Die aktuelle angewählte Zelle entscheidet darüber, welche Datei berechnet wird."]
["Hierbei liest das Programm die aktuell angewählte Zeile aus, wandert ganz nach links, dann nach oben bis zum nächsten Datei-Objekt. Und beginnt ab da mit dem Lesen der Eingabewerte."]
["Das Objekt Datei markiert den Beginn der einzulesenden Daten des Durchlaufträgers. "]
["Ein zweites Dateiobjekt, die Eingabe \"EoF\" (=End of File) oder 5 leere Zeilen stoppen das Dateineinlesen."]
["Die Berechnung wird mit Strg+k gestartet, oder mit dem 1001 Button in der Titelleiste von Excel (ganz oben)."]
["WMF zerlegen oder zusammensetzen geht wie beim WMFzerleger mit Strg+j oder Strg+L"]
["Zum WMFzerlegen muss der Start nicht Datei heißen, sondern Dateiname."]
["Mit Alt+F11 wird der VBA-Editor geöffnet. Das Startprogramm heißt DurchlaufträgerBerechnen."]
[]
["Die Systemgrafik kann so geschminkt werden, sodass allgemeine Buchstaben oder Formelzeichen statt reiner Zahlenwerte auftauchen."]
["In jeder Zelle dürfen die Zahlen vorne einen Präfix und hinten eine Einheit haben."]
["Der Präfix wird durch = oder == von der Zahl getrennt. "]
["Werden == verwendet, dann erscheint nur der Präfix in der Systemgrafik. In alle anderen Fälle erscheint die ganze Textzahl."]
["Die Einheit wird mit der Zahl zu einem Wert verschmolzen, mit dem der WMF-Balken dann rechnet."]
["Beispiel","Statisch wirksam","In Systemgrafik angezeigt"]
[12,12,"12"]
["F",0,"F"]
["F=12",12,"F=12"]
["F==12",12,"F"]
["12=F",0,"12=F"]
["F_1==12 ",12,"F1"]
["F==12N",0.012,"F"]
["12MN",12000,"12MN"]
["Mit _ wird der nachfolgende Text bis zum =, Ende oder ^ tiefgestellt."]
["Mit ^ wird der nachfolgende Text bis zum =, Ende oder _ hochgestellt."]
[]
["Fehlerbehebung"]
["keine Panik bei Programmabsturz:"]
["Normalerweise offnet sich der VBA-Editor und meckert, an welcher Stelle er hängen geblieben ist."]
["Er gibt eine wenig hilfreiche Meldung wie z.B. Division durch 0 oder Objekt außerhalb der Liste."]
["Klicke dann auf das Quadrat \"zurücksetzen\". Danach schaue, ob du alle \"müssen\"-Felder eingehalten hast, oder ob du in die richtige Tabelle geklickt hast."]
["Findest du keinen Fehler bei dir, dann schreib mir eine Email an simonapie@googlemail.com. Das Programm ist zurzeit eine Betaversion und stark fehlerlastig."]
[]
["Buttons"]
["Die Menüleiste hat obenlinks Buttons, die in anderen Exceltabellen nicht vorkommen."]
["Die Buttons können daher nur in diesem Excelblatt verwendet werden."]
["Wichtig: Die Tastenkürzel für die Buttons sind in allen geöffneten Exceldatein gültig - auch diejenigen ohne Makros!"]
["Um die 600kB zu sparen und gleichzeitig immer die aktuellste Version zu haben kann man das Programm in der einen Exceldatei haben und die zu berechnenden Träger in der anderen. Die Tastenkürzel gehen, die Buttons fehlen."]
["Achtung: Buttons und Tastenkürzel können nicht rückgängig gemacht werden."]
[]
[null,null,"Bedeutung",{"$nulls":4},"Tastenkürzel"]
[null,null,"Zerlegt eine WMF-Grafik und ließt die Daten in Excel ein",{"$nulls":4},"Strg+j"]
[null,null,"Baut geometrische WMF-Daten in Excel zu einer Datei zusammen",{"$nulls":4},"Strg+L oder Strg+k"]
[null,null,"Berechnet einen Durchlaufträger",{"$nulls":4},"Strg+k"]
[null,null,"Berechnet alle Durchlaufträger in der Tabelle von oben nach unten durch",{"$nulls":4},"Strg+Shift+k"]
[null,null,"Zeigt an oder aus, welche Daten die Durchlaufträgerobjekte benötigen",{"$nulls":4},"Strg+h"]
[null,null,"Öffnet den Dialog für Grundeinstellungen und schreibt sie neben das Dateiobjekt",{"$nulls":4},"Strg+g"]
[null,null,"Öffnet den Dialog für ein Parameterprofil und schreibt es in die gewählte Zelle",{"$nulls":4},"Strg+q"]
[null,null,"Offnet den Dialog zum Objekte eingeben",{"$nulls":4},"Strg+i"]
[]
[]
["Wird eine WMF-Grafik zerlegt, dann werden viele Zeilen nach unten überschrieben. Der Befehl kann nicht rückgängig gemacht werden."]
[]
["Die einzelnen Objekte"]
["Übersicht der wichtigsten Objekttypen und deren Syntax:"]
["Objekt","Name","Größe1","Größe2","Ort1","Ort2","Y zeichnen","Lastfall"]
["Datei","Dateiname","Einstellungen"]
["Balken","Querschnitt","Materialgüte","Iy [cm4]","von [m]","bis [m]","h [cm]","MRd [kNm];VRD [kN]"]
["Lager","Name","Feder [kN/m]","Drehfeder [kNm/m]","Lagerort [m]","Lagersenkung [m]","Lagerdrehung [m/m]","Lastfall","Wirft Lagerkräfte ab Spalte I aus."]
["Gelenk","Name","Feder [kN/m]","Drehfeder [kNm/m]","Gelenkort [m]","Sprung [m]","Knick [m/m]","Lastfall"]
["Last","Name","Lastgröße [kN]",null,"Lastort [m]",null,"Pfeilhöhe [Twip]","Lastfall"]
["Streckenlast","Name","q links [kN/m]","q rechts [kN/m]","von [m]","bis [m]","Höhe des Pfeilrechteckes [Twip]","Lastfall"]
["Moment","Name","Momentgröße [kNm]","Startwinkel [°]","Momentort","Endwinkel [°]","Drehpfeilhöhe [Twip]","Lastfall"]
["Maßkette","kurzer Name","Objekte","relativ","Array",null,"Yhöhe [Twip]","Lastfall"]
["Kommentar","Position","Text1","Text2","Text3","Text4","Text5","Text6"]
["Ausgabe",null,"gewünschte Werte",null,"Optionen","Zielarbeitsblatt","Zielzeile","Lastfall","Wirft gewünschte Werte ab Spalte I aus."]
["Teilsicherheitsbeiwerte","TSBW","TSBWg","TSBWq","TSBWq2","KBWg","KBWq","KBWq2"]
["Materialbeiwerte",null,"kmod","gHolz","Dauerstandsfaktor","gBeton","Stahlmultiplikator","gStahl"]
["Lastfallreihenfolge","LF1","LF2","LF3","LF4","LF5","LF6","LF7"]
["Grafikbreite",{"$nulls":5},"WMF-Breite [Twip]"]
["Platz",{"$nulls":5},"Yplatz über dem Balken [Twip]"]
["EoF"]
["Um sich die Positionen für den Inhalt nicht merken zu müssen, gibt es oben den <<>>ABC Button zum automatischen eintragen der Werte."]
["Dabei trägt man in Spalte A seine Durchlaufträgerobjekte ein, klickt auf den Button und rechts daneben wird eingeblendet, was wo eingetragen werden muss."]
["Ein zweiter Klick auf den Button löscht die Werte wieder."]
[]
["Achtung: \"Steckenlasten\", \"Datie\" und andere falsch geschriebene Begriffe sind statisch unwirksam."]
["Falsche Buchstaben und Dreher können beim Start von der Rechtschreibkontrolle gefunden werden."]
[]
["Das Dateiobjekt"]
["Datei","Dateiname","Grundeinstellungen für Berechnung, Excelausgabe, RTFdokument und RTFinhalt"]
["Aus der Zelle Datei wird die Formatierung der Schriftgröße und Schriftart der später erstellten Grafiken entnommen."]
["Soll die RTF-Ausgabe in Times New Roman in Schriftgröße 10 erscheinen, dann muss diese Zelle so formatiert sein."]
["Die Grundeinstellungen in Spalte C bis F legen fest, was berücksichtigt werden soll und was wie dargestellt wird."]
["Der Button für die Grundeinstellungen trägt die Optionen neben das Dateiobjekt ein"]
["Was der Zeichencode bedeutet, steht in der Programmbeschreibung"]
[]
["Das Balkenobjekt"]
["Balken","Querschnitt","Materialgüte","Iy [cm4]","von [m]","bis [m]","h [cm]","MRd [kNm];VRD [kN]"]
["Balken","HEB 700","S235",256888.428294814,0,6,70,"1724,822304265181860,10597406921"]
["Fehlen die Angaben zur Balkenposition, dann geht der Balken vom Balkenanfang bis Balkenende."]
["Bei einem Balken muss der Querschnitt in gültiger Schreibweise und die Materialgüte angegeben werden."]
["Erlaubt sind übliche Materialien wie S235; C30/37; C30 oder gL24h"]
["Es dürfen Leerzeichen im Querschnitt und in der Materialgüte sein. Groß- und Kleinschreibung ist egal."]
["Als Querschnitte werden viele Normprofile und Parameterprofile unterstützt."]
["Zurzeit werden diese Normprofile unterstützt: IPE; HEA; HEB; HEM; IPEA; IPEO; IPEV; HEAA; UPE und U"]
["Um ein I-Profil zu drehen schreibe 90° davor"]
["Ein U-Profil wird nicht mit \"90°\" gedreht. Zum Drehen eines UPE-Profils schreibe ]PE; [PE; ][PE oder UUPE"]
["][ und UU sind 2 U-Profile, die aneinander gelegt wurden. Ein ]5[90 beschreibt 2 stehende U90 Profile, dessen Stege 5cm auseinander sind."]
["Die Querschnittswerte Iy, h, MRd und VRd dürfen angegeben werden, um die automatisch berechneten Werte zu überschreiben."]
["Die Querschnittswerte können mit den Excelfunxionen an beliebiger Stelle berechnet werden."]
["Im Balkenobjekt müssen diese jedoch an ihrem vorgeschriebenen Platz sein."]
[]
["Querschnittsbezeichnung für Balken"]
["Für Parameterprofile gibt es einen Button."]
["Alle Längenangaben der Querschnitte sind in cm. Die Zahlen werden durch ein Zeichen (nicht Zellen) getrennt, das weder eine Zahl, ist noch ,.[](){}"]
["20x40  20/40  20a40  20;40 haben die gleiche Bedeutung und beschreiben ein Rechteck mit 20cm Breite, 40 cm Höhe und 0cm Abrundung.",{"$nulls":12}," & tx & "]
[null,"Startbuchstabe","Wert1 [cm]","Wert2 [cm]","Wert3 [cm]","Wert4 [cm]","Wert5 [cm]","Wert6 [cm]","Wert7 [cm]","Wert8 [%]"]
["Rechteckprofil:",null,"Breite","Höhe","Abrunden",{"$nulls":6},"Breite","Höhe","ra"]
["Hohlquadrat","Q","Breite","Stegdicke","Abrunden außen","Ausrunden Innen",{"$nulls":5},"Breite","Dicke","ra","ri",{"$nulls":4},"Q","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Dicke & tx & ra & tx & ri"]
["Hohlrechteck","R","Breite","Höhe","Dicke","Abrunden außen","Ausrunden Innen",{"$nulls":4},"Breite","Höhe","Dicke","ra","ri",{"$nulls":3},"R","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Höhe & tx & Dicke & tx & ra & tx & ri"]
["I-Profil","I","Breite (Flansch)","Höhe","Stegdicke","Flanschdicke","Stegradius","Flanschradius","Flanschneigung",null,null,"Breite","Höhe","tw","tf","ri","ra","Flanschneigung",null,"I","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Höhe & tx & tw & tx & tf & tx & ri & tx & ra & tx & Flanschneigung"]
["H-Profil","H","Breite (IPE-Höhe)","Höhe (IPE-Breite)","Stegdicke","Flanschdicke","Stegradius","Flanschradius","Flanschneigung",null,null,"Breite","Höhe","tw","tf","ri","ra","Flanschneigung",null,"H","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Höhe & tx & tw & tx & tf & tx & ri & tx & ra & tx & Flanschneigung"]
["Rohr","RO","Außendurchmesser","Dicke",{"$nulls":7},"Breite","Dicke",{"$nulls":6},"RO","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Dicke"]
["T-Profil; Plattenbalken","T","Breite","Höhe","Stegdicke","Flanschdicke","Stegradius","90°Drehungen",{"$nulls":3},"Breite","Höhe","tw","tf","ri",{"$nulls":3},"T","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Höhe & tx & tw & tx & tf & tx & ri"]
["Schweißträger","S","Breite (Oberflansch)","Höhe","Breite (Unterflansch)","Flanschdicke oben","Stegdicke","Flanschdicke unten","Stegradius",null,null,"bo","Höhe","bu","tfo","tw","tfu","ri",null,"S","Neuquerschnitt = Profil & bo & tx & Höhe & tx & bu & tx & tfo & tx & tw & tx & tfu & tx & ri"]
["Kasten","K","Breite","Höhe","Stegdicke","Flanschdicke","Spalt (Steginnenabstand)","Stehgöhe",{"$nulls":3},"Breite","Höhe","tw","tf","Abstand",{"$nulls":3},"K","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Höhe & tx & tw & tx & tf & tx & Abstand"]
["U-Profil liegend","U","Breite (Profilhöhe)","Höhe (Profilbreite)","Stegdicke","Flanschdicke","Stegradius","Flanschradius","Flanschneigung",null,null,"Breite","Höhe","tw","tf","ri","ra","Flanschneigung",null,"U","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Höhe & tx & tw & tx & tf & tx & ri & tx & ra & tx & Flanschneigung"]
["U-Profil links","]","Breite","Höhe","Stegdicke","Flanschdicke","Stegradius","Flanschradius","Flanschneigung",null,null,"Breite","Höhe","tw","tf","ri","ra","Flanschneigung",null,"]","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Höhe & tx & tw & tx & tf & tx & ri & tx & ra & tx & Flanschneigung"]
["U-Profil rechts","[","Breite","Höhe","Stegdicke","Flanschdicke","Stegradius","Flanschradius","Flanschneigung",null,null,"Breite","Höhe","tw","tf","ri","ra","Flanschneigung",null,"[","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Höhe & tx & tw & tx & tf & tx & ri & tx & ra & tx & Flanschneigung"]
["Stahlwandriegel","][","Breite eines U-Profils","Höhe","Stegdicke","Flanschdicke","Spalt","Stegradius","Flanschradius","Flanschneigung",null,"Breite","Höhe","tw","tf","Abstand","ri","ra","Flanschneigung","][","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Höhe & tx & tw & tx & tf & tx & Abstand & tx & ri & tx & ra & tx & Flanschneigung"]
["Stahlwandriegel gedreht","UU","Höhe eines U-Profils","Breite eines U-Profils","Stegdicke","Flanschdicke","Spalt","Stegradius","Flanschradius","Flanschneigung",null,"Breite","Höhe","tw","tf","Abstand","ri","ra","Flanschneigung","UU","Neuquerschnitt = Profil & Breite & tx & Höhe & tx & tw & tx & tf & tx & Abstand & tx & ri & tx & ra & tx & Flanschneigung"]
[]
["Diese Übersicht zeigt Beispiele für Profileingaben"]
["Eingabe","gleichwertiges Parameterprofil",null,"Höhe [cm]","Breite [cm]","Iy [cm4]","Wy [cm³]","Av [cm²]","MRd [kNm]","VRd [kN]","g [kN/m]","A [cm²]","Schwerpunkt [cm]"]
["HEB220","I22;22;0,95;1,6;1,8",null,22,22,8090.96521522476,735.54229229316,27.9212398023691,172.852438688893,378.827879926138,0.714673732448597,91.0412398023691,11]
[null,"DH{(HEB300)(HEB300)(HEB300)()90}",null,30,90,75497.0391193074,5033.13594128716,142.283368665991,1182.78694620248,1930.46251821214,3.51078194402802,447.23336866599,15]
[null,"DV{(DH{(HEB300)(HEB300)(HEB300)()90})(HEB300)(HEB300)()90}",null,90,90,555172.432451529,9739.86723599175,338.788947776651,2288.86880045806,4596.59741963701,5.8513032400467,745.38894777665,57]
[null,"DV{(HEB300)(asd)(HEB300)()90}",null,90,30,318671.380612466,7081.58623583257,94.8555791106608,1664.17276542065,1286.97501214143,2.34052129601868,298.15557911066,45]
[null,"DV{(HEB300)(50x50)(HEB300)()90}",null,90,50,839504.713945799,18655.6603099066,2594.85557911066,4384.08017282806,35206.303327032,21.9655212960187,2798.15557911066,45]
[null,"DF{(HEB300)(50x50)(HEB300)()90;1;4}",null,90,50,839504.713945799,18655.6603099066,1862.62253207703,4384.08017282806,25271.5620768934,21.9655212960187,2798.15557911066,45]
[null,"DH{(HEB1000)(HEB500)(HEB300)()90}",null,100,90,777089.762261053,15541.7952452211,349.731245228353,3652.32188262695,4745.05957155039,6.18392577504256,787.761245228352,50]
["90°HEA 300","H29;30;0,85;1,4;2,7",null,30,29,6309.5590871742,420.63727247828,56,98.8497590323957,759.792954253548,0.883343148009344,112.52778955533,15]
["U100","U10;5;0,6;0,85;0,85;0,45;8",null,5,10,29.1553862580745,8.45285111167909,5.66666666666667,1.98642001124459,76.8838108470852,0.105610918529247,13.4536201948085,1.55082221692143]
["]100","]5;10;0,6;0,85;0,85;0,45;8",null,10,5,205.185173673945,41.037034734789,6,9.64370316267541,81.4063879557372,0.105610918529247,13.4536201948085,5]
["][100","][5;10;0,6;0,85;;0,85;0,45;8",null,10,10,410.37034734789,82.0740694695779,12,19.2874063253508,162.812775911474,0.211221837058494,26.907240389617,5]
["]2,5[100","][5;10;0,6;0,85;2,5;0,85;0,45;8",null,10,12.5,410.37034734789,82.0740694695779,12,19.2874063253508,162.812775911474,0.211221837058494,26.907240389617,5]
["U100","U10;5;0,6;0,85;0,85;0,45;8",null,5,10,29.1553862580745,8.45285111167909,5.66666666666667,1.98642001124459,76.8838108470852,0.105610918529247,13.4536201948085,1.55082221692143]
["UU300","UU30;10;1;1,6;;1,6;0,8;8",null,20,30,1843.70887472571,184.370887472571,42.6666666666667,43.3271585560543,578.889869907465,0.92256988452367,117.524826053971,10]
["U2,5U100","UU10;5;0,6;0,85;2,5;0,85;0,45;8",null,12.5,10,269.387447455937,43.1019915929499,11.3333333333333,10.1289680243432,153.76762169417,0.211221837058494,26.907240389617,6.25]
[]
["Es können 3Punktquerschnitte mit dieser Syntax eingegeben werden"]
["DV{(Querschnitt1)(Querschnitt2)(Querschnitt3)(Name)Höhe}",null,null,"Ordnet 3 Querschnitte nebeneinander an"]
["DH{(Querschnitt1)(Querschnitt2)(Querschnitt3)(Name)Breite}",null,null,"Ordnet 3 Querschnitte übereinander an"]
["DF{(Querschnitt1)(Querschnitt2)(Querschnitt3)(Name)Höhe;cotθ;Typ}",null,null,"Ordnet 3 Querschnitte übereinander an und malt ein Fachwerk"]
["Querschnitt 1 ist der obere Querschnitt, Querschnitt 2 ist der \"Steg\" und Querschnitt ist der untere."]
["Soll ein Querschnitt nicht da sein, dann gebe eine leere Klammer ein. Z.B. DF{(HEB120)()(HEB120)(Zweipunktquerschnitt)30;1;2}"]
["Der Querschnittsname ist der Text, der in der Systemgrafik erscheint."]
["Beim Fachwerk gibt es die Typen 0 bis 19. Typ 0= linke Dreiecke //////; 1=rechte Dreiecke \\\\\\\\\\\\; 2= Zikzak /\\/\\/\\; 3= Zakzik \\/\\/\\/; 4=Kreuze XXX. Addiere 5 hinzu um die rechte Hälfte zu spiegeln. Addiere 10 hinzu für senkrechte Streben."]
["cotθ definiert die Neigung der Diagonalen. Cotθ=3 bedeutet, dass die 3 Eineiten nach rechts und eine nach oben geht."]
["Die Neigung ist eine Näherung, da die Anzahl der Felder immer eine gerade Zahl ist."]
["3Punktquerschnitte haben eine hohe Fehleranfälligkeit bei nicht korrekter Eingabe"]
[]
[]
["Das Lagerobjekt",{"$nulls":7},"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Nutzlast","M Nutzlast","min F","min M","max F","max M"]
["Lager","Name","Feder [kN/m]","Drehfeder [kNm/m]","Lagerort [m]","Lagersenkung [m]","Lagerdrehung [m/m]","Lastfall","Wirft Lagerkräfte ab Spalte I aus."]
["Es sind die Begriffe Lager, Auflager, verschiebliches Lager, Einspannung, Feder, Festlager, Loslager erlaubt."]
["Hat das Lager einen Namen z.B. IPE 300, dann wird im statischen System ein IPE300 Querschnitt unter dem Balken gezeichnet."]
["Im Feld \"Feder\" und \"Drehfeder\" dürfen Angaben zur Lagerung gemacht werden."]
["Dabei bedeutet -1= festes Lager, Zahl = Federkonstante, 0= wirkungslose Feder."]
["Sind diese Werte nicht angegeben oder 0, dann entscheidet der Begriff ob die Feder 0 oder -1 ist."]
["Eine Feder, bei der beide Federsteifigkeiten auf -1 sind, ist das Gleiche wie eine Einspannung."]
["Lagersenkungen können für feste Lager angegeben und einem Lastfall zugeordnet werden."]
["Achtung: Hat das Lager eine Federsteifigkeit ungleich -1, dann wird die Lagersenkung ignoriert"]
[]
["Das Gelenkobjekt"]
["Gelenk","Name","Feder [kN/m]","Drehfeder [kNm/m]","Lagerort [m]","Sprung [m]","Knick [m/m]","Lastfall"]
["Das Gelenkobjekt ist das Gegenteil von einem Lager und ist mit diesem fast identisch."]
["Zum Gelenk  dürfen eine Federsteifigkeit und eine Drehfedersteifigkeit angegeben werden."]
["Dabei bedeutet -1= Gelenk; Zahl= versteiftes Gelenk; 0= kein Gelenk"]
["Ist diese Werte nicht angegeben, dann Feder=0 und Drehfeder = -1"]
["Achtung: Ist ein Sprung oder Knick angegeben, dann wird die Feder wirkungslos."]
["Ein Sprung legt eine Wegdifferenz zwischen 2 Elemente fest."]
["Ein Knick legt eine Winkeldifferenz fest."]
["Um ein Sprung in die Biegelinie rein zu bekommen, muss die Drehfeder des Gelenkes versteift werden, da ein nichtangegebener Wert als gelenkig (-1) verstanden wird"]
["Gelenk",null,null,0,null,"Sprung [m]"]
["Bei einem Knick ist dies egal, weil Sprünge Federn löschen und Knicke Drehfedern ignorieren."]
[]
["Das Lastobjekt"]
["Last","Name","Lastgröße [kN]",null,"Lastort [m]",null,"Pfeilhöhe [Twip]","Lastfall"]
["Hat die Last einen Namen z.B. IPE 300, dann wird in der Systemgrafik ein IPE300 Querschnitt auf dem Balken gezeichnet."]
["Spalte D und F werden nicht benötigt."]
["Die Pfeilhöhe gibt die Y-Koordinaten des Lastpfeilanfangs (nicht Pfeilspitze) in der Systemgrafik in der Einheit Twip an."]
["Ein Millimeter auf dem Papier entsprechen 100 Twip. Eine A4 Seite ist 16000 Twip breit."]
["Achtung: Erlaubt ist ein Wertebereich von 0 bis 32767. Twip ist immer ein Integer."]
["Beim WMF-Koordinatensystem zeigt die Y-Achse nach unten. Oben links in der Grafik ist der Koordinatenursprung."]
["Wird die Pfeilhöhe nicht angegeben, dann wird die Last sinnvoll eingereiht."]
[]
["Der Lastfall darf als Text angegeben werden. Dabei ist Lastfall 0 das \"Eigengewicht\"."]
["Lastfall 1 ist der erste gefundene Text, Lastfall 2 der zweite Text usw. Für Klarheit nutze das Objekt Lastfallreihenfolge"]
["Wird der Lastfall nicht angegeben, dann ist es der Lastfall immer \"Eigengewicht\"."]
["Den Lastfall 0 \"Eigengewicht\" gibt es somit immer."]
[]
["Das Momentobjekt"]
["Moment","Name","Momentgröße [kNm]","Startwinkel [°]","Momentort [m]","Endwinkel [°]","Drehpfeilhöhe [Twip]","Lastfall"]
["Für das Momentobjekt gelten die gleichen Regeln, wie für das Lastobjekt "]
["Startwinkel und Endwinkel legen fest, wie der Drehpfeil des Momentes in der Systemgrafik dargestellt wird. Die Winkel haben keine statische Auswirkung."]
["Fehlen diese, dann ist der Startwinkel von Momentort abhängig und der Endwinkel= Startwinkel + 180°"]
[]
["Das Streckenlastobjekt"]
["Streckenlast","Name","q links [kN/m]","q rechts [kN/m]","von [m]","bis [m]","Höhe des Pfeilrechteckes [Twip]","Lastfall"]
["Hat die Streckenlast einen Namen, dann wird dieser Text mitten im Pfeilrechteck geschrieben."]
["Ist die rechte Streckenlastgröße nicht angebenen, dann ist dieser Wert gleich dem linken Wert"]
["Sind beide Orte nicht angegeben oder gleich, dann wird das Objekt ganz am Anfang aussortiert."]
[]
["Das Maßkettenobjekt"]
["Von dem Maßketten gibt es eine limitierte Auswahl, was vermaßt werden kann."]
["Es gibt diese Maßketten:"]
["Maßkette","kurzer Name der Maßkette","Last","relativ","Array",null,"Yhöhe [Twip]","Lastfall","vermaßt die Lasten und Momente im angegebenen Lastfall"]
["Maßkette","kurzer Name der Maßkette","Streckenlast","relativ","Array",null,"Yhöhe [Twip]","Lastfall","vermaßt die Streckenlasten im angegebenen Lastfall"]
["Maßkette","kurzer Name der Maßkette","Last","relativ","Array",null,"Yhöhe [Twip]",-1,"vermaßt alle Lasten und Momente "]
["Maßkette","kurzer Name der Maßkette","Streckenlast","relativ","Array",null,"Yhöhe [Twip]",-1,"vermaßt alle Streckenlasten"]
["Maßkette","kurzer Name der Maßkette","Lager","relativ","Array",null,"Yhöhe [Twip]",null,"vermaßt die Lager"]
["Maßkette","kurzer Name der Maßkette","Elemente","relativ","Array",null,"Yhöhe [Twip]",null,"vermaßt alle finiten Elemente"]
["Der kurze Name wird links neben der Maßkette geschrieben. Der linke Platz ist begrenzt."]
["Im Feld relativ kann absolut oder 1 hingeschrieben werden, um aus der relativen Maßkette eine absolute zu machen."]
["Bei der Vermaßung der finiten Elemente werden alle eingegebenen Koordinaten vermaßt."]
["Bei dem Array werden vor den Zahlen Buchstaben geschrieben. Einträge werden durch Semikolon getrennt."]
["Der Array L_1=;L_2= schreibt vor den ersten beiden Maßen diesen Text, da diese Texte mit = enden. "]
["Der Array L_1;L_2 überschreibt bei den ersten beiden Maßen diesen Text.",{"$nulls":3},"siehe:","Eingabe_und_Start"]
[]
["Das Kommentarobjekt"]
["Kommentar","Position","Text1","Text2","Text3","Text4","Text5","Text6"]
["Fügt ein Kommentar in das RTF-Dokument an einer bestimmten Stelle ein."]
["Die Texte 1-6 werden untereinander in das RTF geschrieben."]
["Die Position bestimmt, wo der Text hinkommt."]
["Möglichkeiten:","Anfang, Eingabewerte, Schnittgrößen, Übersicht, Lastfälle, Auflager, ÜbersichtLK, SchnittgrößenLK, AuflagerLK, Zusammenfassung, Auslastung, Ende"]
[]
["Das Ausgabeobjekt"]
["Ausgabe",null,"gewünschte Werte",null,"Optionen","Zielarbeitsblatt","Zielzeile","Lastfall"]
["Ausgabe",null,"Moment",null,12,null,null,"Lastfallkombination","Hier erscheinden die gewünschten Werte"]
["Mit dem Ausgabeobjekt werden Werte direkt in Excel geschrieben und können so in der Tabelle danach weiterverwertet werden."]
["Als gewünschte Werte sind die Eingaben: Momente, Querkräfte, Vorformungen, Auslastungen und Verdrehungen möglich."]
[]
["Bei Optionen wird unterschieden zwischen einer Zahl, einem Array, dem Text \"Elemente\", einem anderen Text oder einer leeren Zelle."]
["Zahl: Die Anzahl der Teilungen legt fest, wie viele Werte in Excel ausgegeben werden. 2 bedeutet z.B.: Balkenanfang, Mitte und Balkenende"]
["Array: z.B. 2;4;5,7;9 um an diesen Stellen die Werte aus zu geben"]
["Elemente: Für jedes Element werden die größten und kleinsten Werte ausgegeben"]
["Text: Wird bei der Anzahl der Teilungen ein Text angegeben, dann werden alle Werte (Elemente*Elementteilung) ausgegeben"]
["leer: Ist die Anzahl der Teilungen nicht angegeben oder 0, dann wird eine Tabelle der extremalen Schnittgrößen ausgegeben."]
["Wird die Zielzeile nicht angegeben, dann ist die Ausgabe genau neben dem Ausgabeobjekt"]
["Wird das Zielarbeitsblatt nicht angegeben, dann ist die Ausgabe in diesem Arbeitsblatt"]
["Für den Lastfall sind folgende Werte möglich (Anzahl der Teilungen ist nicht leer):"]
["0 oder positive Zahl oder Lastfallname: gibt den Verlauf des Lastfalls aus"]
["-1: positive/ maximale Werte der Lastfallkombination"]
["-2: negative/ minimale Werte der Lastfallkombination"]
["Statt -1 und -2 können auch die Wörter positiv, negativ, Max und Min verwendet werden"]
[{"$nulls":8},0,0.8333333333333334,1.6666666666666667,2.5,3.3333333333333335,4.166666666666667,5,5.833333333333333,6.666666666666667,7.5,8.333333333333334,9.166666666666666,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,12,null,null,0,0,5.4833333333333,10.276666666666635,14.372499999999953,17.713333333333402,19.799999999999972,20.499999999999858,19.799999999999795,17.7133333333331,14.372499999999736,10.276666666666422,5.483333333333184,0,1.95,2.1,2.25,2.4,2.55,2.6999999999999997,2.85,3]
["Beispiele:","Es wird der Momentenverlauf für den Lastfall Eigengewicht ausgegeben. Oben in den Zwölftelspunkten, unten für alle Werte.",{"$nulls":6},0,0.15,0.3,0.44999999999999996,0.6,0.75,0.8999999999999999,1.05,1.2,1.3499999999999999,1.5,1.65,1.7999999999999998,1.95,2.1,2.25,2.4,2.55,2.6999999999999997,2.85,3,3,3.2,3.4,3.6,3.8,4,4.2,4.4,4.6,4.8,5,5.2,5.4,5.6,5.800000000000001,6,6.2,6.4,6.6,6.800000000000001,7,7,7.15,7.3,7.45,7.6,7.75,7.9,8.05,8.2,8.35,8.5,8.65,8.8,8.95,9.1,9.25,9.4,9.55,9.7,9.85,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"alle",null,null,0,0,1.0387499999999683,2.054999999999958,3.048749999999945,4.019999999999946,4.968749999999973,5.8949999999999605,6.798749999999961,7.679999999999977,8.53874999999998,9.37499999999995,10.188749999999965,10.979999999999993,11.748749999999944,12.49499999999993,13.218749999999948,13.919999999999952,14.598749999999953,15.254999999999896,15.888749999999973,16.499999999999915,16.500000000000085,17.260000000000044,17.94000000000008,18.540000000000017,19.060000000000013,19.499999999999986,19.85999999999997,20.139999999999926,20.339999999999907,20.45999999999988,20.499999999999858,20.459999999999855,20.339999999999833,20.139999999999777,19.859999999999797,19.49999999999978,19.05999999999976,18.53999999999977,17.939999999999763,17.259999999999778,16.499999999999886,16.499999999999822,15.888749999999833,15.254999999999773,14.598749999999741,13.919999999999725,13.218749999999712,12.494999999999742,11.748749999999763,10.97999999999978,10.188749999999757,9.374999999999769,8.53874999999979,7.679999999999794,6.798749999999824,5.894999999999834,4.968749999999866,4.019999999999868,3.048749999999913,2.0549999999999216,1.0387499999999363,0]
["Über der Ausgabe werden die X-Koordinaten geschrieben.",{"$nulls":8},"V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",null,"nicht benötigt",null,"[leer]",null,null,"Lastfall","Min",-17.5,-10.00000000000001,-0.0003784684934028281,-0.00019377586862224795,1.9458592592592514,1.4593944444444371]
["Weitere Beispiele finden sich in dem Arbeitsblatt \"Beispiele\" und Datei \"Ausgabe\"",{"$nulls":7},"Max",22.50000000000001,15.300000000000004,0.0002960254399232454,0.0004421268939931837]
["leer: Die Werte -1 und -2 des Lastfalls haben andere Bedeutung. -1= maximale Größen der Lastfallkombination. -2= größter Wert in allen Lastfällen"]
["leer: Statt -1 und -2 können auch die Wörter LK, Lastkombination, Lastfallkombination oder Lastfälle, LF verwendet werden."]
["Wichtig: Diese Ausgabe benötigt Platz. Ist in der Zeile daneben ein Lager oder eine andere Ausgabe, dann werden die Ausgabewerte überschrieben"]
[]
[]
["Das Objekt für Zeichnungssymbole"]
["×\u009dOO”<","Name","Objekthöhe [m]",null,"Objektpunkt [m]","Objektende [m]","Höhe über Balken [m]"]
["Objekte, die das Programm keine der anderen Objekttypen zuordnen kann, werden eingelesen und in die Systemgrafik gezeichnet, wenn es dessen Name erkennt."]
["Als Name sind alle Profilquerschnitte erlaubt und zusätzliche geometrische Begriffe:"]
[null,"Name"]
[null,"Querschnitt",null,null,"XObjektmittelpunkt [m]",null,"YHöhe über Balken [m]",null,"Zeichnet ein Querschnitt"]
[null,"Ellipse","YObjektlänge [m]",null,"XObjektanfang [m]","XObjektende [m]","YHöhe über Balken [m]",null,"Zeichnet eine Ellipse"]
[null,"Kreuz","YObjektlänge [m]",null,"XObjektanfang [m]","XObjektende [m]","YHöhe über Balken [m]",null,"Zeichnet ein Kreuz"]
[null,"Rechteck","YObjektlänge [m]",null,"XObjektanfang [m]","XObjektende [m]","YHöhe über Balken [m]",null,"Zeichnet ein Rechteck"]
[null,"Rkreuz","YObjektlänge [m]",null,"XObjektanfang [m]","XObjektende [m]","YHöhe über Balken [m]",null,"Zeichnet ein ausgekreuztes Rechteck"]
[null,"Linie","YObjektlänge [m]",null,"XObjektanfang [m]","XObjektende [m]","YHöhe über Balken [m]",null,"Zeichnet eine Linie"]
[null,"Pfeil","YObjektlänge [m]",null,"XObjektanfang [m]","XObjektende [m]","YHöhe über Balken [m]",null,"Zeichnet ein Pfeil"]
[null,"Lager","Feder [kN/m]","Drehfeder [kNm/m]","XObjektmittelpunkt [m]",null,"YHöhe über Balken [m]",null,"Zeichnet ein statisch wirkungsloses Lager"]
[null,"Text","Text",null,"XObjektmittelpunkt [m]",null,"YHöhe über Balken [m]",null,"Zeichnet einen Text"]
["Für Objekte mit Basispunkt ist nur die Balkenposition erforderlich und sie werden in Balkenmitte gezeichnet."]
["Profile, Lager und Texte werden an ihrem Basispunkt in Balkenmitte gezeichnet."]
["Geometrische Objekte werden durch ein umschließendes Rechteck definiert und brauchen daher weiter Angaben."]
["Der Basispunkt ist bei einem Profil unten mittig."]
["Der Basispunkt ist bei einem Lager oben mittig."]
["Der Basispunkt ist bei einem Text oben links."]
["In X-Richtung geht das Objekt von Objektanfang bis Objektende."]
["In Y-Richtung beginnt es an der Höhe über den Balken und geht so hoch, wie es lang ist."]
["Achtung: Auch wenn alle Angaben in m sind, werden diese in Twip umgerechnet und müssen im gültigen Wertebereich liegen."]
["Wird in einem 5m langen Balken an der Stelle von 20m bis 21m ein Kreis gezeichnet, dann crasht die WMF-Datei."]
[]
["Besondere Objekte mit Befehlscharakter"]
["Das End-of-File Objekt"]
["EoF"]
["Beendet an dieser Stelle das Zeileneinlesen."]
[]
["Das Platz Objekt"]
["gibt es ncht mehr",{"$nulls":5},"Yplatz über dem Balken [Twip]"]
["Legt den Platz für die Objekte über dem Balken fest. Überschreibt die Grundeinstellung für doppelten Platz."]
[]
["Das Objekt für die Grafikbreite"]
["Grafikbreite",{"$nulls":5},"WMF-Breite [Twip]"]
["Legt fest, wie breit die Grafiken sein sollen. Überschreibt die Grundeinstellung für halbe Grafikbreite."]
["Voreingestellt ist ein Wert von (3,5+53+4)*256= 15488 für volle Breite und halbe Breite = (3,5+22,5+4)*256= 7680"]
["Achtung: Der Wert muss zwischen 8,5*256 und 128*256 liegen. Werte nahe 8,5*256 sind riskant."]
["Ungefär 16000 passen auf eine A4 Breite. Nutze den Befehl Grafikbreite, um die Grafiken auf ein schmaleres Blatt zu bekommen, oder um den restlichen cm auch noch aus zu nutzen."]
["Vielfache von 256 sind nicht notwendig."]
[]
["Das Objekt für Teilsicherheitsbeiwerte"]
["Teilsicherheitsbeiwerte","TSBW","TSBWg","TSBWq","TSBWq2","KBWg","KBWq","KBWq2"]
["Angegebene Werte überschreiben die Voreinstellungen. Voreingestellt sind diese:"]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1,1.35,1.5,1.5,1,1,0.9]
["TSBW multipliziert die Auslastungen. (Bietet einen zusätzlichen Teilsicherheitsbeiwert)"]
["TSBWg und KBWg multiplizieren das Eigengewicht (Lastfall 0) in der Lastfallkombination."]
["TSBWq und KBWq multiplizieren den ersten Lastfall in der Lastfallkombination."]
["TSBWq2 und KBWq2 multiplizieren weitere Lastfälle in der Lastfallkombination."]
[]
["Das Objekt für Materialteilsicherheitsbeiwerte"]
["Materialbeiwerte",null,"kmod","gHolz","Dauerstandsfaktor","gBeton","Stahlmultiplikator","gStahl"]
["Voreingestellt sind diese Werte"]
["Materialbeiwerte",null,0.9,1.3,0.85,1.5,1,1]
["Eine Festigkeit wird mit einem Faktor multipliziert und durch den Teilsicherheitsbeiwert dividiert"]
["gHolz, gBeton und gStahl sind die Materialteilsicherheitsbeiwerte und die anderen die Vorfaktoren."]
["Dieses Objekt hat außerhalb einer Durchlaufträgerberechnung keinen Einfluss z.B. Parameterprofileingeben oder Qswerte"]
["Das Objekt beeinflusst nur die automatische Berechnung von MRd und VRd im Balkenobjekt. Sind MRd und VRd manuell angegeben, dann werden diese nicht geändert."]
[]
["Das Objekt für die Lastfallreihenfolge"]
["Lastfallreihenfolge","LF1","LF2","LF3","LF4","LF5","LF6","LF7"]
["Mit diesem Befehl wird festgelegt, an welcher Stelle der Lastfall steht. Ohne diesen Befehl werden den Lastfallname zufällige Nummern zugeordnet."]
["Problembeispiel: gewünschte Lastkombination = 1,35*LF0 + 1,5*LF1+ 0,6*1,5*LF2. Es gibt die Lastfälle Eigengewicht, Nutzlast und Schnee."]
["Damit der Lastfall Schnee auch sicher zu Lastfall2 wird, muss die Lastfallreihenfolge festgelegt werden:"]
["Lastfallreihenfolge","Nutzlast","Schnee"]
["Das Eigengewicht ist immer der Lastfall 0."]
["Leere Eingaben werden ignoriert. Falschgeschriebene Lastfälle erzeugen einen Lastfall ohne Lasten."]
["Der WMF-Balken kann nur eine Lastfallkombination berechnen und nicht mehrere!"]
[]
["Funxionen für Excel"]
["Das Programm WMF-Balken benutzt neben Prozeduren auch viele Funxionen."]
["Eine Funxion hat Eingabeparameter und einen Rückgabewert."]
["Alle Funxionen können auch in Excel verwendet werden, wobei nur einige Sinn machen. Insbesondere die Funxionen zum Zeichnen werfen in Excel keine Geometrie aus, sondern Asciizeichen."]
["Die Farbe besagt, wie sinnvoll es ist, diese Funxion in Excel zu benutzen."]
["Die roten Funxionen werden hier mal aufgelistet, sind aber in Ecxel nicht zu gebrauchen. Beim Eintippen von Formeln, werden diese denoch von Excel vorgeschlagen."]
["Balkenzeichnen; Checksumme; FüllerErstellen; Linieüberschreiben; Piktogrammzeichnen; Querschnittzeichnen; TextZeichnen; BiLinieZeichnen; Dateieinlesen; GelenkZeichnen; LinieZeichnen; PinselErstellen; Radiuspunkt; TriLinieZeichnen"]
["BiMaßPfeilspitzeZeichnen; Diagrammschreibzeug; InfoPixel; MaßPfeilspitzeZeichnen; Polyglätten; RechteckZeichnen; Vermaßen; BiVermaßen; DreieckZeichnen; KKTDiagramm; Objektevermaßen; PolygonZeichnen; RTFkommentar; ViereckZeichnen"]
["BogenPfeilZeichnen; Dschreibzeug; Kopieren; ObjektWählen; PolylinieZeichnen; RTFtabelle; WmfBiPunkt; BogenZeichnen; EllipseZeichnen; Lagerteil; PfeilspitzeZeichnen; Polymaßkette; RundesRechteckZeichnen; WMFheader"]
["BuchstabeXrücken; Fenster; LagerZeichnen; Pfeilviereck; PositiverWinkel; Strichliniezeichnen; WMFinRTFeinfügen; BuchstabeYrücken; FontErstellen; letzteObjekte; PfeilZeichnen; QuerschnittVermaßen; TexteRausziehen; WmfPunkt"]
[null,"Eingabewerte","Eingabewert","Beispiel","Beschreibung"]
["ChecksummeInt","c1…c8%","1;2;3;4;5;6;7;8",22297,"Berechnet die Checksumme des placeable Headers einer WMF-Datei"]
["Diagrammfaktor","Ableitung%, Zahl#",6931.471805599453,0.001,"bestimmt, welche Maßeinheit für das Diagramm genutzt werden soll"]
["DiagrammYbeschriftung","Ableitung%, Zahl#",6931.471805599453,"u'(x) Verdrehungen in km/m","bestimmt, welche Maßeinheit für das Diagramm genutzt werden soll"]
["ELmatrix6","i%, j%, Länge#",4,2.3714285714285714,"ließt einen Wert aus der Elementsteifigkeitsmatrix aus"]
["Krafteinheit","Ableitung%, Zahl#",6931.471805599453,"[km/m]","bestimmt, welche Maßeinheit für das Diagramm genutzt werden soll"]
["RekordZahl","WMFrekord$, Stelle%",")§ä^6n@bQ²#",24292,"verwandelt ein Doppelbyte eines WMF-Rekords in eine ganze Zahl"]
["RTFtext","Text$",2.344,"2,344","schreibt Text so um, wie er in RTF geschrieben wird"]
["RTFwert","Prafix$, Text$, Suffix$",3.12,"F=3,12 kN","verbindet eine Zahl mit Präfix und Suffix für die RTFausgabe"]
["BekanntesWort","Text$","Baklen","Balken","primitive Rechtschreibkontrolle"]
["Einheitauslesen","Textzahl$","MRd=12,64kNm","kNm","ließt aus einer Textzahl die Einheit raus"]
["EinheitSI","Einheit$","kNm",1000,"Wandelt eine Einheit in eine SI-Einheit um"]
["LeerzeichenAusfegen","Text$","Heb 300","HEB300","Entfernt Leerzeichen aus einem Text, sodass man Profile flexibler schreiben kann"]
["Objektname","Objekttyp%",764,"Pinsel","Erspart das merken, welches WMF-Objekt welchen Typ hat"]
["Objektzahl","Objekttyp$","Rechteck",1051,"Erspart das merken, welches WMF-Objekt welchen Typ hat"]
["Semikolonzählen","Text$","80;30;359083,624668633;8977,09061671582;161,750666117692;3186,86716893412;3315,2310671751;2,62327897902388;334,175666117692;40",9,"zählt sie Semikolons in einem text"]
["Teilsicherheitsbeiwert","Materialgüte$","S235",1,"Ordnet einem Material seinen Teilsicherheitsbeiwert zu"]
["Textauslesen","ZahlmitText$","M==12,5","M","ließt den Text aus einer Textzahl aus"]
["TextSonderlänge","Text$, Schriftart$","ABC",4.25,"bestimmt präziser, wie lang ein Text ist. Länge(ABC)=3 Da ABC lange Großbuchstaben sind, brauchen sie so viel Platz wie 4,25 Buchstaben."]
["WertauslesenD","Dreipunktquerschnitt$, Stelle%","DH{(HEB1000)(HEB500)(HEB300)()90}","HEB500","ließt einen Wert aus einer Parameterprofilbezeichnung aus"]
["WmfZahl","Doppelbyte$","ß§",-22561,"verwandelt 2 Zeichen in eine Zahl. Zeichen(Buchstabe) macht nur ein Zeichen"]
["WmfZeichen","%",25185,"ab","verwandelt eine Zahl in 2 Zeichen. Code(Zahl) macht nur ein Zeichen."]
["Zahlauslesen","ZahlmitText$, Zieleinheit$","M==12,5Nm",0.0125,"ließt die Zahl aus einer Textzahl aus und berücksichtigt die Einheit"]
["Zahllänge","Zahl#",123456,6,"bestimmt wie lang eine Zahl ist. Minus und Komma sind kürzer"]
["Abschneiden","Zahl#",3.141592653589793,3.14,"rundet eine Zahl auf eine kurze Länge"]
["Abschneiden2","Zahl#, Stellen%",3.141592653589793,3.141,"schneidet eine Zahl auf eine Bestimmte Länge zu"]
["eModul","Materialgüte$","D40",1083.3333333333333,"Ordnet einem Material seinen Emodul zu"]
["fvd","Materialgüte$","S235",13.567731325956206,"Ordnet einem Material seine Schubfestigkeit zu"]
["fyd","Materialgüte$","S235",23.5,"Ordnet einem Material seinen Festigkeit zu"]
["Materialname","Materialgüte$","D40","Holz","Ordnet einem Material seinen Materialoberbegriff zu"]
["Profildaten","Querschnitt$","Q20x30x2","20x30x2","ließt die Zahlen eines Parameterprofils aus"]
["Wertauslesen","ZahlmitText$, Stelle%","80;30;359083,624668633;8977,09061671582;161,750666117692;3186,86716893412;3315,2310671751;2,62327897902388;334,175666117692;40",30,"ließt aus Semikolon getrennten (Querschnitts)werten einen Wert aus"]
["Wichte","Materialgüte$","GL32c",4.4,"Ordnet einem Material seine Wichte zu"]
["EinheitUmwandeln","Zahl#, Isteinheit$, Zieleinheit$",12,0.12,"=Zahl*EinheitSI(Isteinheit)/EinheitSI(Zieleinheit)    Wandelt zwischen Einheiten um"]
["Profilkonvertieren","Querschnitt$","UPE300","U30;10;0,95;1,5;1,5;0;0","Wandelt ein Normprofil in ein Parameterprofil um"]
["Profiltyp","Querschnitt$","U30;10;0,95;1,5;1,5;0;0","U","ließt den Profiltyp eines Parameterprofils aus"]
["Qswerte","Querschnitt$, Materialgüte$","HEB 800","80;30;359083,624668633;8977,09061671582;161,750666117692;3186,86716893412;3315,2310671751;2,62327897902388;334,175666117692;40","Schreibt die Querschnittswerte eines Profils nebeneinander."]

{"sheet":"Jacobimatrix6","index":2,"n_rows":325,"n_cols":29,"rows_kept":325,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":28}
[{"$nulls":8},"In Excel geht das mit den Formeln MMULT(MINV(Jacobimatrix);dA). MINV bildet die Inverse der Matrix und MMULT multipliziert 2 Matrixen."]
[{"$nulls":8},"Der lange Ausdruck ist alse dA*J. Wichtig ist, dass man bei der Matrixformel alle Zellem markiert und die Formel einträgt. Dann drückt man STRG+Shift+Enter."]
["Datei","Maxlager",null,"100",{"$nulls":8},304,331,358,385,412,439]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",null,null,"Jacobimatrix",{"$nulls":10},"Auflagerverschiebevektor",null,"rechte Seite"]
["Lager","P40",104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.3316139693816,0,null,null,0.023119902952089433,0.011754335843875197,0.0003835846857782599,-0.0009048798959838678,-0.00032813637574236054,-2.30464281685272e-05,{"$nulls":5},0.4926226493367434,null,0.0005902891006144273,null,34,304]
["Lager","P40",104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.3336846056834,0,null,null,-0.01960649572095008,0.003224471536782403,0.01462725685314581,0.004276298794707145,-0.0007469201277103821,-0.0005456656217575073,{"$nulls":5},-1.0308851339699459,null,-0.0014754335149973485,null,62,332]
["Lager","P40",104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.33361692841333,0,null,null,-0.004875320725773236,-0.012175083009708487,0.000805207223038451,0.01230563906125326,0.003397342398386627,5.0896153197754757e-05,{"$nulls":5},1.1735711860962894,null,-0.0014690211777974582,null,90,360]
["Lager","P40",104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.3332219893914,0,null,null,0.0005136290585596726,-0.0037233172452033614,-0.012542090320948773,-0.0008382697554907281,0.012867290609733573,0.003860435999172296,{"$nulls":5},-1.2742634978322087,null,-0.0010166208959390133,null,118,388]
["Lager","P40",104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.33079570162795,0,null,null,0.0007733101018061461,0.0004539727908650093,-0.0040383416891813795,-0.013211604899368012,-0.00048421173835322406,0.011405405610560138,{"$nulls":5},0.9308762712057046,null,0.0014096501146809715,null,146,416]
["Lager","P40",104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.3302990921884,0,null,null,5.571198755660589e-05,0.00046175740692433465,0.0007586154148384594,-0.0016246748436969938,-0.014710424965073798,-0.014708755174751786,{"$nulls":5},-0.8897841698187818,null,0.0019060111548583336,null,174,444]
["Last","HEB500",91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last","HEB500",148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last","HEB500",169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last","HEB500",179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last","HEB500",181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last","HEB500",181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last","HEB500",179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last","HEB500",171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last","HEB500",156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last","HEB500",148.74929226721474,null,12.068623774509803,{"$nulls":5},"Mittelwert",null,293.3322053811143,null,"Auflager verschieben",null,"neue Lagerposition",null,"R²"]
["Last","HEB500",73.8929207288155,null,13.468584132352941,{"$nulls":5},"Einheitsverschiebung für Ableitung",null,0.0001,null,2.463113246683717e-05,null,2.1961441280520675,null,3.4976783760824073e-07,null,null,2.1961441280520675]
["Last","HEB240",26.24705120050211,null,1.2068623774509804,{"$nulls":5},"Residuum",null,1.1184965053182998e-05,null,-5.15442566984973e-05,null,4.604234405087345,null,2.1881053258159147e-06,null,null,4.604234405087345,2.4080902770352774,2.4080902770352774,0]
["Last","HEB240",33.39625998889282,null,2.896469705882353,{"$nulls":5},"Faktor für Verschiebevektor",null,1,null,5.8678559304814475e-05,null,6.509141949023451,null,1.992465777394288e-06,null,null,6.509141949023451,1.9049075439361056,1.9049075439361056,0]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.18382119625585,"Speed",null,1,null,-6.371317489161044e-05,null,8.08163490672046,null,1.0334923890640219e-06,null,null,8.08163490672046,1.5724929576970093,1.5724929576970093,0]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":11},4.654381356028523e-05,null,10.041751347156334,null,1.9871962542574772e-06,null,null,10.041751347156334,1.9601164404358737,1.9601164404358737,0]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":11},-4.448920849093909e-05,null,12.017948376060048,null,3.633937469043056e-06,null,null,12.017948376060048,1.976197028903714,1.976197028903714,0]
[]
[]
["Datei","Maxlager",null,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",1]
["Lager",null,104752,null,2.1962194969196007,{"$nulls":3},293.34317504348974,0]
["Lager",null,104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.3238760269111,0]
["Lager",null,104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.3312273404153,0]
["Lager",null,104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.3334729012731,0]
["Lager",null,104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.33118217799085,0]
["Lager",null,104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.3303277755434,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.18374928319736]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",2]
["Lager",null,104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.33749168868496,0]
["Lager",null,104752,null,4.604385949344043,{"$nulls":3},293.3352930503977,0]
["Lager",null,104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.32756933242223,0]
["Lager",null,104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.33135596106945,0]
["Lager",null,104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.3310225095694,0]
["Lager",null,104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.3305306286958,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.18376026129317]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",3]
["Lager",null,104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.33180692369433,0]
["Lager",null,104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.34099035477936,0]
["Lager",null,104752,null,6.5091832704641455,{"$nulls":3},293.3340770059036,0]
["Lager",null,104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.3269423360488,0]
["Lager",null,104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.32877613563585,0]
["Lager",null,104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.33067937056046,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.18415084377557]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",4]
["Lager",null,104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.3311615130664,0]
["Lager",null,104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.3358226384794,0]
["Lager",null,104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.3398068021984,0]
["Lager",null,104752,null,8.081798619895352,{"$nulls":3},293.3328028671325,0]
["Lager",null,104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.3241900095579,0]
["Lager",null,104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.32948686818315,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.18507885871713]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",5]
["Lager",null,104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.331449906702,0]
["Lager",null,104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.3333111056544,0]
["Lager",null,104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.33537727012936,0]
["Lager",null,104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.3396557428649,0]
["Lager",null,104752,null,10.041804803342773,{"$nulls":3},293.33055362513045,0]
["Lager",null,104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.32294402541993,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.18432572322945]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",6]
["Lager",null,104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.33160245057775,0]
["Lager",null,104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.33341178247565,0]
["Lager",null,104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.333688796826,0]
["Lager",null,104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.33515204757,0]
["Lager",null,104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.33649842917595,0]
["Lager",null,104752,null,12.018092865268539,{"$nulls":3},293.3229449923721,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.17125289464366]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",1]
["Lager",null,104752,null,2.1960194969196003,{"$nulls":3},293.32005514053765,0]
["Lager",null,104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.34348252263203,0]
["Lager",null,104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.33610266114107,0]
["Lager",null,104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.33295927221457,0]
["Lager",null,104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.33040886788905,0]
["Lager",null,104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.33027206355587,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.18389309718532]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",2]
["Lager",null,104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.3257373528411,0]
["Lager",null,104752,null,4.604185949344044,{"$nulls":3},293.3320685788609,0]
["Lager",null,104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.33974441543194,0]
["Lager",null,104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.33507927831465,0]
["Lager",null,104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.3305685367785,0]
["Lager",null,104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.33006887128886,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.18388214330298]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",3]
["Lager",null,104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.33142333900855,0]
["Lager",null,104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.3263630979262,0]
["Lager",null,104752,null,6.508983270464146,{"$nulls":3},293.3332717986806,0]
["Lager",null,104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.3394844263697,0]
["Lager",null,104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.33281447732503,0]
["Lager",null,104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.3299207551456,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.18349154682801]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",4]
["Lager",null,104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.33206639296236,0]
["Lager",null,104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.3315463396847,0]
["Lager",null,104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.32750116313713,0]
["Lager",null,104752,null,8.081598619895352,{"$nulls":3},293.333641136888,0]
["Lager",null,104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.3374016144573,0]
["Lager",null,104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.33111154302685,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.18256354861114]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",5]
["Lager",null,104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.33177804307775,0]
["Lager",null,104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.3340580257821,0]
["Lager",null,104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.33197992773097,0]
["Lager",null,104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.3267884522552,0]
["Lager",null,104752,null,10.041604803342773,{"$nulls":3},293.3310378368688,0]
["Lager",null,104752,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.337654450385,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.1833162652083]
[]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",6]
["Lager",null,104752,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.3316254970059,0]
["Lager",null,104752,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.3339574480974,0]
["Lager",null,104752,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.3336379006728,0]
["Lager",null,104752,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.3312916115708,0]
["Lager",null,104752,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.3250930235654,0]
["Lager",null,104752,null,12.01789286526854,{"$nulls":3},293.3376537475468,0]
["Last",null,91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last",null,148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last",null,169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last",null,179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last",null,181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last",null,181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last",null,179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last",null,171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last",null,156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last",null,148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last",null,73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last",null,26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last",null,33.39625998889282,null,2.896469705882353]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.19638949866749]

{"sheet":"Jacobimatrix8","index":3,"n_rows":460,"n_cols":29,"rows_kept":460,"hidden":true,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":45}
[]
[{"$nulls":12},33,60,87,114]
["Datei","Maxlager",null,"100","100000",{"$nulls":7},249,276,303,330,357,384,411,438]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",null,null,"Jacobimatrix",{"$nulls":10},"Auflagerverschiebevektor",null,"rechte Seite"]
["Lager",1,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.4225931201288,0,null,null,0.025519010031416656,0.01331096739181703,0.003993450446159841,-0.0015809944944749077,-0.0008632458391275577,2.0972002857888583e-05,5.850012144037464e-05,3.510062197165098e-05,{"$nulls":3},0.02033288083446294,null,0.008093824573677466,null,34,304]
["Lager",2,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.4301279309541,0,null,null,-0.02016321411736044,0.003974376283110814,0.013722724060244218,0.004613488630070606,0.001085663416404259,-0.0006030801588394752,-5.842380147669246e-05,-3.4331972301515634e-05,{"$nulls":3},0.6863477625294223,null,0.0005592660959337081,null,62,332]
["Lager",3,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.43318652511016,0,null,null,-0.007391006618775009,-0.010900948163794055,-0.0010182066760080488,0.013711412875977658,0.005799444799720277,-0.0008197215908012367,-0.0003751814257952901,-0.0002242621663413047,{"$nulls":3},-0.25987763371632866,null,-0.0024993454715627195,null,90,360]
["Lager",4,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.43346290261775,0,null,null,0.0009375176700814336,-0.006072559271160571,-0.013725429588703264,0.0009217768360940681,0.011571257903142396,0.0032057419919055974,-0.0008802394636404642,-0.0005350191336219723,{"$nulls":3},0.5140489240360182,null,-0.002781383579190333,null,118,388]
["Lager",5,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.43212190591885,0,null,null,0.0009919392034589691,-0.0011467881097360078,-0.004363562768048723,-0.012997122155411489,-0.0031419146657754027,0.011262947541126778,0.000252387381351582,0.0001373967809286114,{"$nulls":3},-0.33715706341108387,null,-0.001434812217325998,null,146,416]
["Lager",6,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.4305943673819,0,null,null,0.0001526609469237883,0.0007959855365697877,0.001193732483329768,-0.005447748470146507,-0.015161627304564718,-0.00013988185537527897,0.016181824227601282,0.009720052147486058,{"$nulls":3},0.3430949214755472,null,9.267123107292718e-05,null,174,444]
["Lager",7,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.4316663171396,0,null,null,-3.326703495076799e-05,7.059135691633855e-05,0.0002078963120766275,0.0003221247263809346,-0.0001909176232857135,-0.009952015278940962,-3.6581403264790424e-05,0.004648486445603339,{"$nulls":3},-0.43272228738595686,null,-0.0009787668475382816,null,202,472]
["Lager",8,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43174449741673,0,null,null,-2.026817401201697e-05,-2.879677776945755e-05,-1.0519321222091094e-05,0.0004526842976702028,0.0009135519840128836,-0.002976718407808221,-0.015147484782573883,-0.013753158687904943,{"$nulls":3},0.47245188138548144,null,-0.0010571000083245963,null,230,500]
["Last",1,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",2,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",3,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",4,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",5,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",6,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",7,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",8,225.6664070141302,null,9.96,{"$nulls":5},"Mittelwert",null,321.43068719583346,null,"Auflager verschieben",null,"neue Lagerposition",null,"R²"]
["Last",9,225.86202162790573,null,12.36,{"$nulls":5},"Einheitsverschiebung für Ableitung",null,0.0001,null,1.016644041723147e-06,null,1.8149942864659647,null,6.551406151279832e-05,null,null,1.8149942864659647]
["Last",10,228.1861189725209,null,13.57,{"$nulls":5},"Residuum",null,8.392160902454526e-05,null,3.431738812647112e-05,null,4.317723555218096,null,3.127772052977e-07,null,null,4.317723555218096,2.5027292687521316,2.5027292687521316,0]
["Last",11,237.00713279122044,null,14.780000000000001,{"$nulls":5},"Faktor für Verschiebevektor",null,1,null,-1.2993881685816434e-05,null,5.4437293528202035,null,6.2466468333805215e-06,null,null,5.4437293528202035,1.1260057976021072,1.1260057976021072,0]
["Last",12,120.21666500687,null,15.990000000000002,{"$nulls":5},"Speed",null,1,null,2.5702446201800913e-05,null,7.524753085412463,null,7.70454815236068e-06,null,null,7.524753085412463,2.08102373259226,2.08102373259226,0]
["Last",13,19.87596609945683,null,1,{"$nulls":9},-1.6857853170554195e-05,null,8.697729982391103,null,2.0583930291229054e-06,null,null,8.697729982391103,1.1729768969786392,1.1729768969786392,0]
["Last",14,36.84723854156867,null,2.4000000000000004,{"$nulls":9},1.7154746073777362e-05,null,11.224405255351781,null,8.617121418409064e-09,null,null,11.224405255351781,2.526675272960679,2.526675272960679,0]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500685387,-99.34513457650428,{"$nulls":4},-2.1636114369297843e-05,null,14.00224700702787,null,9.586785321744256e-07,null,null,14.00224700702787,2.777841751676089,2.777841751676089,0]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":11},2.3622594069274075e-05,null,14.717399462734836,null,1.1178866379922883e-06,null,null,14.717399462734836,0.7151524557069653,0.7151524557069653,0]
["Maßkette",null,"Last"]
[]
["Datei","Maxlager",null,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",1]
["Lager",null,104000,null,1.815093269821923,{"$nulls":3},321.4353528762755,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.42004635388565,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.4294912316008,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.433935089452,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.4326188503924,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.43067074868463,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.4316496595254,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.4317345031295,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500688298,-99.34513993881046]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",2]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.42924850878535,0]
["Lager",null,104000,null,4.317789237829969,{"$nulls":3},321.43211511787905,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.4277364956738,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.430425234656,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.4315487681183,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.43099237730644,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.431701623314,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.4317302445652,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500688298,-99.34509821804386]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",3]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.4245896661605,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.4369895599471,0]
["Lager",null,104000,null,5.4438423467018895,{"$nulls":3},321.432677437967,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.4266043858388,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.4299404391845,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.4311911994595,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.43177027037063,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43173934905917,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500685387,-99.34505313580303]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",4]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.4218024741149,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.4324346832526,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.44004301952344,0]
["Lager",null,104000,null,7.5248273829662615,{"$nulls":3},321.4339294678307,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.4256249828504,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.42787038064034,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.4318273295096,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.4319709932788,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500686842,-99.34517162110387]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",5]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.4221615029329,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.43067069218716,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.4360861336073,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.4392540973829,0]
["Lager",null,104000,null,8.697846840244273,{"$nulls":3},321.4305510507179,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.42301360943657,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.4315708099946,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43220138255765,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500686842,-99.34552397237712]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",6]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.4226036108406,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.42982638572477,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.4327766333763,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.435068635639,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.4377537203818,0]
["Lager",null,104000,null,11.224488100605708,{"$nulls":3},321.4305245836747,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.42669032678305,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43025618993033,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500688298,-99.34782182401432]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",7]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.4226223698928,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.43009872093864,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.43299893764646,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.4330224195137,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.4322482915936,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.43868528478833,0]
["Lager",null,104000,null,14.002368643142239,{"$nulls":3},321.43164767197936,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.4241712593439,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500686842,-99.3371855277619]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",8]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.42261066911806,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.43011076720495,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.43307440292574,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.43318766258176,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.43219079427877,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.43545409332717,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.4339911450504,0]
["Lager",null,104000,null,14.717475840140766,{"$nulls":3},321.42486771649783,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500686842,-99.32914743738547]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",1]
["Lager",null,104000,null,1.8148932698219231,{"$nulls":3},321.40983386624407,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.440209568003,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.4368822382196,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.4329975717819,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.4316269111889,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.4305180877377,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.43168292656037,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43175477130353,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500685387,-99.34512924293267]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",2]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.41593754139353,0]
["Lager",null,104000,null,4.31758923782997,{"$nulls":3},321.42814074159594,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.4386374438376,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.4364977939272,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.43269555622805,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.43019639176987,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.43163103195707,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43175904134296,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500686842,-99.34517095892443]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",3]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.42059621571434,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.42326683588686,0]
["Lager",null,104000,null,5.44364234670189,{"$nulls":3},321.433695644643,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.4403298154275,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.43430400195257,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.42999746697615,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.43156237405856,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.4317498683804,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500688298,-99.34521603236135]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",4]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.42338346860936,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.42782119462254,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.42633160664747,0]
["Lager",null,104000,null,7.524627382966262,{"$nulls":3},321.4330076909946,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.43862210500583,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.4333181291105,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.4315052047832,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43151830898114,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500688298,-99.34509761285335]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",5]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.42302474877204,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.42958502877076,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.4302866888076,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.42768283947976,0]
["Lager",null,104000,null,8.697646840244273,{"$nulls":3},321.43369296538367,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.43817523674113,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.43176172761787,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43128783057364,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500688298,-99.34474522507844]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",6]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.42258263883775,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.4304294658836,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.4335963549671,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.4318628936471,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.4264907728407,0]
["Lager",null,104000,null,11.224288100605708,{"$nulls":3},321.43066446553007,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.436642342062,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43323290833814,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500685387,-99.34244722605399]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",7]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.42256386977135,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.4301571447401,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.43337411907225,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.43390265897733,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.4319959042123,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.42250346056073,0]
["Lager",null,104000,null,14.00216864314224,{"$nulls":3},321.4316842533826,0]
["Lager",null,104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43931874412647,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500686842,-99.35308255310701]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",8]
["Lager",null,104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.4225755684961,0]
["Lager",null,104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.43014509917725,0]
["Lager",null,104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.4332986650921,0]
["Lager",null,104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.4337226817154,0]
["Lager",null,104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.43205339749784,0]
["Lager",null,104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.4257340411797,0]
["Lager",null,104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.4293426586048,0]
["Lager",null,104000,null,14.717275840140767,{"$nulls":3},321.43862087518573,0]
["Last",null,91.68307769121412,null,0.7]
["Last",null,183.4504967680022,null,2.7]
["Last",null,227.12350536919038,null,3.91]
["Last",null,243.55765942024783,null,5.12]
["Last",null,243.78969945727752,null,6.33]
["Last",null,237.58390450822716,null,7.54]
["Last",null,227.92231140738448,null,8.75]
["Last",null,225.6664070141302,null,9.96]
["Last",null,225.86202162790573,null,12.36]
["Last",null,228.1861189725209,null,13.57]
["Last",null,237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last",null,120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last",null,19.87596609945683,null,1]
["Last",null,36.84723854156867,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-120.21666500686842,-99.36112174735354]

{"sheet":"Jacobimatrix10","index":4,"n_rows":299,"n_cols":26,"rows_kept":299,"hidden":true,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":29}
[]
[]
["Datei","Maxlager","10","100"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",null,null,"Jacobimatrix",{"$nulls":10},"Auflagerverschiebevektor",null,"rechte Seite"]
["Lager",1,80000,null,0.46729668742159386,{"$nulls":3},393.11538576375517,0,null,null,0.012234899411339484,0.005196935695778393,0.0020438327099441267,-0.000646415437131509,-0.0004794790806954552,-8.789616788362764e-05,-7.401841287446587e-05,2.8404045792740362e-05,1.551949128497654e-05,8.860927209752845e-07,null,-285.8488014779292,null,-3.1169011211607653]
["Lager",2,80000,null,4.015645360592579,{"$nulls":3},387.3223838172561,0,null,null,-0.008630339821934285,0.008210562047224812,0.00524041978724199,0.003154513790263991,0.0017962484133704493,-0.0004626309595323619,-0.00041611778715378023,-0.00012958572779098176,-3.186207311500766e-05,3.358640151418513e-05,null,39.74514983987979,null,2.676100825338324]
["Lager",3,80000,null,5.0021020072278555,{"$nulls":3},388.7393931940475,-2.9528914211596202e-06,null,null,-0.005082246657423184,0.01608421863767262,0.02420250417844727,0.017584020271044665,0.02315060356892218,0.0060321670725898,0.025535819046638153,0.025224518334084678,0.020878012028845205,0.022532821196421082,null,66.04762922906423,null,1.259091448546883]
["Lager",4,80000,null,7.122504514210726,{"$nulls":3},389.675517761184,0,null,null,0.002187220281939517,-0.0019656359640976007,-0.007900370966126502,0.0003382774580131809,0.004039728079987981,0.003979304663516814,0.003466552894224151,-0.00016610992315690964,-0.00023262803551915567,-0.00016634231087664375,null,-285.9499055872284,null,0.32296688141042296]
["Lager",5,80000,null,7.649177441847156,{"$nulls":3},388.98642086353993,0,null,null,0.0015118585065465595,-0.001387021487516904,-0.005091015834295831,-0.0034610526313372247,0.00018909872505901149,0.005928509965087869,0.0052158982985019975,0.0002497829100320814,-0.00013791117635264527,-0.0003038509721591254,null,297.22565684869414,null,1.012063779054472]
["Lager",6,80000,null,9.848928914686086,{"$nulls":3},389.6419975987994,0,null,null,1.5661630413887906e-05,-3.42971373470391e-05,0.00021389095360291321,-0.0037586409039818136,-0.005665965737023271,0.00024750240794446654,0.0011153857597605565,0.005389503572985177,0.002235681127785938,-0.0006372048008529418,null,1298.4502810576046,null,0.3564870437950276]
["Lager",7,80000,null,9.971304235342705,{"$nulls":3},390.21536983505575,0,null,null,-3.0090814107097685e-05,1.1720858310582116e-05,0.00031303757714340463,-0.0032980841933749616,-0.005055569217802258,-0.0014660969100077637,0.00013293325173435733,0.005985409079585224,0.0025751298089744523,-0.0005881154866074212,null,-1324.457012849908,null,-0.21688519246134774]
["Lager",8,80000,null,12.057996334018643,{"$nulls":3},388.37875814293875,0,null,null,-0.000107615060869648,9.797747725315276e-05,0.0003772505397137138,3.77258843400341e-05,-0.00018686511771193182,-0.0062598767235613195,-0.007151488330691791,-0.0016461166796943871,0.004566134780588982,0.0039950832460817765,null,550.971551384413,null,1.6197264996556555]
["Lager",9,80000,null,13.259755479747867,{"$nulls":3},386.2163536495268,0,null,null,-4.3220829184065224e-05,4.141438785154605e-05,0.00012583783245645463,0.0003827358932539937,0.000482160362707873,-0.002498335552900244,-0.0029292168592292,-0.00740407257762854,-0.00165272975868902,0.01225480962648362,null,-224.80125554939605,null,3.7821309930675966]
["Lager",10,80000,null,16.081360106001476,{"$nulls":3},397.69326579984045,0,null,null,1.076137414202094e-05,-9.145238436758518e-06,-4.313542740419507e-05,7.733196252956986e-05,0.00014125299639999866,0.0006275138002820313,0.0007002064376138151,-0.0020073323394171894,-0.007220164348836988,-0.014624749252106994,null,554.7366664863321,null,-7.694781157246041]
["Last",1,240,null,0]
["Last",2,250,null,2]
["Last",3,260,null,4]
["Last",4,270,null,5]
["Last",5,280,null,6]
["Last",6,290,null,7,{"$nulls":5},"Mittelwert",null,389.9984846425944,null,"Auflager verschieben",null,"neue Lagerposition",null,"R²"]
["Last",7,300,null,8,{"$nulls":5},"Einheitsverschiebung für Ableitung",null,0.0001,null,-0.0028584880147792925,null,0.4644381994068146,null,9.715072599093237,null,null,0.5362459331762083,0.5,1]
["Last",8,310,null,9,{"$nulls":5},"Residuum",null,95.90228824105625,null,0.0003974514983987979,null,4.016042812090978,null,7.161515627376458,null,null,3.70310817946462,3.7,4]
["Last",9,320,null,10,{"$nulls":5},"Faktor für Verschiebevektor",null,0.1,null,0.0006604762922906423,null,5.002762483520146,null,1.5853112758038879,null,null,5.391273507779318,5.4,5]
["Last",10,330,null,11,{"$nulls":9},-0.002859499055872284,null,7.119645015154854,null,0.1043076064879742,null,null,6.665825835347698,6.6,7]
["Last",11,340,null,12,{"$nulls":9},0.0029722565684869415,null,7.652149698415643,null,1.0242730928740191,null,null,8.1189911174505,8.1,8]
["Last",12,350,null,14,{"$nulls":9},0.012984502810576046,null,9.861913417496663,null,0.12708301239371791,null,null,9.252751242157885,9.2,9]
["Last",13,360,null,16,{"$nulls":9},-0.013244570128499082,null,9.958059665214206,null,0.04703918670899585,null,null,10.618478969932148,10.6,10]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":11},0.005509715513844131,null,12.063506049532487,null,2.623513933686762,null,null,11.63826402268435,11.6,12]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":11},-0.0022480125554939605,null,13.257507467192372,null,14.304514848722484,null,null,13.643720368531344,13.6,13]
[{"$nulls":14},0.005547366664863321,null,16.08690747266634,null,59.20965705790872,null,null,15.969838599988163,15.9,15]
[]
["Datei","Maxlager","10","11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,80000,null,0.46739668742159385,{"$nulls":3},393.1276206631665,0]
["Lager",null,80000,null,4.015645360592579,{"$nulls":3},387.31375347743415,0]
["Lager",null,80000,null,5.0021020072278555,{"$nulls":3},388.7343109473901,-4.4401495102874833e-07]
["Lager",null,80000,null,7.122504514210726,{"$nulls":3},389.6777049814659,0]
["Lager",null,80000,null,7.649177441847156,{"$nulls":3},388.9879327220465,0]
["Lager",null,80000,null,9.848928914686086,{"$nulls":3},389.6420132604298,0]
["Lager",null,80000,null,9.971304235342705,{"$nulls":3},390.21533974424165,0]
["Lager",null,80000,null,12.057996334018643,{"$nulls":3},388.3786505278779,0]
["Lager",null,80000,null,13.259755479747867,{"$nulls":3},386.2163104286976,0]
["Lager",null,80000,null,16.081360106001476,{"$nulls":3},397.6932765612146,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager","10","11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,80000,null,0.46729668742159386,{"$nulls":3},393.12058269945095,0]
["Lager",null,80000,null,4.015745360592579,{"$nulls":3},387.3305943793033,0]
["Lager",null,80000,null,5.0021020072278555,{"$nulls":3},388.7554774126852,-5.335319244181846e-07]
["Lager",null,80000,null,7.122504514210726,{"$nulls":3},389.6735521252199,0]
["Lager",null,80000,null,7.649177441847156,{"$nulls":3},388.9850338420524,0]
["Lager",null,80000,null,9.848928914686086,{"$nulls":3},389.64196330166203,0]
["Lager",null,80000,null,9.971304235342705,{"$nulls":3},390.21538155591406,0]
["Lager",null,80000,null,12.057996334018643,{"$nulls":3},388.378856120416,0]
["Lager",null,80000,null,13.259755479747867,{"$nulls":3},386.21639506391466,0]
["Lager",null,80000,null,16.081360106001476,{"$nulls":3},397.693256654602,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager","10","11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,80000,null,0.46729668742159386,{"$nulls":3},393.1174295964651,0]
["Lager",null,80000,null,4.015645360592579,{"$nulls":3},387.3276242370433,0]
["Lager",null,80000,null,5.002202007227855,{"$nulls":3},388.76359569822597,1.9347126638535883e-06]
["Lager",null,80000,null,7.122504514210726,{"$nulls":3},389.66761739021786,0]
["Lager",null,80000,null,7.649177441847156,{"$nulls":3},388.98132984770564,0]
["Lager",null,80000,null,9.848928914686086,{"$nulls":3},389.642211489753,0]
["Lager",null,80000,null,9.971304235342705,{"$nulls":3},390.2156828726329,0]
["Lager",null,80000,null,12.057996334018643,{"$nulls":3},388.37913539347846,0]
["Lager",null,80000,null,13.259755479747867,{"$nulls":3},386.21647948735927,0]
["Lager",null,80000,null,16.081360106001476,{"$nulls":3},397.69322266441304,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager","10","11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,80000,null,0.46729668742159386,{"$nulls":3},393.11473934831804,0]
["Lager",null,80000,null,4.015645360592579,{"$nulls":3},387.32553833104635,0]
["Lager",null,80000,null,5.0021020072278555,{"$nulls":3},388.75697721431857,1.563280008554102e-06]
["Lager",null,80000,null,7.1226045142107255,{"$nulls":3},389.675856038642,0]
["Lager",null,80000,null,7.649177441847156,{"$nulls":3},388.9829598109086,0]
["Lager",null,80000,null,9.848928914686086,{"$nulls":3},389.6382389578954,0]
["Lager",null,80000,null,9.971304235342705,{"$nulls":3},390.2120717508624,0]
["Lager",null,80000,null,12.057996334018643,{"$nulls":3},388.3787958688231,0]
["Lager",null,80000,null,13.259755479747867,{"$nulls":3},386.21673638542006,0]
["Lager",null,80000,null,16.081360106001476,{"$nulls":3},397.693343131803,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager","10","11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,80000,null,0.46729668742159386,{"$nulls":3},393.1149062846745,0]
["Lager",null,80000,null,4.015645360592579,{"$nulls":3},387.32418006566945,0]
["Lager",null,80000,null,5.0021020072278555,{"$nulls":3},388.76254379761644,1.4990259487035473e-06]
["Lager",null,80000,null,7.122504514210726,{"$nulls":3},389.67955748926397,0]
["Lager",null,80000,null,7.649277441847156,{"$nulls":3},388.986609962265,0]
["Lager",null,80000,null,9.848928914686086,{"$nulls":3},389.63633163306235,0]
["Lager",null,80000,null,9.971304235342705,{"$nulls":3},390.21031426583795,0]
["Lager",null,80000,null,12.057996334018643,{"$nulls":3},388.37857127782104,0]
["Lager",null,80000,null,13.259755479747867,{"$nulls":3},386.2168358098895,0]
["Lager",null,80000,null,16.081360106001476,{"$nulls":3},397.69340705283685,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager","10","11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,80000,null,0.46729668742159386,{"$nulls":3},393.1152978675873,0]
["Lager",null,80000,null,4.015645360592579,{"$nulls":3},387.32192118629655,0]
["Lager",null,80000,null,5.0021020072278555,{"$nulls":3},388.7454253611201,1.0791502518259222e-06]
["Lager",null,80000,null,7.122504514210726,{"$nulls":3},389.6794970658475,0]
["Lager",null,80000,null,7.649177441847156,{"$nulls":3},388.992349373505,0]
["Lager",null,80000,null,9.849028914686086,{"$nulls":3},389.6422451012073,0]
["Lager",null,80000,null,9.971304235342705,{"$nulls":3},390.21390373814575,0]
["Lager",null,80000,null,12.057996334018643,{"$nulls":3},388.3724982662152,0]
["Lager",null,80000,null,13.259755479747867,{"$nulls":3},386.2138553139739,0]
["Lager",null,80000,null,16.081360106001476,{"$nulls":3},397.69389331364073,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager","10","11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,80000,null,0.46729668742159386,{"$nulls":3},393.1153117453423,0]
["Lager",null,80000,null,4.015645360592579,{"$nulls":3},387.3219676994689,0]
["Lager",null,80000,null,5.0021020072278555,{"$nulls":3},388.76492901309416,1.43339794789199e-06]
["Lager",null,80000,null,7.122504514210726,{"$nulls":3},389.6789843140782,0]
["Lager",null,80000,null,7.649177441847156,{"$nulls":3},388.99163676183844,0]
["Lager",null,80000,null,9.848928914686086,{"$nulls":3},389.64311298455914,0]
["Lager",null,80000,null,9.971404235342705,{"$nulls":3},390.2155027683075,0]
["Lager",null,80000,null,12.057996334018643,{"$nulls":3},388.37160665460806,0]
["Lager",null,80000,null,13.259755479747867,{"$nulls":3},386.2134244326676,0]
["Lager",null,80000,null,16.081360106001476,{"$nulls":3},397.69396600627806,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager","10","11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,80000,null,0.46729668742159386,{"$nulls":3},393.11541416780096,0]
["Lager",null,80000,null,4.015645360592579,{"$nulls":3},387.3222542315283,0]
["Lager",null,80000,null,5.0021020072278555,{"$nulls":3},388.7646177123816,2.4826701832125764e-06]
["Lager",null,80000,null,7.122504514210726,{"$nulls":3},389.6753516512608,0]
["Lager",null,80000,null,7.649177441847156,{"$nulls":3},388.98667064644997,0]
["Lager",null,80000,null,9.848928914686086,{"$nulls":3},389.64738710237236,0]
["Lager",null,80000,null,9.971304235342705,{"$nulls":3},390.22135524413534,0]
["Lager",null,80000,null,12.058096334018643,{"$nulls":3},388.37711202625906,0]
["Lager",null,80000,null,13.259755479747867,{"$nulls":3},386.2089495769492,0]
["Lager",null,80000,null,16.081360106001476,{"$nulls":3},397.69125846750103,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager","10","11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,80000,null,0.46729668742159386,{"$nulls":3},393.11540128324646,0]
["Lager",null,80000,null,4.015645360592579,{"$nulls":3},387.32235195518297,0]
["Lager",null,80000,null,5.0021020072278555,{"$nulls":3},388.76027120607637,-3.2034333941055593e-07]
["Lager",null,80000,null,7.122504514210726,{"$nulls":3},389.67528513314846,0]
["Lager",null,80000,null,7.649177441847156,{"$nulls":3},388.9862829523636,0]
["Lager",null,80000,null,9.848928914686086,{"$nulls":3},389.64423327992716,0]
["Lager",null,80000,null,9.971304235342705,{"$nulls":3},390.2179449648647,0]
["Lager",null,80000,null,12.057996334018643,{"$nulls":3},388.38332427771934,0]
["Lager",null,80000,null,13.259855479747866,{"$nulls":3},386.2147009197681,0]
["Lager",null,80000,null,16.081360106001476,{"$nulls":3},397.6860456354916,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager","10","11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,80000,null,0.46729668742159386,{"$nulls":3},393.1153866498479,0]
["Lager",null,80000,null,4.015645360592579,{"$nulls":3},387.3224174036576,0]
["Lager",null,80000,null,5.0021020072278555,{"$nulls":3},388.76192601524394,1.3359037041027477e-06]
["Lager",null,80000,null,7.122504514210726,{"$nulls":3},389.6753514188731,0]
["Lager",null,80000,null,7.649177441847156,{"$nulls":3},388.9861170125678,0]
["Lager",null,80000,null,9.848928914686086,{"$nulls":3},389.6413603939985,0]
["Lager",null,80000,null,9.971304235342705,{"$nulls":3},390.21478171956915,0]
["Lager",null,80000,null,12.057996334018643,{"$nulls":3},388.38275322618483,0]
["Lager",null,80000,null,13.259755479747867,{"$nulls":3},386.2286084591533,0]
["Lager",null,80000,null,16.081460106001476,{"$nulls":3},397.67864105058834,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]

{"sheet":"Jacobimatrix9","index":5,"n_rows":535,"n_cols":29,"rows_kept":535,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":67}
[]
[]
["Datei","Maxlager",null,"100",{"$nulls":8},304,331,358,385,412,439,466,493,520]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",null,null,"Jacobimatrix",{"$nulls":10},"Auflagerverschiebevektor",null,"rechte Seite"]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50051591641927,0,null,null,0.010790993321862175,0.005541930848536936,0.0004193521298958558,-0.0005007924995936719,-0.0002385215462368251,-1.1951816361488454e-05,2.1374807872120982e-05,9.602692003340962e-06,1.2623342229289847e-06,null,null,0.18540979351041642,null,0.004439787983628207,null,34,304]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50297962554885,0,null,null,-0.009014999777093635,0.0023160883541635258,0.006502465027224957,0.0021244238906632518,0.00010046564807453251,-0.0003143895847017575,-0.00012901892587535713,6.832210658558324e-06,1.2581620168816698e-05,null,null,0.44721648976610595,null,0.0019762213691905117,null,62,332]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50557982127111,0,null,null,-0.002411248934777177,-0.006068817561015294,0.0016903755747534888,0.006140135665077651,0.002277428613695065,-0.00011266280426980302,-0.00028929549108624997,-8.396345367600588e-05,-2.7431674425315578e-06,null,null,0.3342892347582165,null,-0.0006238747966307301,null,90,360]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50595640632449,0,null,null,0.00017946528564039,-0.0020916119574110326,-0.0063738877148722395,0.00026635900444205163,0.0055952838280006745,0.0021685853251227627,0.0002080435067171038,-0.00028955524101093033,-0.00010712411868496474,null,null,0.22058821319569688,null,-0.0010005131253620902,null,118,388]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50592528074512,0,null,null,0.0003640835680869259,-7.51429307683793e-05,-0.0025748672938163963,-0.005899008045844312,3.6237068002265005e-05,0.0060294139600785,0.0023688906018719535,-0.0001685288555677289,-0.0002444229541822551,null,null,0.30528897788826725,null,-0.0009693798850634039,null,146,416]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50584108446036,0,null,null,0.000113681107890784,0.00028086884111644395,-4.772230033722735e-05,-0.002337170415742662,-0.006078572612906896,7.349648342369619e-06,0.005945892118120355,0.001967060713155888,0.00013162888683382334,null,null,0.10743288304547605,null,-0.0008851638619660207,null,174,444]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50592058424783,0,null,null,-6.89052370717036e-08,0.00011225957571525669,0.00027969403899419376,-0.0001811750204439022,-0.002132358616833585,-0.005664405634831837,-0.0003583037116214882,0.006297039123126069,0.0020225246923502027,null,null,0.22667691681999713,null,-0.0009646989126537164,null,202,472]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50578040751752,0,null,null,-1.867691591428411e-05,-2.150365631337081e-06,0.0001177635616045336,0.0003132367788651891,0.00016209586536319875,-0.002369079583345979,-0.0067230060497536215,-0.00021007875031386902,0.005105116241367114,null,null,-0.007021044735665782,null,-0.0008244895383882067,null,230,500]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50610368079896,0,null,null,-3.1287227670873108e-06,-1.355572237571323e-05,-1.3049761378169933e-05,7.396483215416083e-05,0.00027777691343544575,0.00026706592473146884,-0.0010445440712487652,-0.007528423431608644,-0.006918820101759593,null,null,0.15650532391828165,null,-0.0011479439837529526,null,258,528]
["Last",1,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",2,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",3,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",4,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",5,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",6,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",7,96.82462464180114,null,8.327350404411765,{"$nulls":5},"Mittelwert",null,109.50495586748151,null,"Auflager verschieben",null,"neue Lagerposition",null,"R²"]
["Last",8,96.66177460928341,null,9.413526544117648,{"$nulls":5},"Einheitsverschiebung für Ableitung",null,0.0001,null,9.270489675520822e-06,null,1.4980843759518367,null,1.9713165435071708e-05,null,null,1.4980843759518367]
["Last",9,98.91881849123129,null,10.49970268382353,{"$nulls":5},"Residuum",null,2.9660485216540182e-05,null,2.23608244883053e-05,null,3.4536428221392295,null,3.905532176430478e-06,null,null,3.4536428221392295,1.9555584461873927,1.9555584461873927,0]
["Last",10,78.2918233702845,null,11.706565061274508,{"$nulls":5},"Faktor für Verschiebevektor",null,1,null,1.6714461737910825e-05,null,4.6838573196749085,null,3.893183315553784e-07,null,null,4.6838573196749085,1.230214497535679,1.230214497535679,0]
["Last",11,57.26940389437942,null,13.106525419117647,{"$nulls":5},"Speed",null,1,null,1.1029410659784844e-05,null,5.968808793625367,null,1.001077976298234e-06,null,null,5.968808793625367,1.2849514739504588,1.2849514739504588,0]
["Last",12,26.24705120050211,null,0.8448036642156862,{"$nulls":9},1.5264448894413362e-05,null,7.074762082165184,null,9.397620756517929e-07,null,null,7.074762082165184,1.1059532885398164,1.1059532885398164,0]
["Last",13,33.39625998889282,null,3.2585284191176473,{"$nulls":9},5.371644152273803e-06,null,8.401463108775832,null,7.83609099633748e-07,null,null,8.401463108775832,1.3267010266106487,1.3267010266106487,0]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":11},1.1333845840999856e-05,null,9.5168023761225,null,9.306784392168517e-07,null,null,9.5168023761225,1.115339267346668,1.115339267346668,0]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":11},-3.5105223678328913e-07,null,10.827063484643201,null,6.798662709779926e-07,null,null,10.827063484643201,1.3102611085207005,1.3102611085207005,0]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.36052259830467,{"$nulls":4},7.825266195914082e-06,null,12.370876388414722,null,1.317475411703997e-06,null,null,12.370876388414722,1.5438129037715207,1.5438129037715207,0]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",null,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",1]
["Lager",null,48560,null,1.4981751054621613,{"$nulls":3},109.50591157615882,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.49847212541431,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50437406644619,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50604609784806,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50610732082171,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50589792093913,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50592055398415,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50577106891586,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50610211652088,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.360524043517216]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",2]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50328686452117,0]
["Lager",null,48560,null,3.453720461314741,{"$nulls":3},109.5041376902894,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.502545500856,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50491054155793,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50588767299172,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50598150604017,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50597674010274,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50577937279672,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50609690981491,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.36052321573152]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",3]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50072552469442,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50623099720899,0]
["Lager",null,48560,null,4.68394060521317,{"$nulls":3},109.50642493006552,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50276955725455,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50463779373862,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50581717880385,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50606043607453,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50583931158687,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50609716074615,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.360514618128946]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",4]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50026550802183,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50404177860604,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.5086499607961,0]
["Lager",null,48560,null,5.968897764214708,{"$nulls":3},109.5060895601091,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50297588924087,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50467244695882,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50582998019702,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50593705086133,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50614067157113,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.36049761112372]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",5]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50039665946807,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50302982305601,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.5067184761669,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50875416579788,0]
["Lager",null,48560,null,7.074846817716289,{"$nulls":3},109.50594336590058,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50280188385537,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50485439506464,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50586147879159,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50624257926688,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.360501365954406]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",6]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50050994367257,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50282242564752,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50552345846654,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50704065344027,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50894008012833,0]
["Lager",null,48560,null,8.40155773713168,{"$nulls":3},109.50584470616765,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50308851213788,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50459581062952,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50623718958872,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.360682918453676]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",7]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50052660472792,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50291511965942,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50543516837354,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50606039116713,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50710967121645,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50881415818668,0]
["Lager",null,48560,null,9.51689104227666,{"$nulls":3},109.50574141453835,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50241904709718,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50558135120235,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.361039975883614]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",8]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50052071791244,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50298304393931,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50553784166027,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50581162154057,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50584098436451,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.5068245670976,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50906921609672,0]
["Lager",null,48560,null,10.827163835695437,{"$nulls":3},109.50567531764474,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50233948919077,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.36068673572663]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",9]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50051654751911,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50298591675393,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50557845104066,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50590284792564,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50580307171555,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50590685212367,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50693175294889,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.5083329516316,0]
["Lager",null,48560,null,12.370968563148526,{"$nulls":3},109.50264440141439,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.355722321779467]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",1]
["Lager",null,48560,null,1.4979751054621613,{"$nulls":3},109.49512058283696,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.5074871251914,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50678531538097,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50586663256242,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50574323725363,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50578423983124,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50592062288939,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50578974583178,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50610524524365,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.36052115311759]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",2]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.49774493367264,0]
["Lager",null,48560,null,3.4535204613147408,{"$nulls":3},109.50182160193523,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50861431841702,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50700215351534,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50596281592249,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50570063719906,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50586448052702,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50578152316236,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50611046553729,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.360521968319517]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",3]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50030617256452,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.49972853218176,0]
["Lager",null,48560,null,4.6837406052131705,{"$nulls":3},109.50473455449077,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50914344496942,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50721266103244,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50586490110419,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50578074203554,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50572154802526,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50611021050753,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.3605305714118]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",4]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50076630052142,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50191735471537,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50250982513103,0]
["Lager",null,48560,null,5.968697764214708,{"$nulls":3},109.50582320110466,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50887489728672,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50700961737456,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50601115521746,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50562381408247,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50606670673898,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.360547577136458]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",5]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.5006351810143,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50292935740794,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.5044410475532,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50315888196988,0]
["Lager",null,48560,null,7.07464681771629,{"$nulls":3},109.50590712883258,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50888045646828,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50698675368147,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50569938292622,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50596480235345,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.36054382250586]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",6]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50052189548893,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50313681523222,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50563612127081,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50487206811515,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50291066616825,0]
["Lager",null,48560,null,8.401357737131681,{"$nulls":3},109.50583735651931,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50875291777271,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50696489021287,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50597012366399,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.360362297826214]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",7]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50050522992005,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.5030441385853,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50572446386462,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50585234766041,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50474078061458,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50286826606856,0]
["Lager",null,48560,null,9.51669104227666,{"$nulls":3},109.50609971824997,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50914205314693,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.5066258952736,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.36000518784931]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",8]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50051111522043,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50297621172865,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50562180511395,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50610117678158,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50600951322008,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50485750638444,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.5027721769736,0]
["Lager",null,48560,null,10.826963835695437,{"$nulls":3},109.50588539639506,0]
["Lager",null,48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50986791262238,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.36035824567807]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",9]
["Lager",null,48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.50051528518489,0]
["Lager",null,48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.50297333513376,0]
["Lager",null,48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.5055811942081,0]
["Lager",null,48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50600997204432,0]
["Lager",null,48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50604749466973,0]
["Lager",null,48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50577522323684,0]
["Lager",null,48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50490922825654,0]
["Lager",null,48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50322783539023,0]
["Lager",null,48560,null,12.370768563148527,{"$nulls":3},109.50956322151615,0]
["Last",null,48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last",null,61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last",null,80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last",null,99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last",null,96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last",null,96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last",null,96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last",null,96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last",null,98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last",null,78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last",null,57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last",null,26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last",null,33.39625998889282,null,3.2585284191176473]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.36532284130226]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]

{"sheet":"Jacobimatrix10_2","index":6,"n_rows":569,"n_cols":29,"rows_kept":569,"hidden":true,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":55}
[]
[{"$nulls":12},34,61]
["Datei","Maxlager",null,"100",{"$nulls":8},304,331,358,385,412,439,466,493,520,547]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",null,null,"Jacobimatrix",{"$nulls":10},"Auflagerverschiebevektor",null,"rechte Seite"]
["Lager",1,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.9975220211725,0,null,null,0.024673837603472748,0.010804585440723713,0.0033183132611611654,-0.0011902631348448267,-0.0008731666642916025,-0.0002026104475021384,-0.00010019403293881624,4.7118069744556124e-05,2.714413000148852e-05,2.5932474727596855e-06,null,0.5962805693999371,null,0.0024779255925864163,null,34,304]
["Lager",2,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.0039476759402,0,null,null,-0.022883169762735633,0.009040034129839114,0.0170198559713981,0.006451630152866983,0.002933856803622348,-0.0009490058674828106,-0.0007699092880102398,-0.00025821493466082757,-4.226898136039381e-05,6.646726723147367e-05,null,-1.8585868227003175,null,-0.0039474486683275245,null,62,332]
["Lager",3,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.99828551748146,0,null,null,-0.0059267820863624365,-0.00996040970227341,0.001099158357419583,0.014972784404506001,0.008984545824660017,0.0002736391413691308,-0.000198629864371469,-0.0005957029756018528,-0.00022489572683070946,5.7030225093512854e-05,null,2.2161920193307196,null,0.0017147095287555203,null,90,360]
["Lager",4,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9753221286189,0,null,null,0.001986107831271511,-0.007305310629817541,-0.013848805624320448,0.000926654394106663,0.009968532494440296,0.008253023981069418,0.005174211536086659,-0.0001718339417493553,-0.0004860158064730058,-0.0003033946409232158,null,-3.053943457689684,null,0.024680331335730443,null,118,388]
["Lager",5,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9643538321527,0,null,null,0.0017514651513010904,-0.003725244239831227,-0.008436762659812302,-0.009251027294567393,0.0004089773142368358,0.013519563843601645,0.009338243196452822,0.0010840319946510135,-0.00031608712515662774,-0.0006528892740789161,null,3.1961026240416572,null,0.035646531280804084,null,146,416]
["Lager",6,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.0328613388108,0,null,null,0.0004155769845510804,0.00029210523825895507,-0.0003659655581031984,-0.007958030226518531,-0.012994756891885118,0.000579895660166585,0.008256964717929804,0.009490115336802774,0.003169956103192817,-0.001217882466107767,null,1.503153917477448,null,-0.032861016028618906,null,174,444]
["Lager",7,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.04340644303187,0,null,null,0.00016249938119017315,0.0004898221985740747,0.0003794131739596196,-0.004952645589980875,-0.008947356111320914,-0.007882999122330148,-0.0005843719572453665,0.012873137162216608,0.005468595174590973,-0.0007667232099493049,null,-0.08794702189641157,null,-0.04340606750918141,null,202,472]
["Lager",8,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.99336082041987,0,null,null,-0.00010919229430328414,0.0003265972778763171,0.0006574835180117589,0.00011089381530382525,-0.0007430343135865769,-0.010916239593143473,-0.015835269256399442,-0.0032749490248988877,0.01032089768602873,0.007213537930851999,null,-2.3618189929833306,null,0.006639527259835631,null,230,500]
["Lager",9,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.99247313888975,0,null,null,-7.262440590238839e-05,7.422671149015514e-05,0.00023838617391902517,0.000776608624050823,0.0009811063519009622,-0.003728690505454324,-0.006608319370229765,-0.01619170841468076,-0.002785327966080331,0.024955211872565997,null,2.1208626482683712,null,0.007526982319689068,null,258,528]
["Lager",10,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.99846891179914,0,null,null,4.522386007010937e-06,-3.7848250940442085e-05,-6.0993421357125044e-05,0.00011523213470354676,0.0002819379442371428,0.0010548541322350502,0.0013261313433758914,-0.0029992915806360543,-0.015129229635931551,-0.029353843652643263,null,-0.8373015006482376,null,0.0015308198650245686,null,286,556]
["Last",1,240,null,0]
["Last",2,250,null,2]
["Last",3,260,null,4]
["Last",4,270,null,5]
["Last",5,280,null,6]
["Last",6,290,null,7]
["Last",7,300,null,8]
["Last",8,310,null,9]
["Last",9,320,null,10]
["Last",10,330,null,11,{"$nulls":5},"Mittelwert",null,390.00000018283174,null,"Auflager verschieben",null,"neue Lagerposition",null,"R²"]
["Last",11,340,null,12,{"$nulls":5},"Einheitsverschiebung für Ableitung",null,0.0001,null,2.9814028469996857e-05,null,0.46241229168242115,null,6.141285209471193e-06,null,null,0.46241229168242115]
["Last",12,350,null,14,{"$nulls":5},"Residuum",null,0.004971374052334058,null,-9.292934113501588e-05,null,3.9450551273327505,null,1.558270184130403e-05,null,null,3.9450551273327505,3.4826428356503296,3.4826428356503296,0]
["Last",13,360,null,16,{"$nulls":5},"Faktor für Verschiebevektor",null,1,null,0.00011080960096653599,null,5.079013642407881,null,2.9400772634431374e-06,null,null,5.079013642407881,1.1339585150751308,1.1339585150751308,0]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":7},"Speed",null,1,null,-0.00015269717288448419,null,7.029891787754693,null,0.0006090063597305646,null,null,7.029891787754693,1.9508781453468114,1.9508781453468114,0]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":11},0.00015980513120208287,null,7.740340839940099,null,0.0012706623167324216,null,null,7.740340839940099,0.7104490521854059,0.7104490521854059,0]
[{"$nulls":14},7.51576958738724e-05,null,9.664378663038223,null,0.0010798555722793758,null,null,9.664378663038223,1.924037823098124,1.924037823098124,0]
[{"$nulls":14},-4.397351094820579e-06,null,10.196880782908714,null,0.0018841034245613076,null,null,10.196880782908714,0.5325021198704913,0.5325021198704913,0]
["Datei","Maxlager",0,"100",{"$nulls":10},-0.00011809094964916654,null,11.953016663621517,null,4.4081133236212936e-05,null,null,11.953016663621517,1.7561358807128027,1.7561358807128027,0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",1,{"$nulls":3},0.00010604313241341857,null,13.386034221362827,null,5.6656390504663356e-05,null,null,13.386034221362827,1.4330175577413105,1.4330175577413105,0]
["Lager",null,80000,null,0.4624824776539511,{"$nulls":3},390.0098591760409,0,{"$nulls":4},-4.1865075032411883e-05,null,{"$error":"#REF!"},null,2.344790975293066e-06,null,null,16.08129422445668,2.6952600030938534,2.6952600030938534,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},389.99250640597086,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.9953221518605,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9763126160972,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.96522974376126,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.0330691770723,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.0434877170098,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9933062258633,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9924368285368,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.998471179395,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",2]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},390.00292428175464,0]
["Lager",null,80000,null,3.945248056673886,{"$nulls":3},390.008467648565,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.99330573518813,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9716684553473,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9624911397955,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.0330073813857,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.04365136019595,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9935241196815,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9925102696824,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.99845012585865,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",3]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.99918104753635,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.0124582170737,0]
["Lager",null,80000,null,5.079002832806915,{"$nulls":3},389.9988350524817,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9683953264323,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.96013546691006,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.03267830889877,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.0435961180524,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9936897332128,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9925923511564,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.9984384056297,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",4]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.9969268600646,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.0071736465392,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},390.0057720577459,0]
["Lager",null,80000,null,7.030144484927577,{"$nulls":3},389.97578317869306,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.95972879442047,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.02888225376705,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.0409300418574,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9934161450333,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9928614806479,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.9985265855212,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",5]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.99708543900476,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.00541485366597,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},390.0027777385783,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9803049075574,0]
["Lager",null,80000,null,7.740281034808897,{"$nulls":3},389.96455814020806,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.02636400214647,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.0389327211587,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.99298890567866,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.99296365716884,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.9986099554226,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",6]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.9974207213467,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.0034732966862,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.99842236908944,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9794476087102,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9711136503772,0]
["Lager",null,80000,null,9.66440350534235,{"$nulls":3},390.03315114669044,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.03946544948536,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9879025968904,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9906087116377,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.9989963292028,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",7]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.9974719287949,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.00356311373116,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.9981862194759,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.977907241371,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9690228658603,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.03699033358,0]
["Lager",null,80000,null,10.196985180259809,{"$nulls":3},390.0431140643623,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9854433851391,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.98916887938356,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.99913200427545,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",8]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.9975455814119,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.003818859179,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.99798770531163,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9752336260897,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9648957638585,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.03760640448763,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.04984317689673,0]
["Lager",null,80000,null,11.953234754571165,{"$nulls":3},389.99172318105946,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.98437759638614,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.99696915148525,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",9]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.99753559278906,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.00392673965285,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.99817310759965,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9750776791079,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9641957631193,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.0344462296798,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.04614064566874,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9985216179417,0]
["Lager",null,80000,null,13.386028178230413,{"$nulls":3},389.991080536529,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.99090426787734,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",10]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.9975233168601,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.00398112101925,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.9983140802381,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9751691391757,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9640273996065,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.032252351692,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.04302298994713,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.99696751683746,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},390.00495076958805,0]
["Lager",null,80000,null,16.081436089531714,{"$nulls":3},389.9837924411404,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",1]
["Lager",null,80000,null,0.46228247765395114,{"$nulls":3},389.9851853384374,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.0153895757336,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},390.00124893394684,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9743265082659,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.96347827860995,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.03265360008777,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.0433252176286,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9934154181576,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9925094529427,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.998466657009,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",2]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.9921196963139,0]
["Lager",null,80000,null,3.9450480566738855,{"$nulls":3},389.99942761443515,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},390.0032661448904,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9789737659771,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9662163840353,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.0327152761474,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.0431615379974,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.99319752240365,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9924360429709,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.9984879741096,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",3]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.9958627342752,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},389.9954383611023,0]
["Lager",null,80000,null,5.0788028328069155,{"$nulls":3},389.9977358941243,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9822441320566,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9685722295699,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.03304427445687,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.04321670487843,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9930322496948,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9923539649825,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.99849939905107,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",4]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.99811712319945,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.0007220163863,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.9907992733414,0]
["Lager",null,80000,null,7.029944484927578,{"$nulls":3},389.97485652429896,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.96897982171504,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.03684028399357,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.0458826874474,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.993305251218,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.99208487202384,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.9984113533865,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",5]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.99795860566906,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.00248099686235,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.9937931927536,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.97033637506297,0]
["Lager",null,80000,null,7.740081034808897,{"$nulls":3},389.9641491628938,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.03935875903835,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.04788007727,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.99373193999224,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.99198255081694,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.99832801747834,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",6]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.9976233317942,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.0044223025537,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.99814872994807,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9711945847291,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9575940865336,0]
["Lager",null,80000,null,9.66420350534235,{"$nulls":3},390.0325712510303,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.0473484486077,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.99881883648357,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9943374021432,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.99794147507055,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",7]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.9975721228278,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.00433302301917,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.99838484934025,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9727330298349,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9596846226639,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.02873336886205,0]
["Lager",null,80000,null,10.196785180259809,{"$nulls":3},390.0436984363196,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},390.0012786543955,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9957771987538,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.9978058729321,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",8]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.99749846334214,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.00407707411364,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.99858340828723,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9754054600314,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.96381173186387,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.02811628915083,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.0369700397345,0]
["Lager",null,80000,null,11.953034754571165,{"$nulls":3},389.99499813008435,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},390.0005693048008,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},389.9999684430659,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",9]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.99750844865906,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.0039690086342,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.9983980033265,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9755636949144,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.96451185024443,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.0312762735766,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.04067205049415,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9882007202557,0]
["Lager",null,80000,null,13.385828178230414,{"$nulls":3},389.9938658644951,0]
["Lager",null,80000,null,16.081336089531714,{"$nulls":3},390.0060334975133,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"100",0]
["Balken","HEB360","S235",null,0,16,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",10]
["Lager",null,80000,null,0.46238247765395113,{"$nulls":3},389.99752072361264,0]
["Lager",null,80000,null,3.9451480566738857,{"$nulls":3},390.003914653752,0]
["Lager",null,80000,null,5.078902832806915,{"$nulls":3},389.998257050013,0]
["Lager",null,80000,null,7.030044484927577,{"$nulls":3},389.9754725338166,0]
["Lager",null,80000,null,7.740181034808897,{"$nulls":3},389.9646802888806,0]
["Lager",null,80000,null,9.66430350534235,{"$nulls":3},390.03347023415813,0]
["Lager",null,80000,null,10.196885180259809,{"$nulls":3},390.0437897131571,0]
["Lager",null,80000,null,11.953134754571165,{"$nulls":3},389.9897539789066,0]
["Lager",null,80000,null,13.385928178230413,{"$nulls":3},389.9799955577155,0]
["Lager",null,80000,null,16.081236089531714,{"$nulls":3},390.01314628479304,0]
["Last",null,240,null,0]
["Last",null,250,null,2]
["Last",null,260,null,4]
["Last",null,270,null,5]
["Last",null,280,null,6]
["Last",null,290,null,7]
["Last",null,300,null,8]
["Last",null,310,null,9]
["Last",null,320,null,10]
["Last",null,330,null,11]
["Last",null,340,null,12]
["Last",null,350,null,14]
["Last",null,360,null,16]

{"sheet":"Jacobimatrix13","index":7,"n_rows":448,"n_cols":29,"rows_kept":448,"hidden":true,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":43}
[]
[{"$nulls":8},"In Excel geht das mit den Formeln MMULT(MINV(Jacobimatrix);dA). MINV bildet die Inverse der Matrix und MMULT multipliziert 2 Matrixen."]
["Datei","Maxlager",null,"100","100000",{"$nulls":3},"Der lange Ausdruck ist alse dA*J. Wichtig ist, dass man bei der Matrixformel alle Zellem markiert und die Formel einträgt. Dann drückt man STRG+Shift+Enter."]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",null,null,"Jacobimatrix",{"$nulls":13},"Auflagerverschiebevektor",null,"rechte Seite"]
["Lager",1,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2627393463756,0,null,null,0.014617465013543551,0.009281570398002259,0.0021608558637922215,0.0003301982758898703,-0.0006194587704158039,-0.0004694666875479925,-0.00016418812600704769,-7.06449430936118e-05,2.0658388677929906e-05,1.6422123110260145e-05,9.822061883824063e-06,7.774530672577384e-07,2.910213652285165e-07,null,1708.167862854898,null,2.8496600889114347]
["Lager",2,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.06402180423436,0,null,null,-0.007369106995781749,0.0017399419495518487,0.007763426296321541,0.005079507767504765,0.0012944055374646268,0.00039280099645111477,-0.00036342887381124456,-0.00029306725798505795,-9.257014176000666e-05,2.4520183785625704e-05,1.8700099758461874e-05,6.845965970114776e-06,3.7360656506280066e-06,null,-3354.043266542256,null,-0.9516223689473122]
["Lager",3,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.67712118325886,0,null,null,-0.005158555634238837,-0.0061014814891677815,0.0007163139142107866,0.005783798877700974,0.0044307039310638174,0.002527459145710509,0.00017688340079757836,-0.00011688430612366574,-0.00021750974781298282,-3.43942326708202e-05,-1.4875294255034532e-05,6.39788555645282e-06,4.051027076457103e-06,null,5170.032907515764,null,-7.5647217479718165]
["Lager",4,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.3088026788359,0,null,null,-0.002614900847447643,-0.004172064757540284,-0.004073189579173686,-0.00031849101236502975,0.005898488600905694,0.004128674751825656,0.0011531020894608446,0.0004167592680346388,-0.00022540257828040922,-0.00012220844888588545,-7.074897018810589e-05,-2.4845064672263106e-06,-2.5486582444500527e-07,null,-4856.105237662792,null,-4.196403243548843]
["Lager",5,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.1909102284874,0,null,null,-0.00020298713002375735,-0.0011184581712768704,-0.0040169209823943675,-0.005412601411762807,-0.0004790467426118994,0.0038046009897243493,0.00409388409048006,0.0025157067279906187,0.0002479800662058551,-0.00034419994267409493,-0.0002281344882248959,-4.767194332089275e-05,-2.4320677994182915e-05,null,2498.5735102817416,null,1.921489206799663]
["Lager",6,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.98098779371,0,null,null,0.0002388101354426908,-0.0002508173140540748,-0.00257066458607369,-0.00433543387134705,-0.004257873638835008,0.00023919463023958087,0.005669519658795252,0.004102133523474549,0.0009688629445463448,-0.0004231678794894833,-0.0003021709389940952,-8.918098637877847e-05,-4.7652356215621694e-05,null,-2558.849833905697,null,2.1314116415770172]
["Lager",7,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.80177823745316,0,null,null,0.00029895990041950427,0.0002949462818264692,-0.00038213807607689887,-0.0012672747139390594,-0.004012805308946099,-0.005883150277895766,4.168834550455358e-06,0.0040733380559458965,0.0038043207783857724,0.00027504082601126356,5.144404326529184e-05,-0.0001462782855696787,-8.763037862991041e-05,null,2626.3328039497137,null,1.310621197833882]
["Lager",8,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.88111058689304,0,null,null,0.00019165610433447,0.0002545031802014819,5.968957100321859e-05,-0.0003655030478171284,-0.002430993834138917,-0.00424128671733115,-0.004796209274445573,-0.0010842578523124757,0.005113255682374529,0.0014838762633644365,0.0007813681688162433,-7.93031847479142e-05,-6.054821233192342e-05,null,-2790.2529443725944,null,2.2312888483940014]
["Lager",9,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.2334477920925,0,null,null,2.447303779717913e-05,9.081773157504358e-05,0.00027922354780685055,0.00035173777598629385,-0.00018425484341832998,-0.0009603266299791358,-0.005210675084754257,-0.0077488083640560035,-0.0024951671330768477,0.006885636304730269,0.004437221319392393,0.0007753568165185243,0.00038296826232908643,null,1056.5330052785575,null,7.8789516431945685]
["Lager",10,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.6456970017548,0,null,null,-1.5178307421592763e-05,-5.168669531485648e-06,6.509682748401246e-05,0.00013137749601810356,0.00022498757584799023,0.00022828834357824235,-0.0008022572328627575,-0.001829825765298665,-0.004830579910276356,0.001810791359957875,0.0052116369538453,0.004661438709717913,0.002673921232826615,null,-203.55608321726322,null,1.466702433532248]
["Lager",11,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.84729522790894,0,null,null,-1.0383203971287003e-05,-7.427306172758108e-06,2.6445425191923277e-05,6.335022590064909e-05,0.00014553277605955373,0.0001840932504819648,-0.00024260707687062677,-0.0007481311090486997,-0.00288680379935613,-0.0022518222940561827,0.0014549686161444697,0.005563790913583944,0.0033015950912158587,null,492.4686892852187,null,1.2651042073781014]
["Lager",12,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.1198644055122,0,null,null,-9.967592404791503e-07,-4.0216320940089645e-06,-1.28986787899521e-05,-1.6581822364969412e-05,6.687331676857866e-06,4.114433500035375e-05,0.00023749202421186055,0.0003575552428856099,8.162894596352999e-05,-0.004091210531726119,-0.006069897524355383,-0.0023487421163963518,-0.0004050238737249856,null,756.0914554819465,null,-4.007464970225158]
["Lager",13,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.44741637221387,0,null,null,7.317903509829193e-07,-2.3903312467155047e-06,-1.5281056676030857e-05,-2.4110673621180467e-05,-1.635142780287424e-05,7.948837264848407e-06,0.0002443600933474954,0.000426187089033192,0.0005112444414407946,-0.003229395453217876,-0.005279400557355984,-0.008300991822579817,-0.005741142299029889,null,-680.1726702004671,null,-4.33501693692682]
["Last","HEB600",155.64180815242148,null,0.7]
["Last","HEB600",309.7127003613125,null,2.7]
["Last","HEB600",382.5079866478072,null,3.91,{"$nulls":5},"Mittelwert",null,325.11239943528705,null,"Auflager verschieben",null,"neue Lagerposition",null,"R²"]
["Last","HEB600",409.4936287956349,null,5.12,{"$nulls":5},"Einheitsverschiebung für Ableitung",null,0.0001,null,0.01708167862854898,null,1.6696309004557743,null,8.120562622334726,null,null,1.6696309004557743]
["Last","HEB600",409.7321744342988,null,6.33,{"$nulls":5},"Residuum",null,199.4741082798749,null,-0.03354043266542256,null,3.1109077779258576,null,0.9055851330808944,null,null,3.1109077779258576,1.4412768774700833,1.4412768774700833,0]
["Last","HEB600",399.8645686952146,null,7.54,{"$nulls":5},"Faktor für Verschiebevektor",null,0.1,null,0.05170032907515765,null,4.661174167060398,null,57.22501512423778,null,null,4.661174167060398,1.5502663891345407,1.5502663891345407,0]
["Last","HEB600",385.1402646403179,null,8.75,{"$nulls":5},"Speed",null,0.1,null,-0.048561052376627924,null,5.172629336351669,null,17.609800182467254,null,null,5.172629336351669,0.5114551692912706,0.5114551692912706,0]
["Last","HEB600",382.48493783920884,null,9.96,{"$nulls":9},0.024985735102817416,null,6.531284712244975,null,3.692120771847598,null,null,6.531284712244975,1.3586553758933064,1.3586553758933064,0]
["Last","HEB600",382.8038274060499,null,12.36,{"$nulls":9},-0.02558849833905697,null,7.044498684033622,null,4.542915585850035,null,null,7.044498684033622,0.5132139717886464,0.5132139717886464,0]
["Last","HEB600",385.55397604667115,null,13.57,{"$nulls":9},0.026263328039497137,null,8.516059472808102,null,1.7177279242115195,null,null,8.516059472808102,1.4715607887744806,1.4715607887744806,0]
["Last","HEB600",398.8242551759216,null,14.780000000000001,{"$nulls":9},-0.027902529443725944,null,9.029684193526455,null,4.978649924967429,null,null,9.029684193526455,0.5136247207183526,0.5136247207183526,0]
["Last","HEB600",202.027765797513,null,15.990000000000002,{"$nulls":9},0.010565330052785578,null,10.54656856836746,null,62.07787899579839,null,null,10.54656856836746,1.5168843748410055,1.5168843748410055,0]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":11},-0.0020355608321726325,null,12.737269572173782,null,2.1512160285294186,null,null,12.737269572173782,2.1907010038063213,2.1907010038063213,0]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":11},0.004924686892852188,null,13.2777971217092,null,1.600488655525774,null,null,13.2777971217092,0.5405275495354189,0.5405275495354189,0]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579756755,-87.81021818018417,{"$nulls":4},0.007560914554819465,null,14.732043416468919,null,16.059775487581724,null,null,14.732043416468919,1.4542462947597183,1.4542462947597183,0]
[{"$nulls":14},-0.006801726702004672,null,15.250982822735457,null,18.79237184344239,null,null,15.250982822735457,0.5189394062665382,0.5189394062665382,0]
[]
["Datei","Maxlager",null,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",{"$nulls":9},"Ws.Cells(5, 5) = Ws.Cells(18, 17)"]
["Lager",null,100000,null,1.6526492218272253,{"$nulls":3},322.27735681138915,0,{"$nulls":9},"Ws.Cells(6, 5) = Ws.Cells(19, 17)"]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.0566526972386,0,{"$nulls":9},"Ws.Cells(7, 5) = Ws.Cells(20, 17)"]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.6719626276246,0,{"$nulls":9},"Ws.Cells(8, 5) = Ws.Cells(21, 17)"]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.30618777798844,0,{"$nulls":9},"Ws.Cells(9, 5) = Ws.Cells(22, 17)"]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.19070724135736,0,{"$nulls":9},"Ws.Cells(10, 5) = Ws.Cells(23, 17)"]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.98122660384547,0,{"$nulls":9},"Ws.Cells(11, 5) = Ws.Cells(24, 17)"]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.8020771973536,0,{"$nulls":9},"Ws.Cells(12, 5) = Ws.Cells(25, 17)"]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.8813022429974,0,{"$nulls":9},"Ws.Cells(13, 5) = Ws.Cells(26, 17)"]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.2334722651303,0,{"$nulls":9},"Ws.Cells(14, 5) = Ws.Cells(27, 17)"]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.6456818234474,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.847284844705,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.11986340875296,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.4474171040042,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579750935,-87.8102209753597]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2720209167736,0]
["Lager",null,100000,null,3.1445482105912803,{"$nulls":3},326.0657617461839,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.6710197017697,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.30463061407835,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.1897917703161,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.980736976396,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.802073183735,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.88136509007325,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.23353860982405,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.64569183308527,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.84728780060277,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.1198603838801,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.4474139818826,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579756755,-87.81022101400958]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2649002022394,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.0717852305307,0]
["Lager",null,100000,null,4.6095738379852405,{"$nulls":3},332.6778374971731,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.3047294892567,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.186893307505,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.97841712912395,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.8013960993771,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.88117027646405,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.2337270156403,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.6457620985823,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.84732167333414,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.1198515068334,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.4474010911572,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579762576,-87.8102149684928]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2630695446515,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.06910131200186,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.68290498213656,0]
["Lager",null,100000,null,5.221290388728296,{"$nulls":3},329.3084841878235,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.1854976270756,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.9766523598387,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.8005109627392,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.8807450838452,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.23379952986846,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.6458283792508,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.84735857813484,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.11984782368984,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.44739226154024,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579750935,-87.81020686307966]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2621198876052,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.0653162097718,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.6815518871899,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.3147011674368,0]
["Lager",null,100000,null,6.506398977142157,{"$nulls":3},323.19043118174477,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.9767299200712,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.7977654321442,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.8786795930589,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.23326353724906,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.64592198933065,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.847440760685,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.1198710928439,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.44740002078606,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579750935,-87.81018083567324]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.26226987968806,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.0644146052308,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.6796486424046,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.3129313535877,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.1947148294771,0]
["Lager",null,100000,null,7.0701871823726785,{"$nulls":3},322.98122698834027,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.79589508717527,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.8768693001757,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.2324874654625,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.6459252900984,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.8474793211594,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.1199055498472,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.44742432105113,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579750935,-87.81016262918638]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2625751582496,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.06365837536055,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.67729806665966,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.30995578092535,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.19500411257786,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.9866573133688,0]
["Lager",null,100000,null,8.489896144768604,{"$nulls":3},323.8017824062877,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.8763143776186,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.2282371170077,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.64489474452193,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.8470526208321,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.1201018975364,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.4476607323072,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579756755,-87.81021735037939]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2626687014325,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.0637287369764,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.67700429895274,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.3092194381039,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.1934259352154,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.9850899272335,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.8058515755091,0]
["Lager",null,100000,null,9.05768672297018,{"$nulls":3},322.88002632904073,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.2256989837284,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.6438671759895,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.8465470967999,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.1202219607551,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.4478425593029,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579750935,-87.81031073273334]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2627600047643,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.0639292340926,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.67690367351105,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.3085772762576,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.1911582085536,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.9819566566546,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.80558255823155,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.8862238425754,0]
["Lager",null,100000,null,10.536103238314675,{"$nulls":3},317.2309526249594,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.6408664218445,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.8444084241096,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.11994603445817,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.4479276166553,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579750935,-87.81090464548106]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2627557684987,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.06404632441814,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.6770867890262,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.308680470387,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.1905660285447,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.98056462583054,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.8020532782792,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.8825944631564,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.2403334283972,0]
["Lager",null,100000,null,12.739405133005954,{"$nulls":3},323.64750779311476,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.8450434056149,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.1157731949805,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.44418697676065,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579756755,-87.81180803644747]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2627491684375,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.0640405043341,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.6771063079646,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.3087319298657,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.19068209399916,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.98068562277103,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.80182968149643,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.88189195506186,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.23788501341187,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.65090863870864,0]
["Lager",null,100000,null,13.272972434816348,{"$nulls":3},323.8487501965251,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.11379450798785,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.4421369716565,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579756755,-87.81179246433021]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.2627401238287,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.0640286502003,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.6771275811444,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.3088001943294,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.19086255654406,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.98089861272365,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.8016319591676,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.8810312837083,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.234223148909,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.6503584404645,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.8528590188225,0]
["Lager",null,100000,null,14.7245825019141,{"$nulls":3},329.1175156633958,0]
["Lager",null,100000,null,15.257784549437462,{"$nulls":3},329.4391153803913,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579750935,-87.80007049429332]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"11","100000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",null,100000,null,1.6525492218272253,{"$nulls":3},322.262739637397,0]
["Lager",null,100000,null,3.14444821059128,{"$nulls":3},326.0640255403,0]
["Lager",null,100000,null,4.609473837985241,{"$nulls":3},332.67712523428594,0]
["Lager",null,100000,null,5.221190388728297,{"$nulls":3},329.30880242397006,0]
["Lager",null,100000,null,6.5062989771421575,{"$nulls":3},323.1908859078094,0]
["Lager",null,100000,null,7.070087182372679,{"$nulls":3},322.9809401413538,0]
["Lager",null,100000,null,8.489796144768604,{"$nulls":3},323.80169060707453,0]
["Lager",null,100000,null,9.05758672297018,{"$nulls":3},322.8810500386807,0]
["Lager",null,100000,null,10.536003238314676,{"$nulls":3},317.2338307603548,0]
["Lager",null,100000,null,12.739305133005955,{"$nulls":3},323.6483709229876,0]
["Lager",null,100000,null,13.272872434816348,{"$nulls":3},323.85059682300016,0]
["Lager",null,100000,null,14.7244825019141,{"$nulls":3},329.1194593816385,0]
["Lager",null,100000,null,15.257884549437462,{"$nulls":3},329.44167522991484,0]
["Last",null,155.64180815242148,null,0.7]
["Last",null,309.7127003613125,null,2.7]
["Last",null,382.5079866478072,null,3.91]
["Last",null,409.4936287956349,null,5.12]
["Last",null,409.7321744342988,null,6.33]
["Last",null,399.8645686952146,null,7.54]
["Last",null,385.1402646403179,null,8.75]
["Last",null,382.48493783920884,null,9.96]
["Last",null,382.8038274060499,null,12.36]
["Last",null,385.55397604667115,null,13.57]
["Last",null,398.8242551759216,null,14.780000000000001]
["Last",null,202.027765797513,null,15.990000000000002]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},-202.02776579756755,-87.79072326334062]

{"sheet":"Jacobimatrix16","index":8,"n_rows":1355,"n_cols":36,"rows_kept":1355,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":117}
[]
[{"$nulls":12},48,89,130,171,212,253,294,335,376,417,458,499,540,581,622,663]
["Datei","Maxlager",null,"100",{"$nulls":8},704,745,786,827,868,909,950,991,1032,1073,1114,1155,1196,1237,1278,1319]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",null,null,"Jacobimatrix",{"$nulls":16},"Auflagerverschiebevektor",null,"rechte Seite"]
["Lager",1,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0696384388209,0,null,null,0.02608012075120314,0.015069348411543615,0.0046880161994522496,-0.0010203973479292472,-0.0010914450817836041,-0.0005637471624595491,-5.913312634220347e-05,6.783289404665993e-05,3.4142383810831234e-05,1.1798974128396367e-05,8.368981525563868e-07,-2.4238001969933975e-06,-2.2378433186531765e-06,-1.207773721034755e-06,-4.115177034691442e-07,1.166192760138074e-07,null,1.173014834916601,null,0.00047407913524466494,null,null,48,704]
["Lager",2,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0700080677982,0,null,null,-0.016509709125102745,0.002898836675228722,0.012303266054402684,0.006144701634980265,0.0012848240192511184,-9.608655034298863e-05,-0.00044470349195080416,-0.00016516195665872146,-6.084880283196981e-06,1.6377194299366238e-05,1.4562143007879058e-05,7.571544983875356e-06,2.3148584205046063e-06,-7.546509550593328e-08,-6.541318953168229e-07,-6.490383839263814e-07,null,-3.152025816827172,null,7.884471244778979e-06,null,null,90,746]
["Lager",3,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06762213830234,0,null,null,-0.009663789493515651,-0.010757544291891463,0.0006306745428901195,0.01176926176572124,0.005687142869646777,0.0019458907681837445,-0.0003631560264238942,-0.0004648101037219021,-0.00013338374606064463,-2.197767048528476e-05,1.5926330888760276e-05,1.8789687601383775e-05,1.1245355835853843e-05,4.344206672612927e-06,6.516970643133391e-07,-1.2826080819650088e-06,null,3.52976591505651,null,0.0022684631168772285,null,null,132,788]
["Lager",4,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.061227907707,0,null,null,-0.003093400255806955,-0.008395150058390755,-0.009818242957635448,0.00012405928168846003,0.012533960244581976,0.008093520774423268,0.0017754794264419616,-0.0005971145188823357,-0.00046479021511913743,-0.00020002627661597217,-4.2752942363222246e-05,1.777885779574717e-05,2.638312639646756e-05,1.7060504774235596e-05,7.149318548727024e-06,-2.5117014956776984e-07,null,-3.0413039917084594,null,0.011528091722027511,null,null,174,830]
["Lager",5,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0976654184974,-3.497493270998575e-06,null,null,0.01891811908569707,-0.0063856462747367004,-0.005845929564657126,-0.009721501792057552,-0.03761738301528794,-0.04292268980054814,0.012243244481226156,0.015245952816826502,-0.020854240898870557,0.02973880303596843,-0.021134832937093506,-0.02914283584414079,-0.03059389699529902,0.010618580925608967,0.02560322662463932,0.001529455865863838,null,2.9172243035057304,null,-0.036724762937012656,null,null,216,872]
["Lager",6,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.06187690575473,0,null,null,-0.0014109271352253927,-0.0020070701643248867,0.0015205896969519017,-0.008054428785158052,-0.010881158571919514,-0.0013862348939142066,0.01026937272649775,0.004474898508192382,0.0003975336220491954,-0.0003072942305379911,-0.0003436859597059083,-0.0002002874775826058,-7.149074303924863e-05,-6.494336275864043e-06,1.2242071477430727e-05,1.6283608204048505e-05,null,-1.7264832716958192,null,0.008177610555833326,null,null,258,914]
["Lager",7,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06492374667266,0,null,null,-0.0003036977471424507,-2.61829585497253e-05,0.001480840879310108,-0.0022612880508177113,-0.007980020607192273,-0.013104767674349205,-0.0015132791415908287,0.011710111543948187,0.004739180519266029,0.0013608111258349709,-0.00010433545969590341,-0.0004434648637356986,-0.0003393522340502386,-0.0001633040552633247,-4.62126226352666e-05,2.5645254311257304e-05,null,0.5697183460731905,null,0.005130592109310328,null,null,300,956]
["Lager",8,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0657551161227,0,null,null,9.461403601562779e-05,0.0003094924946935862,0.0003949835781327238,0.00031281281297879104,-0.0016987947118423108,-0.005351106849843745,-0.012200597896196541,0.0011074157149550956,0.013178312808918236,0.007629504053511482,0.0027708744387382467,0.00025231675942904985,-0.0005451288845961244,-0.0005144433221744293,-0.00027968923825483216,-5.947445754372893e-05,null,-0.7527419972843151,null,0.004299228642594244,null,null,342,998]
["Lager",9,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06822003400725,0,null,null,6.709666257620484e-05,0.000115149899215794,-1.638579107066107e-05,0.0003574553563794325,0.0002442659886696674,-0.000528463560954151,-0.0042786244665649065,-0.010344522237971887,0.0022968680742110337,0.011826362550550584,0.008680679871986285,0.003970109578347092,0.0009290368155348006,-0.0002731985628088296,-0.00046044652032151134,-0.00035781490714725805,null,0.9481328564694914,null,0.001834377211764604,null,null,384,1040]
["Lager",10,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0733058044118,0,null,null,2.6203918309875007e-05,2.8036308208356786e-05,-5.45235062077154e-05,0.0001616136261191059,0.00033057542657388694,0.00032376109351162086,-0.0009611223848651207,-0.005800856726807524,-0.008334059105266078,0.0008896354165131015,0.010091543673297565,0.007943857081102124,0.0038402866354090293,0.0010835064950924789,-0.00010006037928178557,-0.0005954880052740918,null,-0.7627349746309025,null,-0.003251334526055416,null,null,426,1082]
["Lager",11,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0737882424237,0,null,null,3.956609475608275e-06,-6.557485676239594e-06,-3.88879162755984e-05,3.8417856330852374e-05,0.0001997186422499908,0.00038659656257777897,0.00030713058413311956,-0.0019973796938757005,-0.007295029901683847,-0.009109425842439123,1.3891475077798532e-05,0.00952142515018295,0.007817080373570207,0.00394310617315341,0.001212302741748772,-0.0005183289956676163,null,0.6216387611278473,null,-0.003733787104010844,null,null,468,1124]
["Lager",12,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07268042553005,0,null,null,-3.701783953147242e-06,-1.2768227747983474e-05,-1.732312887270382e-05,-1.1380067348909506e-05,7.56102637069489e-05,0.0002299651802104563,0.0005049098862173196,-9.636432901061198e-05,-0.0037510460954308655,-0.007729266354999709,-0.009332296761499492,-0.00020518472479125194,0.009465815359305907,0.00777966204771019,0.00391673955675742,0.0005722018650544669,null,-0.7113202033094574,null,-0.0026259770880301403,null,null,510,1166]
["Lager",13,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07112770779145,0,null,null,-4.13785079445006e-06,-8.71733243457129e-06,-3.579333167635923e-06,-1.9940512572702573e-05,7.370759760760848e-06,8.31484043715136e-05,0.00033152003993563994,0.0004698735900774409,-0.001084278033999908,-0.0038628539165301845,-0.0077682206282929656,-0.009543196501113016,-0.0005165174689523155,0.009083166916411756,0.007463283323829728,0.0036909583819237923,null,0.5312666010779716,null,-0.0010732499305845522,null,null,552,1208]
["Lager",14,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0678914254443,0,null,null,-2.4004633587537683e-06,-3.6290824141360645e-06,1.985228152534546e-06,-1.343294735534073e-05,-1.558011581437313e-05,3.499988281419064e-06,0.00013250050756141718,0.0004214493354766091,0.00017082376729149473,-0.0010126782739803275,-0.003823813286260247,-0.008005612340355128,-0.010377010110971696,-0.001826349054340426,0.008065962920511538,0.009179867367549832,null,-0.8078397264378112,null,0.0021630579077509537,null,null,594,1250]
["Lager",15,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.066591738788,0,null,null,-8.270382068076287e-07,-4.3237992031208705e-07,3.0039826697247918e-06,-5.6829848062989186e-06,-1.670550773269497e-05,-2.4371955191782035e-05,1.1333545558045444e-05,0.00022992347453509865,0.0005159398994010189,0.0003541624678291555,-0.0009236972651933684,-0.004162639594483153,-0.009418698854574359,-0.013237318516416963,-0.004564405336850541,0.014183240676175046,null,0.47364691268853226,null,0.0034626698699753433,null,null,636,1292]
["Lager",16,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0685463453365,0,null,null,4.744883881357964e-07,1.1183781225554412e-06,7.49018454371253e-07,2.131592054865905e-06,-2.5017925509018824e-06,-1.3269002010929398e-05,-4.301291778574523e-05,-4.147020740674634e-05,0.0001910864991714334,0.0005455026941945107,0.0009478939186919888,0.0008884857948032732,-0.0008267349010111502,-0.005907628997647407,-0.015241567347175078,-0.026141611351476968,null,-0.17809921865940204,null,0.0015077451038791878,null,null,678,1334]
["Last","HEB360",106.02301496932373,null,0.8144982965686274,{"$nulls":5},"Mittelwert",null,355.07005434146305,null,5.865074174583005e-05,null,2.4134808681423383,null,1.7297500774418435e-07,null,null,2.4134808681423383]
["Last","HEB360",202.9085938338758,null,3.1416362867647063,{"$nulls":5},"Einheitsverschiebung für Ableitung",null,0.0001,null,-0.00015760129084135862,null,4.798203751435313,null,2.141252058659841e-09,null,null,4.798203751435313,2.3847228832929748,2.3847228832929748,0]
["Last","HEB360",230.25098561591204,null,4.188848382352941,{"$nulls":5},"Residuum",null,0.0009859237440485728,null,0.0001764882957528255,null,6.080823264086913,null,5.915612214960263e-06,null,null,6.080823264086913,1.2826195126515998,1.2826195126515998,0]
["Last","HEB360",242.77628640929456,null,5.236060477941177,{"$nulls":5},"Faktor für Verschiebevektor",null,1,null,-0.00015206519958542298,null,7.963814403329301,null,7.790593284979331e-05,null,null,7.963814403329301,1.882991139242388,1.882991139242388,0]
["Last","HEB360",238.46721009900435,null,6.283272573529413,{"$nulls":5},"Speed",null,1,null,0.00014586121517528653,null,9.423969817048686,null,0.0007623715749968502,null,null,9.423969817048686,1.4601554137193853,1.4601554137193853,0]
["Last","HEB500",218.97337015557824,null,7.330484669117648,{"$nulls":9},-8.632416358479096e-05,null,10.518430433764408,null,6.687045476369198e-05,null,null,10.518430433764408,1.0944606167157218,1.0944606167157218,0]
["Last","HEB500",184.55902241462212,null,8.377696764705883,{"$nulls":9},2.8485917303659527e-05,null,12.148870126495266,null,2.6323002903146448e-05,null,null,12.148870126495266,1.6304396927308584,1.6304396927308584,0]
["Last","HEB500",353.45124185843963,null,9.424908860294119,{"$nulls":9},-3.763709986421576e-05,null,14.06532583903674,null,1.848333852695855e-05,null,null,14.06532583903674,1.9164557125414738,1.9164557125414738,0]
["Last","HEB500",289.37372827454806,null,10.472120955882355,{"$nulls":9},4.740664282347457e-05,null,15.836496889323618,null,3.3646838423840797e-06,null,null,15.836496889323618,1.7711710502868776,1.7711710502868776,0]
["Last","HEB500",264.77199025878707,null,11.635689950980392,{"$nulls":9},-3.813674873154512e-05,null,16.934563546702105,null,1.0572011307117907e-05,null,null,16.934563546702105,1.098066657378487,1.098066657378487,0]
["Last","HEB500",250.82703901490035,null,12.985429985294118,{"$nulls":9},3.1081938056392366e-05,null,17.989356305915685,null,1.3942016383867251e-05,null,null,17.989356305915685,1.05479275921358,1.05479275921358,0]
["Last","HEB500",238.5927503526088,null,14.335170019607844,{"$nulls":9},-3.556601016547287e-05,null,19.027222654538317,null,6.896317526968991e-06,null,null,19.027222654538317,1.0378663486226323,1.0378663486226323,0]
["Last","HEB500",230.40488767613925,null,15.498739014705881,{"$nulls":9},2.6563330053898582e-05,null,20.078174953910207,null,1.1521152749399045e-06,null,null,20.078174953910207,1.0509522993718896,1.0509522993718896,0]
["Last","HEB600",356.1483692735675,null,16.545951110294116,{"$nulls":9},-4.039198632189056e-05,null,21.13672149986372,null,4.678205704092181e-06,null,null,21.13672149986372,1.058546545953515,1.058546545953515,0]
["Last","HEB600",353.95171118808923,null,17.59316320588235,{"$nulls":9},2.3682345634426615e-05,null,22.225776554105384,null,1.198961728511693e-05,null,null,22.225776554105384,1.089055054241662,1.089055054241662,0]
["Last","HEB600",355.4743564047312,null,18.640375301470588,{"$nulls":9},-8.904960932970102e-06,null,24.478018398915065,null,2.2740523177710152e-06,null,null,24.478018398915065,2.2522418448096815,2.2522418448096815,0]
["Last","HEB600",355.4027835561475,null,19.687587397058827,{"$nulls":9},"Auflager verschieben",null,"neue Lagerposition",null,"R²"]
["Last","HEB600",347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last","HEB600",326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last","HEB600",293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last","HEB600",224.39630461523396,null,25.15636167401961]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["EoF"]
[]
["Datei","Maxlager",null,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",1]
["Lager",null,100000,null,2.4135222174005926,{"$nulls":3},355.0826203227034,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0617148662612,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06295467373525,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.060580870708,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.092701298088,-4.974129989676612e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0621777740373,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06505566362915,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0657639364114,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06820900448594,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0732986921119,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07378538087823,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07267997191184,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07112811979124,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0678919015179,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06659203733886,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0685463178911,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",2]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0772314862945,0]
["Lager",null,100000,null,4.798461352726155,{"$nulls":3},355.0714958753294,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06207906565396,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.05613063846033,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.09558298524365,-4.020439725138658e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.05986752026735,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06462676969016,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0659483278163,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06832219300884,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0733400440564,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0737898039173,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0726726458447,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0711208680267,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0678879330779,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0665908099505,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06854716905445,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",3]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.07192400585177,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07612133291354,0]
["Lager",null,100000,null,6.08074677579116,{"$nulls":3},355.0681012156176,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0572168545375,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.09070397341975,0]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.06364456711367,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06594904184294,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.06591435934143,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06816723090697,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07325828288276,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07376393085235,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0726731495696,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0711283971269,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0678940970651,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06659395544705,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06854645541307,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",4]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06930374020067,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07319533299324,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0730119363284,0]
["Lager",null,100000,null,7.964066468528886,{"$nulls":3},355.05858827938187,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0982717821881,-3.7023854950746227e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.05483450896355,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0629432060948,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.06602726454054,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0685324463749,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0734471982107,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07382193182843,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0726705334862,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07111029344804,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06787967932314,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06658676381505,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0685482055346,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",5]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06923889734276,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0707463737078,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.07005377277665,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0652449081823,0]
["Lager",null,100000,null,9.42392395583351,{"$nulls":3},355.08797041289245,-1.2257429062856318e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0539224041704,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0602246240861,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0650019516693,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0684535862547,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0735216139208,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07390019124375,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0727147383768,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0711251920315,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.067879443518,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06658160616223,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06854575613056,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",6]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06935657425083,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0699599938233,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0685950076074,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0652746064701,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0750400268681,-3.083317576368927e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518616757927992,{"$nulls":3},355.06118361346023,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0583715066912,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.06307949410325,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0679557624765,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07346767188056,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07398153796237,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0727954110905,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07116928367947,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0678931762673,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06657955372134,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06853971042574,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",7]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06960887818036,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.06978571185175,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06744053383886,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0621155729035,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0956060230313,-2.0124312243297027e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.06701182365157,0]
["Lager",null,100000,null,12.148941640577963,{"$nulls":3},355.06416710978294,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0596549288001,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0660806716867,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07282520341937,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.073941787163,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07293287496304,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0712934683504,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06795767741926,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06659740759824,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.068524838779,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",8]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.069672356527,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.06992548906516,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06738972929725,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.06092932863874,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.095579940329,-4.235131136454129e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.064114312577,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0707789260704,0]
["Lager",null,100000,null,14.065463476136603,{"$nulls":3},355.06630882067793,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0630479028799,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07040534749217,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0727894965273,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.072632205686,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07136262831216,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06810214739016,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06670670321205,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0685256126046,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",9]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06965550969016,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07000502648077,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0675554475122,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.06099551348666,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.06909940372253,2.842808758174442e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.06207552754597,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0672932762851,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0723443879492,0]
["Lager",null,100000,null,15.836549482680795,{"$nulls":3},355.06936839828836,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0691390032064,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0701407101416,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.070804829618,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07058551281597,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0679768104589,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06684970391393,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0686418954556,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",10]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0696443379759,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0700162568332,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0676111469004,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0611278988239,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.11016240350506,-7.091759101740536e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0617236224256,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0656040944803,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0695697927688,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0741334281141,0]
["Lager",null,100000,null,16.934701683450836,{"$nulls":3},355.07375049369733,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0692337453396,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0688157803826,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0691962103838,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06738503130555,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06676879304007,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06881910342577,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",11]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0696388571628,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07001534854663,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0676300975813,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0612065343064,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0765443535158,-3.862280408384322e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0617052535865,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0648715503146,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.06714046363356,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0725603358697,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07835177988954,0]
["Lager",null,100000,null,17.989425223977626,{"$nulls":3},355.0737950743046,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.06801449111947,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.06724358211596,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0659794450249,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06612982716763,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0690202883368,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",12]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06963722691535,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07001185301874,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0676315303083,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.06123679796565,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0787716437291,3.582925813816473e-07]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0617768703934,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0647020064755,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0658812217955,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0702050043704,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0772777116082,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07854916485985,0]
["Lager",null,100000,null,19.027358220548482,{"$nulls":3},355.0725777261887,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0663563166133,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0638885932398,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0645103261396,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06899055227154,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",13]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06963731991914,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07000922465477,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06762776155665,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0612410993426,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0689859903737,-5.221298025048782e-07]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0618409459287,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0647540722806,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0654825331425,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.068684494209,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0752258768497,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07769676867116,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0774135451106,0]
["Lager",null,100000,null,20.078248390580153,{"$nulls":3},355.07086933265913,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0627031232664,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0618823441481,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06813288042395,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",14]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0696378350631,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07000802993787,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0676243104813,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.06123643840453,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.1072729342379,-5.072763087810017e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0618735584152,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0648420980224,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0654978922763,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0680834084489,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07384750344545,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07575972413355,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07657024234464,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0756695124609,0]
["Lager",null,100000,null,21.136861891850042,{"$nulls":3},355.0669781090281,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0599733146165,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0655923773081,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",15]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06963823311844,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0700077400388,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0676224706667,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0612314822001,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.12853995756916,-7.57384136917949e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.06188289486016,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.064900643552,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.06561527418046,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0679898036014,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07325574546326,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07439433162995,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07463871933396,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0748593477105,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.07192469137266,0]
["Lager",null,100000,null,22.22585287175975,{"$nulls":3},355.06430946892465,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06092551324855,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",16]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0696384972225,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0700077427164,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06762149247265,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.06122778200927,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0999657838723,-5.316457745152547e-07]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0618850019917,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06493657051703,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0657253852495,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06804113522264,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.073008062322,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0735290505047,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07296644417266,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07297303958677,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0724812147936,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0736834919827,0]
["Lager",null,100000,null,24.478127303875997,{"$nulls":3},355.05547579068343,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",1]
["Lager",null,100000,null,2.413322217400592,{"$nulls":3},355.0565402019522,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0782245753863,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.07261846322876,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0636742709638,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0737831790023,0]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.06358870117253,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0653593613763,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.06566932237536,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06814190782336,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0732724881936,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07378142426876,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0726836736958,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07113225764203,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06789430198126,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06659286437707,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0685458434027,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",2]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.062162137883,0]
["Lager",null,100000,null,4.798261352726155,{"$nulls":3},355.06859703865416,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.07283660994585,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0645257885187,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.1019686315184,-8.698899947034988e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.06187459043167,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0646529526487,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0656388353216,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0682070431096,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0733120077482,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07379636140297,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07268541407245,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07112958535913,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0678915621603,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06659124233045,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06854605067633,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",3]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0672359896523,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.06381806685914,0]
["Lager",null,100000,null,6.08054677579116,{"$nulls":3},355.0674705410747,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.06703509749514,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0965499029844,6.794694940026602e-07]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0621239774167,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06446820096363,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0655193757633,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06818361669804,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07331280638897,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0738028187686,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07269047269847,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0711319764601,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06789211183695,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0665909514644,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0685457063946,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",4]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0703241375486,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.06705063135826,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06124267456266,0]
["Lager",null,100000,null,7.963866468528886,{"$nulls":3},355.0584642201002,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.10799328398014,-2.478071184697228e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0628889377487,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06520449414563,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.06571445172756,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0681749910185,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0732855845846,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0737835139721,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07268191355354,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0711302339606,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0678931122705,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06659244679986,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06854607394257,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",5]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.07033034242454,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0694615496885,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.064366629907,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0527109479377,0]
["Lager",null,100000,null,9.42372395583351,{"$nulls":3},355.12558779590773,-8.393305392928596e-07]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0648035627423,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0682046446933,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0667007463811,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.068209320266,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0731910384942,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0737004726015,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0726391281131,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07111782127174,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0678950236338,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06659831166996,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0685482579231,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",6]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0699203214133,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07005608037366,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06664911683924,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0571810856957,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.11796271666867,-6.47637196138362e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518416757927993,{"$nulls":3},355.06256984835414,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0714762743655,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0684306009531,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06848422603747,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07314391078705,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0735949413998,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0725654459103,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0710861352751,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06788967627904,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06660392567653,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06855297942775,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",7]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0696680113067,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0702304153437,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0678036898653,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.06034009347707,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.08336277855005,-3.6938474323733317e-07]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.05674245092507,0]
["Lager",null,100000,null,12.148741640577963,{"$nulls":3},355.06568038892453,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0718555266963,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.07035929615324,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07378632580424,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07363465657886,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0724279650768,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07096194831047,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0678251769117,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0665860740527,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0685678516968,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",8]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06960452363296,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0700906510218,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06785453940097,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0615264431576,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0803339875122,-3.3427669592356324e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0596394140688,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0590688145264,0]
["Lager",null,100000,null,14.065263476136604,{"$nulls":3},355.065201404963,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.07339242511785,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.076206204219,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0747868762212,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.072728570015,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0708927547221,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0676806980547,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0664767797375,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.068567082812,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",9]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06962136730635,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07001111136105,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06768883125824,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0614603037018,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0899536446214,-3.129011783897795e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0616779939239,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06255409576585,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0591660751403,0]
["Lager",null,100000,null,15.836349482680795,{"$nulls":3},355.06707153021415,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07747306231164,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07743574004326,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07455587571343,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07166979084997,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0678059866916,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06633376401453,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0684508089564,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",10]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06963253900176,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0699998796389,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0676331245709,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0613279251005,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0804236004691,-1.1197464253598355e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0620309166561,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0642432833545,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0619402887153,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0623070655636,0]
["Lager",null,100000,null,16.934501683450836,{"$nulls":3},355.0728608582808,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07834317118204,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0765450467376,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0730590643003,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06839770957953,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.06641463057224,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0682736007316,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",11]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0696380202646,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0700007864036,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0676141712504,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.06124928724876,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0976791864529,-4.351388859902272e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.06204893954623,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0649758857743,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0643695891948,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0638796559977,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.06826023621625,0]
["Lager",null,100000,null,17.989225223977627,{"$nulls":3},355.0737811828295,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.07734678788097,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.07501180274426,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06980325831114,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0670535244328,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0680723944181,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",12]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06963965071554,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07000428147376,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0676127406207,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.06121901910785,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.10791447957325,-6.943295169037356e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.06197715787096,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06514547133924,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0656289050361,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06623489479205,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0693338545271,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.06902773970967,0]
["Lager",null,100000,null,19.027158220548483,{"$nulls":3},355.0727829109135,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0758995131144,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0718942055802,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0686729657341,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06810206647674,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",13]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06963955776246,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07000690979635,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0676165162008,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0612147162162,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.099579887369,-3.6191486394443473e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0619124366717,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06509342451466,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.06602766202707,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06775545739345,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0713855902143,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0698796882976,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.06794772975127,0]
["Lager",null,100000,null,20.078048390580154,{"$nulls":3},355.0713858501281,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.07308013337735,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0713010430027,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06895961532496,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",14]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.0696390428368,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.07000810540296,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0676199662746,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.06121937789976,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0966543533123,-4.502147177731786e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.06188005275146,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06500540207765,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0660123355985,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0683566070117,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07276399695036,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0718166179604,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.06879058029693,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.06658634554447,0]
["Lager",null,100000,null,21.136661891850043,{"$nulls":3},355.06880445808247,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.07321063313293,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.07150000630577,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",15]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06963864463614,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0700083941707,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06762181896966,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0612243328816,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.1029367309445,-4.574602328943911e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0618706527887,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06494685617463,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.0658949634187,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0684502501217,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07335580584254,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.0731820288882,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0707219797772,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0673960643867,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06385872845215,0]
["Lager",null,100000,null,22.22565287175975,{"$nulls":3},355.0688738742615,0]
["Lager",null,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.0761670805957,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]
[]
[]
["Datei","Maxlager",0,"110","100000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",16]
["Lager",null,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.06963838060324,0]
["Lager",null,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0700083917548,0]
["Lager",null,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.06762277508074,0]
["Lager",null,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.0612280331794,0]
["Lager",null,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0984363280064,-4.807676212692513e-06]
["Lager",null,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.0618687183835,0]
["Lager",null,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.0649109252627,0]
["Lager",null,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.06578485970704,0]
["Lager",null,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.0683989501298,0]
["Lager",null,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.0736035503273,0]
["Lager",null,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07404737950037,0]
["Lager",null,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.0723942423076,0]
["Lager",null,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.06928208120485,0]
["Lager",null,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.06330134742603,0]
["Lager",null,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.05950025130653,0]
["Lager",null,100000,null,24.477927303875997,{"$nulls":3},355.0816174020349,0]
["Last",null,106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last",null,202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last",null,230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last",null,242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last",null,238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last",null,218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last",null,184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last",null,353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last",null,289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last",null,264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last",null,250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last",null,238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last",null,230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last",null,356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last",null,353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last",null,355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last",null,355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last",null,347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last",null,326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last",null,293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last",null,224.39630461523396,null,25.15636167401961]

{"sheet":"Längsträgerlage","index":9,"n_rows":466,"n_cols":15,"rows_kept":466,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":20}
["Datei","HT_Hölle"]
["Balken","25x16","C24",null,null,31.98]
["Balken","I25;86;1;16","C24",null,0,3]
["Balken","I25;86;1;16","C24",null,9.66,12.66]
["Balken","I25;86;1;16","C24",null,19.32,22.32]
["Balken","I25;86;1;16","C24",null,28.98,31.98]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,0,0.7]
["Streckenlast",null,7.6,13.85,0.7,2.7]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,2.7,3]
["Streckenlast",null,31.35,31.35,3,9.66]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,9.66,9.96]
["Streckenlast",null,13.85,13.85,9.96,12.360000000000001]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,12.360000000000001,12.660000000000002]
["Streckenlast","vom Diesseits",31.35,31.35,12.660000000000002,19.32]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,19.32,19.62]
["Streckenlast",null,13.85,13.85,19.62,22.02]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,22.02,22.32]
["Streckenlast",null,31.35,31.35,22.32,28.98]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,28.98,29.28]
["Streckenlast",null,13.85,7.6,29.28,31.28]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,31.28,31.98,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",1,null,null,1,{"$nulls":3},12.425306710480285,0]
["Lager",2,null,null,2.3,{"$nulls":3},23.565356502088537,0]
["Lager",3,null,null,3.5999999999999996,{"$nulls":3},36.049890418197265,0]
["Lager",4,null,null,4.8999999999999995,{"$nulls":3},42.145832523264545,0]
["Lager",5,null,null,6.199999999999999,{"$nulls":3},40.39854021446865,0]
["Lager",6,null,null,7.499999999999999,{"$nulls":3},42.1004066188608,0]
["Lager",7,null,null,8.799999999999999,{"$nulls":3},36.25195685748368,0]
["Lager",8,null,null,10.1,{"$nulls":3},34.96663678617595,0]
["Lager",9,null,null,11.4,{"$nulls":3},9.534342349314164,0]
["Lager",10,null,null,12.700000000000001,{"$nulls":3},35.855991590645246,0]
["Lager",11,null,null,14.000000000000002,{"$nulls":3},40.97499530101866,0]
["Lager",12,null,null,15.300000000000002,{"$nulls":3},42.49987489724098,0]
["Lager",13,null,null,16.68,{"$nulls":3},42.49987489724097,0]
["Lager",14,null,null,17.979999999999997,{"$nulls":3},40.974995301018666,0]
["Lager",15,null,null,19.28,{"$nulls":3},35.855991590642404,0]
["Lager",16,null,null,20.58,{"$nulls":3},9.534342349315079,0]
["Lager",17,null,null,21.880000000000003,{"$nulls":3},34.966636786164216,0]
["Lager",18,null,null,23.18,{"$nulls":3},36.251956857483606,0]
["Lager",19,null,null,24.48,{"$nulls":3},42.100406618860845,0]
["Lager",20,null,null,25.78,{"$nulls":3},40.398540214468596,0]
["Lager",21,null,null,27.080000000000002,{"$nulls":3},42.145832523264545,0]
["Lager",22,null,null,28.380000000000003,{"$nulls":3},36.04989041819704,0]
["Lager",23,null,null,29.68,{"$nulls":3},23.565356502084658,0]
["Lager",24,null,null,30.98,{"$nulls":3},12.425306710483426,0]
["Last",null,5.538461538461539,null,1]
["Last",null,-2.7692307692307696,null,2.3]
["Last",null,-2.7692307692307696,null,29.68]
["Last",null,5.538461538461539,null,30.98]
["EoF"]
[null,"Betonlasten"]
[null,"x","F"]
[null,0,0]
[null,0,1.35]
[null,0.7,1.35]
[null,0.7,1.35]
[null,0.7,7.6]
[null,2.7,13.85]
[null,3,31.35]
[null,9.66,31.35]
[null,9.96,13.85]
[null,12.360000000000001,13.85]
[null,12.660000000000002,31.35]
[null,19.32,31.35]
[null,19.62,13.85]
[null,22.02,13.85]
[null,22.32,31.35]
[null,28.98,31.35]
[null,29.28,13.85]
[null,31.28,7.6]
[null,31.28,1.35]
[null,31.28,1.35]
[null,31.28,1.35]
[null,31.28,1.35]
[null,31.28,1.35]
[null,31.28,1.35]
[null,31.28,1.35]
[null,31.28,1.35]
[null,31.28,1.35]
[null,31.98,1.35]
[null,31.98,0]
[null,0,0]
[]
["Datei","HT_Diesseits_Halb","10",null,null,"0120000"]
["Balken","25x16","C24",null,0,15.99]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,0,3]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,9.66,12.66]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,0,0.7]
["Streckenlast",null,7.6,13.85,0.7,2.7]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,2.7,3]
["Streckenlast","vom Diesseits",31.35,31.35,3,9.66]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,9.66,9.96]
["Streckenlast",null,13.85,13.85,9.96,12.360000000000001]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,12.360000000000001,12.660000000000002]
["Streckenlast","vom Diesseits",31.35,31.35,12.660000000000002,15.990000000000002,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","HEB600",1000,null,0.7,{"$nulls":3},13.160512948535688,0]
["Lager","HEB600",1000,null,2.7,{"$nulls":3},28.45508279466703,0,2]
["Lager","HEB600",1000,null,3.91,{"$nulls":3},35.73391756153173,0,1.21]
["Lager","HEB600",1000,null,5.12,{"$nulls":3},38.47294323670798,0,1.21]
["Lager","HEB600",1000,null,6.33,{"$nulls":3},38.51161657621292,0,1.21]
["Lager","HEB600",1000,null,7.54,{"$nulls":3},37.47731741803786,0,1.21]
["Lager","HEB600",1000,null,8.75,{"$nulls":3},35.86705190123075,0,1.21]
["Lager","HEB600",1000,null,9.96,{"$nulls":3},35.49106783568837,0,1.2100000000000009]
["Lager","HEB600",1000,null,12.36,{"$nulls":3},35.52367027131763,0,2.3999999999999986]
["Lager","HEB600",1000,null,13.57,{"$nulls":3},35.91101982875348,0,1.2100000000000009]
["Lager","HEB600",1000,null,14.780000000000001,{"$nulls":3},37.38118879853674,0,1.2100000000000009]
["Lager","HEB600",500,-1,15.990000000000002,{"$nulls":3},18.976110834478277,3.340601166477313,1.2100000000000009]
["Last",null,3.6,null,0.7,{"$nulls":5},1.2100000000000009]
["Last",null,-1.8,null,2.7,{"$nulls":5},1.2100000000000009]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":7},1.2100000000000009]
["EoF",{"$nulls":9},2.3999999999999986]
[{"$nulls":10},1.21]
[{"$nulls":10},1.21]
["Datei","NT_Diesseits_Halb","10",null,null,"0120002",{"$nulls":4},1.21]
["Balken","25x16","C24",null,0,15.99,{"$nulls":4},1.21]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,0,3,{"$nulls":4},1.21]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,9.66,12.66,{"$nulls":4},1.2100000000000009]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,0,0.7,{"$nulls":4},2]
["Streckenlast",null,7.6,13.85,0.7,2.7]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,2.7,3]
["Streckenlast","vom Diesseits",31.35,31.35,3,9.66]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,9.66,9.96]
["Streckenlast",null,13.85,13.85,9.96,12.360000000000001]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,12.360000000000001,12.660000000000002]
["Streckenlast","vom Diesseits",31.35,31.35,12.660000000000002,15.990000000000002,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","HEB600",2000,null,1,{"$nulls":3},12.418644066304552,0]
["Lager","HEB600",2000,null,2.4000000000000004,{"$nulls":3},23.732825694379116,0,1.4000000000000004,1.4]
["Lager","HEB600",2000,null,3.6100000000000003,{"$nulls":3},32.954412067580975,0,1.21,27.180000000000007]
["Lager","HEB600",2000,null,4.82,{"$nulls":3},37.96137087640646,0,1.21,1.4]
["Lager","HEB600",2000,null,6.03,{"$nulls":3},38.55488621861096,0,1.21]
["Lager","HEB600",2000,null,7.24,{"$nulls":3},38.15481304261589,0,1.21]
["Lager","HEB600",2000,null,8.45,{"$nulls":3},37.60035703757578,0,1.209999999999999]
["Lager","HEB600",2000,null,9.66,{"$nulls":3},36.623345307749545,0,1.2100000000000009]
["Lager","HEB600",2000,null,12.059999999999999,{"$nulls":3},34.55510962189328,0,2.3999999999999986]
["Lager","HEB600",2000,null,13.27,{"$nulls":3},34.09964295749002,0,1.2100000000000009]
["Lager","HEB600",2000,null,14.48,{"$nulls":3},34.65036155564333,0,1.2100000000000009]
["Lager","HEB600",2000,null,15.690000000000001,{"$nulls":3},30.427160118409795,0,1.2100000000000009]
["Last",null,5.1428571428571415,null,1]
["Last",null,-2.5714285714285707,null,2.4000000000000004]
["Feder",null,"0",-1,15.99,{"$nulls":3},0,3.2189362448716565,0.6]
["EoF",{"$nulls":9},1.2100000000000009]
[{"$nulls":10},1.2100000000000009]
[{"$nulls":10},1.2100000000000009]
[{"$nulls":10},2.3999999999999986]
[{"$nulls":10},1.21]
[{"$nulls":10},1.21]
[{"$nulls":10},1.21]
[{"$nulls":10},1.21]
[{"$nulls":10},1.209999999999999]
[{"$nulls":10},1.2100000000000009]
[{"$nulls":10},1.4000000000000004]
{"$rows_empty":11}
["Datei","HT_Purgatorium","10",null,null,"0120002"]
["Balken","25x16","C24",null,0,12.66]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,0,3]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,9.66,12.66]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,0,0.7]
["Streckenlast",null,7.6,13.85,0.7,2.7]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,2.7,3]
["Streckenlast","Purgatorium",31.35,31.35,3,9.66]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,9.66,9.96]
["Streckenlast",null,13.85,7.6,9.96,11.96]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,11.96,12.66,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht",null,"x [m]","Feder= 397","Feder= 5375","Feder= 10833"]
["Lager","HEB500",10833,null,0.7,{"$nulls":3},10.577938732344569,0,null,0.7,13.883544672323842,10.972013094631938,10.577938732344569]
["Lager","HEB500",10833,null,2.7,{"$nulls":3},36.27635429511288,0,null,2.7,32.41931410582329,35.573951399709316,36.27635429511288]
["Lager","HEB500",10833,null,4.2,{"$nulls":3},45.32540339909484,0,null,4.2,43.05269179753323,45.33279100480256,45.32540339909484]
["Lager","HEB500",10833,null,5.7,{"$nulls":3},43.1908035741194,0,null,5.7,46.01494943764148,43.49174450137991,43.1908035741194]
["Lager","HEB500",10833,null,6.96,{"$nulls":3},43.19080357415399,0,null,6.96,46.014949436147774,43.49174450139367,43.19080357415399]
["Lager","HEB500",10833,null,8.46,{"$nulls":3},45.32540339891395,0,null,8.46,43.052691792392665,45.33279100456885,45.32540339891395]
["Lager","HEB500",10833,null,9.96,{"$nulls":3},36.27635429304094,0,null,9.96,32.41931407235752,35.57395139952651,36.27635429304094]
["Lager","HEB500",10833,null,11.96,{"$nulls":3},10.577938732264192,0,null,11.96,13.883544667625392,10.972013094628528,10.577938732264192]
["Last",null,3.6,null,0.7]
["Last",null,-1.8,null,2.7]
["Last",null,-1.8,null,9.96]
["Last",null,3.6,null,11.96]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["EoF"]
[]
[]
["Datei","NT_Purgatorium","10",null,null,"0120002"]
["Balken","25x16","C24",null,0,12.66]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,0,3]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,9.66,12.66]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,0,0.7]
["Streckenlast",null,7.6,13.85,0.7,2.7]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,2.7,3]
["Streckenlast","Purgatorium",31.35,31.35,3,9.66]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,9.66,9.96]
["Streckenlast",null,13.85,7.6,9.96,11.96]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,11.96,12.66,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","HEB240",22263,null,0.97,{"$nulls":3},10.100692694775063,0]
["Lager","HEB240",22263,null,2.43,{"$nulls":3},30.49249071091281,0]
["Lager","HEB240",22263,null,3.93,{"$nulls":3},44.35159771179214,0]
["Lager","HEB240",22263,null,5.43,{"$nulls":3},38.79637616568289,0]
["Lager","HEB240",22263,null,6.33,{"$nulls":3},24.59019228351273,0]
["Lager","HEB240",22263,null,7.23,{"$nulls":3},38.79637616569562,0]
["Lager","HEB240",22263,null,8.73,{"$nulls":3},44.35159771172329,0]
["Lager","HEB240",22263,null,10.23,{"$nulls":3},30.492490710917473,0]
["Lager","HEB240",22263,null,11.69,{"$nulls":3},10.10069269477313,0]
["Last",null,4.931506849315068,null,0.97]
["Last",null,-2.465753424657534,null,2.43]
["Last",null,-2.465753424657534,null,10.23]
["Last",null,4.931506849315068,null,11.69]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["EoF"]
{"$rows_empty":16}
["Datei","HT2_Purgatorium","10",null,null,"0120002"]
["Balken","25x16","C24",null,0,12.66]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,0,3]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,9.66,12.66]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,0,0.7]
["Streckenlast",null,7.6,13.85,0.7,2.7]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,2.7,3]
["Streckenlast","Purgatorium",31.35,31.35,3,9.66]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,9.66,9.96]
["Streckenlast",null,13.85,7.6,9.96,11.96,{"$nulls":4},242,null,1641]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,11.96,12.66,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","HEB600",242,null,0.7,{"$nulls":3},14.865555726482489,0,14.865555726482489,0,13.258769223592116,0]
["Lager","HEB600",242,null,2.7,{"$nulls":3},25.022841340974264,0,25.022841340974264,0,25.89487953126827,0]
["Lager","HEB600",242,null,3.75,{"$nulls":3},29.737454186036018,0,29.737454186036018,0,31.077130774997542,0]
["Lager","HEB600",242,null,4.8,{"$nulls":3},32.401148849535886,0,32.401148849535886,0,32.802457150345504,0]
["Lager","HEB600",242,null,5.85,{"$nulls":3},33.343499892987,0,33.343499892987,0,32.337263322656064,0]
["Lager","HEB600",242,null,6.8100000000000005,{"$nulls":3},33.34349989137543,0,33.34349989137543,0,32.33726332264878,0]
["Lager","HEB600",242,null,7.86,{"$nulls":3},32.40114884417213,0,32.40114884417213,0,32.80245715025649,0]
["Lager","HEB600",242,null,8.91,{"$nulls":3},29.73745417709631,0,29.73745417709631,0,31.07713077473315,0]
["Lager","HEB600",242,null,9.96,{"$nulls":3},25.022841335015254,0,25.022841335015254,0,25.894879530000434,0]
["Lager","HEB600",242,null,11.96,{"$nulls":3},14.86555571654535,0,14.86555571654535,0,13.258769223434319,0]
["Last",null,3.6,null,0.7]
["Last",null,-1.8,null,2.7]
["Last",null,-1.8,null,9.96]
["Last",null,3.6,null,11.96]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["EoF"]
[]
[]
["Datei","HT_Hölle","10",null,null,"0120002"]
["Balken","25x16","C24",null,0,22.32]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;11}","C24",null,0,3]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;14}","C24",null,9.66,12.66]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,19.32,22.32]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,0,0.7]
["Streckenlast",null,7.6,13.85,0.7,2.7]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,2.7,3]
["Streckenlast","Hölle",31.35,31.35,3,9.66]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,9.66,9.96]
["Streckenlast",null,13.85,13.85,9.96,12.360000000000001]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,12.360000000000001,12.660000000000002]
["Streckenlast","Hölle",31.35,31.35,12.660000000000002,19.32]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,19.32,19.62]
["Streckenlast",null,13.85,7.6,19.62,21.62]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,21.62,22.32,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","HEB500",1921,null,0.7,{"$nulls":3},13.529336149660457,0]
["Lager","HEB500",1921,null,2.7,{"$nulls":3},23.134399095471235,0]
["Lager","HEB500",1921,null,3.6,{"$nulls":3},26.670510695837145,0]
["Lager","HEB500",1921,null,4.5,{"$nulls":3},28.309186246502,0]
["Lager","HEB500",1921,null,5.4,{"$nulls":3},28.644447916418645,0]
["Lager","HEB500",1921,null,6.300000000000001,{"$nulls":3},28.589773586220602,0]
["Lager","HEB500",1921,null,7.200000000000001,{"$nulls":3},28.243030391028224,0]
["Lager","HEB500",1921,null,8.100000000000001,{"$nulls":3},26.972326423489967,0]
["Lager","HEB500",1921,null,9.000000000000002,{"$nulls":3},24.42765869050489,0]
["Lager","HEB500",1921,null,10,{"$nulls":3},23.15090702560382,0]
["Lager","HEB500",1921,null,11.16,{"$nulls":3},22.9888463343365,0]
["Lager","HEB500",1921,null,12.32,{"$nulls":3},23.150908017041615,0]
["Lager","HEB500",1921,null,13.319999999999999,{"$nulls":3},24.427658768196125,0]
["Lager","HEB500",1921,null,14.219999999999999,{"$nulls":3},26.972326455072434,0]
["Lager","HEB500",1921,null,15.12,{"$nulls":3},28.243030394508537,0]
["Lager","HEB500",1921,null,16.02,{"$nulls":3},28.58977358252234,0]
["Lager","HEB500",1921,null,16.92,{"$nulls":3},28.644447913778436,0]
["Lager","HEB500",1921,null,17.82,{"$nulls":3},28.30918624566437,0]
["Lager","HEB500",1921,null,18.72,{"$nulls":3},26.67051069570823,0]
["Lager","HEB500",1921,null,19.62,{"$nulls":3},23.13439910073289,0]
["Lager","HEB500",1921,null,21.62,{"$nulls":3},13.529336149692972,0]
["Last",null,3.6,null,0.7]
["Last",null,-1.8,null,2.7]
["Last",null,-1.8,null,19.62]
["Last",null,3.6,null,21.62]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["EoF"]
{"$rows_empty":9}
["Datei","NT_Hölle","10",null,null,"0120002"]
["Balken","25x16","C24",null,0,22.32]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;11}","C24",null,0,3]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;14}","C24",null,9.66,12.66]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,19.32,22.32]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,0,0.7]
["Streckenlast",null,7.6,13.85,0.7,2.7]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,2.7,3]
["Streckenlast","Hölle",31.35,31.35,3,9.66]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,9.66,9.96]
["Streckenlast",null,13.85,13.85,9.96,12.360000000000001]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,12.360000000000001,12.660000000000002]
["Streckenlast","Hölle",31.35,31.35,12.660000000000002,19.32]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,19.32,19.62]
["Streckenlast",null,13.85,7.6,19.62,21.62]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,21.62,22.32,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","HEB240",84000,null,1,{"$nulls":3},13.669133259945916,0]
["Lager","HEB240",84000,null,2.4000000000000004,{"$nulls":3},17.618972369554044,0]
["Lager","HEB240",84000,null,3.3000000000000003,{"$nulls":3},23.314223887689998,0]
["Lager","HEB240",84000,null,4.2,{"$nulls":3},28.925492306219397,0]
["Lager","HEB240",84000,null,5.1000000000000005,{"$nulls":3},28.161024688147617,0]
["Lager","HEB240",84000,null,6.000000000000001,{"$nulls":3},28.214987223468995,0]
["Lager","HEB240",84000,null,6.900000000000001,{"$nulls":3},28.215318555933578,0]
["Lager","HEB240",84000,null,7.800000000000002,{"$nulls":3},28.165895177324252,0]
["Lager","HEB240",84000,null,8.700000000000001,{"$nulls":3},28.850885733302363,0]
["Lager","HEB240",84000,null,9.7,{"$nulls":3},22.59079616700592,0]
["Lager","HEB240",84000,null,10.86,{"$nulls":3},16.210699209219854,0]
["Lager","HEB240",84000,null,11.459999999999999,{"$nulls":3},16.21069920982609,0]
["Lager","HEB240",84000,null,12.620000000000001,{"$nulls":3},22.590796179763856,0]
["Lager","HEB240",84000,null,13.62,{"$nulls":3},28.85088573361108,0]
["Lager","HEB240",84000,null,14.52,{"$nulls":3},28.16589517722512,0]
["Lager","HEB240",84000,null,15.419999999999998,{"$nulls":3},28.21531855594653,0]
["Lager","HEB240",84000,null,16.32,{"$nulls":3},28.21498722346807,0]
["Lager","HEB240",84000,null,17.22,{"$nulls":3},28.161024688147577,0]
["Lager","HEB240",84000,null,18.12,{"$nulls":3},28.925492306219546,0]
["Lager","HEB240",84000,null,19.02,{"$nulls":3},23.314223887691107,0]
["Lager","HEB240",84000,null,19.92,{"$nulls":3},17.61897236962826,0]
["Lager","HEB240",84000,null,21.32,{"$nulls":3},13.669133259921807,0]
["Last",null,5.1428571428571415,null,1]
["Last",null,-2.5714285714285707,null,2.4000000000000004]
["Last",null,-2.5714285714285707,null,19.92]
["Last",null,5.1428571428571415,null,21.32]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["EoF"]
[]
[]
[]
[]
["Datei","HTlm_Hölle","10",null,null,"0120002"]
["Balken","25x16","C24",null,0,22.32]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;11}","C24",null,0,3]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;14}","C24",null,9.66,12.66]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,19.32,22.32]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,0,0.7]
["Streckenlast",null,7.6,13.85,0.7,2.7]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,2.7,3]
["Streckenlast","Hölle",31.35,31.35,3,9.66]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,9.66,9.96]
["Streckenlast",null,13.85,13.85,9.96,12.360000000000001]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,12.360000000000001,12.660000000000002]
["Streckenlast","Hölle",31.35,31.35,12.660000000000002,19.32]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,19.32,19.62]
["Streckenlast",null,13.85,7.6,19.62,21.62]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,21.62,22.32,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","HEB360",397.04799196615926,null,0.7,{"$nulls":3},13.873832417144149,0]
["Lager","HEB360",290.39073149431783,null,2.7,{"$nulls":3},25.039534962644392,0]
["Lager","HEB360",254.1842752590528,null,3.6,{"$nulls":3},27.544780415229013,0]
["Lager","HEB360",223.44886096041097,null,4.5,{"$nulls":3},28.135549348794882,0]
["Lager","HEB360",197.22174241993258,null,5.4,{"$nulls":3},26.75667075432463,0]
["Lager","HEB360",174.73215466480025,null,6.300000000000001,{"$nulls":3},23.58812110350334,0]
["Lager","HEB360",155.35878191037818,null,7.200000000000001,{"$nulls":3},19.15830056245653,0]
["Lager","HEB500",344.00685644320504,null,8.100000000000001,{"$nulls":3},36.355524252329474,0]
["Lager","HEB500",307.86667930555853,null,9.000000000000002,{"$nulls":3},28.785027531021797,0]
["Lager","HEB500",273.102541260085,null,10,{"$nulls":3},25.469823980761248,0]
["Lager","HEB500",238.70043873358196,null,11.16,{"$nulls":3},23.26169280373324,0]
["Lager","HEB500",209.54867877635814,null,12.32,{"$nulls":3},21.353964809204626,0]
["Lager","HEB500",187.91231649357104,null,13.319999999999999,{"$nulls":3},20.018091458121603,0]
["Lager","HEB600",272.4175579671818,null,14.219999999999999,{"$nulls":3},30.51463192581133,0]
["Lager","HEB600",248.1320877276582,null,15.12,{"$nulls":3},29.59992022860183,0]
["Lager","HEB600",226.49355459290803,null,16.02,{"$nulls":3},29.0399361844581,0]
["Lager","HEB600",207.16318663700514,null,16.92,{"$nulls":3},28.373253915450576,0]
["Lager","HEB600",189.85173462487663,null,17.82,{"$nulls":3},27.103474487915634,0]
["Lager","HEB600",174.31136853094816,null,18.72,{"$nulls":3},24.88864010399803,0]
["Lager","HEB600",160.32903574586055,null,19.62,{"$nulls":3},21.806134117899273,0]
["Lager","HEB600",133.94738261591954,null,21.62,{"$nulls":3},15.665092728398667,0]
["Last",null,3.6,null,0.7]
["Last",null,-1.8,null,2.7]
["Last",null,-1.8,null,19.62]
["Last",null,3.6,null,21.62]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["EoF"]
{"$rows_empty":13}
["Datei","HTfg_Hölle","10",null,null,"0120002"]
["Balken","25x16","C24",null,0,22.32]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;11}","C24",null,0,3]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;14}","C24",null,9.66,12.66]
["Balken","DF{(25x16)(10x10)(25x16)(Schalung)86;3;10}","C24",null,19.32,22.32]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,0,0.7]
["Streckenlast",null,7.6,13.85,0.7,2.7]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,2.7,3]
["Streckenlast","Hölle",31.35,31.35,3,9.66]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,9.66,9.96]
["Streckenlast",null,13.85,13.85,9.96,12.360000000000001]
["Streckenlast",null,13.85,31.35,12.360000000000001,12.660000000000002]
["Streckenlast","Hölle",31.35,31.35,12.660000000000002,19.32]
["Streckenlast",null,31.35,13.85,19.32,19.62]
["Streckenlast",null,13.85,7.6,19.62,21.62]
["Streckenlast",null,1.35,1.35,21.62,22.32,null,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","HEB600",143.24052449908496,null,0.7,{"$nulls":3},15.524014138663551,0]
["Lager","HEB600",176.4294944501418,null,2.7,{"$nulls":3},21.662107610748716,0]
["Lager","HEB600",194.48649425587308,null,3.6,{"$nulls":3},24.813545287682416,0]
["Lager","HEB600",214.91384216794427,null,4.5,{"$nulls":3},27.13967915148845,0]
["Lager","HEB600",238.09492358957607,null,5.4,{"$nulls":3},28.64504807360629,0]
["Lager","HEB600",264.4874584853664,null,6.300000000000001,{"$nulls":3},29.84303721464684,0]
["Lager","HEB600",294.64043888154873,null,7.200000000000001,{"$nulls":3},31.40223595939807,0]
["Lager","HEB500",206.3854110405639,null,8.100000000000001,{"$nulls":3},21.113411393180606,0]
["Lager","HEB500",231.335289677308,null,9.000000000000002,{"$nulls":3},22.982359189574638,0]
["Lager","HEB500",263.64699222178166,null,10,{"$nulls":3},27.176793639993775,0]
["Lager","HEB500",308.5328257054689,null,11.16,{"$nulls":3},34.21279857488116,0]
["Lager","HEB360",146.40711242054297,null,12.32,{"$nulls":3},17.42709975309117,0]
["Lager","HEB360",169.5335254416733,null,13.319999999999999,{"$nulls":3},21.324053335509646,0]
["Lager","HEB360",194.37809003062065,null,14.219999999999999,{"$nulls":3},24.783351063559493,0]
["Lager","HEB360",223.94514216541324,null,15.12,{"$nulls":3},27.35086981837526,0]
["Lager","HEB360",259.35400444357185,null,16.02,{"$nulls":3},28.77749335568268,0]
["Lager","HEB360",302.0461125912497,null,16.92,{"$nulls":3},29.144967346471958,0]
["Lager","HEB360",353.8954455593184,null,17.82,{"$nulls":3},28.592860295707567,0]
["Lager","HEB360",417.3634316140262,null,18.72,{"$nulls":3},27.138856075782655,0]
["Lager","HEB360",495.71915468497286,null,19.62,{"$nulls":3},24.766301492266575,0]
["Lager","HEB360",747.7805297280582,null,21.62,{"$nulls":3},12.51110643968932,0]
["Last",null,3.6,null,0.7]
["Last",null,-1.8,null,2.7]
["Last",null,-1.8,null,19.62]
["Last",null,3.6,null,21.62]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last"]
["EoF"]

{"sheet":"JQT","index":10,"n_rows":1320,"n_cols":103,"rows_kept":1320,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":48}
[{"$nulls":3},"Jochlast",null,"Höhe","Stütze","Rd","Stützen","Gerundet","System",null,"Feder"]
["A",8307,null,8307,null,0.6880000000000547,"Titan",1,8307,26,"Halb",null,104752.51767730917]
["B",8307,113,8420,null,8.01099999999992,"S150",1,8420,12,"Halb",null,62252.53872192035]
["C",4984,113,5097,null,7.9359999999999875,"S150",1,5097,12,"Halb",null,61821.3303453196]
["D",4569,4459,9028,null,5.50799999999999,"S150",1,9028,12,"Halb",null,70201.03388856971]
["E",4569,4459,9028,null,5.012000000000009,"S150",1,9028,12,"Kopie von D",null,48560.53384175463]
["F",4984,113,5097,null,6.570999999999978,"RUX KN400",1,5097,16,"Halb + Jacobi",null,275802.2549869912]
["G",4784,113,4897,null,6.394999999999934,"S150",1,4897,12,"Halb",null,389433.170048988]
["H",4369,4597,8966,null,8.822999999999931,"S150",1,8966,16,"Halb",null,85170.73170731764]
["I",null,5014,5014,null,4.885999999999919,"RUX KN400",1,5014,16,"Halb + Jacobi",null,159333.15830926603]
[]
[]
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","JochA",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,15.99]
["Last","HEB600",145.644456771073,null,0.7]
["Last","HEB600",303.8667818293018,null,2.7]
["Last","HEB600",379.16632749251715,null,3.91]
["Last","HEB600",407.5015481022154,null,5.12]
["Last","HEB600",407.9016237993941,null,6.33]
["Last","HEB600",397.20179900807307,null,7.54]
["Last","HEB600",380.5436022367035,null,8.75]
["Last","HEB600",376.6540470786676,null,9.96]
["Last","HEB600",376.99131927525224,null,12.36]
["Last","HEB600",380.99845044692614,null,13.57]
["Last","HEB600",396.20734843933394,null,14.780000000000001]
["Last","HEB600",201.0573417419135,null,15.990000000000002,{"$nulls":3},"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",1,100000,null,1.65,{"$nulls":3},305.5942877042519,0]
["Lager",2,100000,null,3.15,{"$nulls":3},318.9355962116676,0]
["Lager",3,100000,null,4.6,{"$nulls":3},326.65447137580736,0]
["Lager",4,100000,null,5.2,{"$nulls":3},326.0092364392605,0]
["Lager",5,100000,null,6.5,{"$nulls":3},323.05822227153635,0]
["Lager",6,100000,null,7.05,{"$nulls":3},322.6280453596827,0]
["Lager",7,100000,null,8.5,{"$nulls":3},320.90187227047636,0]
["Lager",8,100000,null,9.05,{"$nulls":3},319.08085785307026,0]
["Lager",9,100000,null,10.55,{"$nulls":3},312.97662493356927,0]
["Lager",10,100000,null,12.75,{"$nulls":3},317.81273048141884,0]
["Lager",11,100000,null,13.25,{"$nulls":3},319.4187108230217,0]
["Lager",12,100000,null,14.75,{"$nulls":3},325.1679247359861,0]
["Lager",13,100000,null,15.25,{"$nulls":3},325.31634885207677,0]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},0,-88.51074337918544]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-370.8791309174994,-139.19824764073928,-0.0006660823433441154,0,0.07512305071743865,0.13729004059527425]
["Geometrie","Text","Joch A",null,"0",null,-0.25,null,"Max",329.46164295575363,93.14202642912376,0.00020379331223509416,0.0040160578469070765]
["EoF"]
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","JochB",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,15.99]
["Last","HEB600",145.64445677107304,null,0.7]
["Last","HEB600",303.8667818293018,null,2.7]
["Last","HEB600",379.16632749251715,null,3.91]
["Last","HEB600",407.5015481022154,null,5.12]
["Last","HEB600",407.9016237993941,null,6.33]
["Last","HEB600",397.20179900807307,null,7.54]
["Last","HEB600",380.5436022367035,null,8.75]
["Last","HEB600",376.6540470786676,null,9.96]
["Last","HEB600",376.99131927525224,null,12.36]
["Last","HEB600",380.99845044692614,null,13.57]
["Last","HEB600",396.20734843933394,null,14.780000000000001]
["Last","HEB600",201.0573417419135,null,15.990000000000002]
["Last","HEB240",19.87596609945683,null,1,null,1600]
["Last","HEB240",36.84723854156867,null,2.4000000000000004,null,1600,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S150",296000,null,2.6,{"$nulls":3},708.5428059317637,0]
["Lager","S150",296000,null,4.6,{"$nulls":3},629.0792158092172,0,null,1.9999999999999996,null,1.9999999999999996,2.5,2,3.5999999999999996,2,1.290000000000001]
["Lager","S150",296000,null,7.1,{"$nulls":3},736.9522191747685,0,null,2.5]
["Lager","S150",296000,null,9.1,{"$nulls":3},733.0769699219954,0,null,2]
["Lager","S150",296000,null,12.7,{"$nulls":3},672.2175741530907,0,null,3.5999999999999996]
["Lager","S150",296000,null,14.7,{"$nulls":3},740.4093481793084,0,null,2]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},0,-176.40756741533005,null,1.290000000000001]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-432.343223286116,-317.97129335022646,-0.0031553288620543925,0,0.17160398210392128,0.2213855013647257]
["Geometrie","Text","Joch B",null,"0",null,-0.25,null,"Max",598.0569456304074,176.40756741533005,0.000693922287113454,0.009398436971145247]
["EoF"]
[{"$nulls":7},"293;151"]
["Datei","JochC",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB600","S235",null,0,15.99]
["Last","HEB600",91.68307769121412,null,0.7]
["Last","HEB600",183.4504967680022,null,2.7]
["Last","HEB600",227.12350536919038,null,3.91]
["Last","HEB600",243.55765942024783,null,5.12]
["Last","HEB600",243.78969945727752,null,6.33]
["Last","HEB600",237.58390450822716,null,7.54]
["Last","HEB600",227.92231140738448,null,8.75]
["Last","HEB600",225.6664070141302,null,9.96]
["Last","HEB600",225.86202162790573,null,12.36]
["Last","HEB600",228.1861189725209,null,13.57]
["Last","HEB600",237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last","HEB600",120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last","HEB240",19.87596609945683,null,1,null,1600]
["Last","HEB240",36.84723854156867,null,2.4000000000000004,null,1600,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S150",299000,null,3,{"$nulls":3},517.4150318996226,0]
["Lager","S150",299000,null,5,{"$nulls":3},551.9167516015314,0]
["Lager","P40",65000,null,7.54,{"$nulls":3},231.92036721348123,0]
["Lager","P40",65000,null,8.75,{"$nulls":3},234.88948287033568,0]
["Lager","S150",299000,null,11.9,{"$nulls":3},483.1291738495288,0]
["Lager","S150",299000,null,13.9,{"$nulls":3},563.3869039398851,0]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},0,-267.57924540882595]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-338.21428504693904,-337.3027619665249,-0.001472793602195965,0,0.4342720518904253,0.5734153186230738]
["Geometrie","Text","Joch C",null,"0",null,-0.25,null,"Max",499.75565578904934,267.57924540882595,0.0008706780309553715,0.0055315720216689325]
["EoF"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"293;151"]
["Datei","JochDE",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB600","S235",null,0,15.99]
["Last","HEB600",84.04282121694628,null,0.7]
["Last","HEB600",168.16295537066867,null,2.7]
["Last","HEB600",208.19654658842452,null,3.91]
["Last","HEB600",223.26118780189387,null,5.12]
["Last","HEB600",223.47389116917105,null,6.33]
["Last","HEB600",217.78524579920824,null,7.54]
["Last","HEB600",208.92878545676913,null,8.75]
["Last","HEB600",206.860873096286,null,9.96]
["Last","HEB600",207.04018649224693,null,12.36]
["Last","HEB600",209.17060905814412,null,13.57]
["Last","HEB600",217.25653839195206,null,14.780000000000001]
["Last","HEB600",110.1986095896305,null,15.990000000000002]
["Last","HEB600",77.70905253439783,null,1,null,1620]
["Last","HEB600",138.18335333645638,null,2.4000000000000004,null,1620]
["Last","HEB600",187.4727325012203,null,3.6100000000000003,null,1620]
["Last","HEB600",214.23492733439252,null,4.82,null,1620]
["Last","HEB600",217.40726683847555,null,6.03,null,1620]
["Last","HEB600",215.26887571278192,null,7.24,null,1620]
["Last","HEB600",212.30530836584254,null,8.45,null,1620]
["Last","HEB600",207.0831806699213,null,9.66,null,1620]
["Last","HEB600",196.02846092901956,null,12.059999999999999,null,1620]
["Last","HEB600",193.59399160778412,null,13.27,null,1620]
["Last","HEB600",196.53758251491357,null,14.48,null,1620]
["Last","HEB600",173.96457083290034,null,15.690000000000001,null,1620,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S150",470000,null,3.2,{"$nulls":3},935.1511610532034,0]
["Lager","S150",470000,null,5.2,{"$nulls":3},987.9401102140291,0]
["Lager","S150",470000,null,9.2,{"$nulls":3},945.6014420472711,0]
["Lager","S150",470000,null,11.2,{"$nulls":3},689.8378017573814,0]
["Lager","S150",470000,null,14.99,{"$nulls":3},989.5225448556375,0]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},0,40.64290185429854]
["Gelenk",null,null,435008,9.81]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-703.2401957854454,-586.545272460904,-0.0024743890880818053,0,0.7551679017188263,0.8068917205112699]
["Geometrie","Text","Joch D;E",null,"0",null,-0.25,null,"Max",610.8080175863324,439.0490668075432,0.0011498802214024305,0.008846098340751181]
["EoF"]
[]
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","JochF",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99]
["Last","HEB600",91.68307769121412,null,0.7]
["Last","HEB600",183.4504967680022,null,2.7]
["Last","HEB600",227.12350536919038,null,3.91]
["Last","HEB600",243.55765942024783,null,5.12]
["Last","HEB600",243.78969945727752,null,6.33]
["Last","HEB600",237.58390450822716,null,7.54]
["Last","HEB600",227.92231140738448,null,8.75]
["Last","HEB600",225.6664070141302,null,9.96]
["Last","HEB600",225.86202162790573,null,12.36]
["Last","HEB600",228.1861189725209,null,13.57]
["Last","HEB600",237.00713279122044,null,14.780000000000001]
["Last","HEB600",120.21666500687,null,15.990000000000002]
["Last","HEB240",19.87596609945683,null,1,null,1600]
["Last","HEB240",36.84723854156867,null,2.4000000000000004,null,1600,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","RUX",104000,null,1.814993269821923,{"$nulls":3},321.4246166069663,0]
["Lager","RUX",104000,null,4.31768923782997,{"$nulls":3},321.43026771891715,0]
["Lager","RUX",104000,null,5.44374234670189,{"$nulls":3},321.43256141289413,0]
["Lager","RUX",104000,null,7.524727382966262,{"$nulls":3},321.43277192829714,0,null,7.524727382966262]
["Lager","RUX",104000,null,8.697746840244273,{"$nulls":3},321.4317629534223,0]
["Lager","RUX",104000,null,11.224388100605708,{"$nulls":3},321.4306174845942,0]
["Lager","RUX",104000,null,14.002268643142239,{"$nulls":3},321.43142162873755,0]
["Lager","RUX",104000,null,14.717375840140766,{"$nulls":3},321.43148024850416,0]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},0,-99.3434806972964]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-282.82056590460525,-120.76032768988983,-0.0007793895848976625,0,0.3694027239234527,0.7533065214801721]
["Geometrie","Text","Joch F",null,"0",null,-0.25,null,"Max",359.0283372811682,99.3434806972964,0.0005059182045600573,0.0042448536065202965]
["EoF"]
[]
[{"$nulls":7},"293;151"]
["Datei","JochG",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB600","S235",null,0,15.99]
["Last","HEB600",88.01575458356555,null,0.7]
["Last","HEB600",176.1124768972821,null,2.7]
["Last","HEB600",218.03856515442277,null,3.91]
["Last","HEB600",233.8153530434379,null,5.12]
["Last","HEB600",234.03811147898642,null,6.33]
["Last","HEB600",228.08054832789807,null,7.54]
["Last","HEB600",218.8054189510891,null,8.75]
["Last","HEB600",216.639750733565,null,9.96]
["Last","HEB600",216.8275407627895,null,12.36]
["Last","HEB600",219.05867421362004,null,13.57]
["Last","HEB600",227.52684747957161,null,14.780000000000001]
["Last","HEB600",115.407998406595,null,15.990000000000002]
["Last","HEB240",19.87596609945683,null,1,null,1600]
["Last","HEB240",36.84723854156867,null,2.4000000000000004,null,1600,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S150",299000,null,3,{"$nulls":3},512.326625161101,0]
["Lager","S150",299000,null,5,{"$nulls":3},493.40082901384267,0]
["Lager","P40",83000,null,7.54,{"$nulls":3},244.94843663689858,0]
["Lager","P40",83000,null,8.75,{"$nulls":3},246.97416110365702,0]
["Lager","S150",299000,null,11.9,{"$nulls":3},435.0279631940832,0]
["Lager","S150",299000,null,13.9,{"$nulls":3},550.2977362476886,0]
["Feder",null,0,-1,15.99,{"$nulls":3},0,-262.4168657310365]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-327.2089420700795,-326.66651285778755,-0.001490888482475657,0,0.4205780468430326,0.5234876783054139]
["Geometrie","Text","Joch G",null,"0",null,-0.25,null,"Max",456.2416096542729,262.4168657310365,0.0007062200965781954,0.005589634864167309]
["EoF"]
[{"$nulls":7},"293;151"]
["Datei","JochH",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB600","S235",null,0,15.99]
["Last","HEB600",80.37549810929771,null,0.7]
["Last","HEB600",160.8249354999486,null,2.7]
["Last","HEB600",199.11160637365688,null,3.91]
["Last","HEB600",213.51888142508395,null,5.12]
["Last","HEB600",213.72230319087996,null,6.33]
["Last","HEB600",208.28188961887915,null,7.54]
["Last","HEB600",199.81189300047373,null,8.75]
["Last","HEB600",197.8342168157208,null,9.96]
["Last","HEB600",198.0057056271307,null,12.36]
["Last","HEB600",200.0431642992433,null,13.57]
["Last","HEB600",207.77625308030323,null,14.780000000000001]
["Last","HEB600",105.389942989356,null,15.990000000000002]
["Last","HEB600",80.10792880533808,null,1,null,1620]
["Last","HEB600",142.44906957602893,null,2.4000000000000004,null,1620]
["Last","HEB600",193.26001049237115,null,3.6100000000000003,null,1620]
["Last","HEB600",220.84835352899958,null,4.82,null,1620]
["Last","HEB600",224.11862306454637,null,6.03,null,1620]
["Last","HEB600",221.91421986481353,null,7.24,null,1620]
["Last","HEB600",218.85916727704253,null,8.45,null,1620]
["Last","HEB600",213.47583264569997,null,9.66,null,1620]
["Last","HEB600",202.07985401663194,null,12.059999999999999,null,1620]
["Last","HEB600",199.57023269577,null,13.27,null,1620]
["Last","HEB600",202.6046921715947,null,14.48,null,1620]
["Last","HEB600",179.33485225243794,null,15.690000000000001,null,1620,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S150",267000,null,2.3,{"$nulls":3},590.1667694657963,0]
["Lager","S150",267000,null,4.3,2,null,null,539.5076707920043,0]
["Lager","S150",267000,null,5.7,1.4000000000000004,null,null,592.1747881705996,0]
["Lager","S150",267000,null,7.7,2,null,null,603.0651908197788,0]
["Lager","S150",267000,null,9.25,1.5499999999999998,null,null,523.3980240683723,0]
["Lager","S150",267000,null,11.25,2,null,null,472.67022884167636,0]
["Lager","S150",267000,null,13.4,2.1500000000000004,null,null,598.4800142075401,0]
["Lager","S150",267000,null,15.4,2,null,null,597.7419466451038,0]
["Feder",null,0,-1,15.99,0.5899999999999999,null,null,0,0.16801243828376755]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-453.0016896145826,-238.34630549891335,-0.0008557731403698122,0,0.3068671556261602,0.519770222063845]
["Geometrie","Text","Joch H",null,"0",null,-0.25,null,"Max",424.8092546586995,114.48595380096685,0.00031869404921337037,0.003937335577422669]
["EoF"]
[]
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","JochI",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,15.99]
["Last","HEB600",87.37725083849035,null,1]
["Last","HEB600",155.3754824232185,null,2.4000000000000004]
["Last","HEB600",210.79721652616163,null,3.6100000000000003]
["Last","HEB600",240.88903896720282,null,4.82]
["Last","HEB600",244.45606617385184,null,6.03]
["Last","HEB600",242.05162638612148,null,7.24]
["Last","HEB600",238.71934579583044,null,8.45]
["Last","HEB600",232.84750529957475,null,9.66]
["Last","HEB600",220.41740882757858,null,12.059999999999999]
["Last","HEB600",217.680054174515,null,13.27]
["Last","HEB600",220.9898729494164,null,14.48]
["Last","HEB600",195.60843231164284,null,15.690000000000001,{"$nulls":3},"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","RUX",144000,null,2.0796069477500554,{"$nulls":3},316.21858459319105,0]
["Lager","RUX",144000,null,4.410724740088709,2.3311177923386532,null,null,316.24115883776807,0]
["Lager","RUX",144000,null,5.7234172813865385,1.3126925412978299,null,null,316.2415493258884,0]
["Lager","RUX",144000,null,7.555912041726184,1.832494760339645,null,null,316.2387490860383,0]
["Lager","RUX",144000,null,8.86815025122673,1.3122382095005465,null,null,316.2350276904598,0]
["Lager","RUX",144000,null,11.428479142028102,2.5603288908013724,null,null,316.2322716852318,0]
["Lager","RUX",144000,null,13.967748096355345,2.539268954327243,null,null,316.23615725995575,0]
["Lager","RUX",144000,null,14.874369647488894,0.9066215511335489,null,null,316.23910088898015,0]
["Feder",null,0,-1,15.99,1.115630352511106,null,null,0,-81.14619319885969]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-242.95942549571373,-97.39927500805375,-0.0006699808741236425,0,0.297941867038812,0.5164603562334795]
["Geometrie","Text","Joch I",null,"0",null,-0.25,null,"Max",246.14668489236828,81.14619319885969,0.00048421248275540887,0.0033750507585522446]
["EoF"]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_n",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,14.335297800000001]
["Last","HEB600",105.57525071995988,null,0.792631]
["Last","HEB600",192.32214798215668,null,3.057291]
["Last","HEB600",227.89830277035813,null,4.2462375]
["Last","HEB600",239.74266833712187,null,5.4351840000000005]
["Last","HEB600",236.54911271003388,null,6.6241305]
["Last","HEB600",236.54911270998386,null,7.711167300000001]
["Last","HEB600",239.74266833651077,null,8.900113800000002]
["Last","HEB600",227.89830276854306,null,10.0890603]
["Last","HEB600",192.32214797345299,null,11.278006800000002]
["Last","HEB600",105.5752507188766,null,13.542666800000001,{"$nulls":3},"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","P40",66600,null,2,{"$nulls":3},253.81489121566938,0]
["Lager","P40",66600,null,4,{"$nulls":3},253.2385203631071,0]
["Lager","P40",66600,null,5.4,{"$nulls":3},254.6718980206757,0]
["Lager","P40",66600,null,6.6,{"$nulls":3},250.5256642967691,0]
["Lager","P40",66600,null,7.7352978000000014,{"$nulls":3},250.5256650250526,0]
["Lager","P40",66600,null,8.9352978,{"$nulls":3},254.67189892542473,0]
["Lager","P40",66600,null,10.335297800000001,{"$nulls":3},253.23852006645535,0]
["Lager","P40",66600,null,12.335297800000001,{"$nulls":3},253.81489121870254,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-237.3540206453181,-130.30421968244576,-0.0013946324223074126,0,0.3985972430699633,0.49801175307126927]
["Geometrie","Text","Joch n",null,"0",null,-0.2,null,"Max",237.35401984154305,26.425876108234455,0.0013946324244861737,0.006248453837281273]
["EoF"]
{"$rows_empty":16}
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_o",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,14.335297800000001]
["Last","HEB600",105.57525071995988,null,0.792631]
["Last","HEB600",192.32214798215668,null,3.057291]
["Last","HEB600",227.89830277035813,null,4.2462375]
["Last","HEB600",239.74266833712187,null,5.4351840000000005]
["Last","HEB600",236.54911271003388,null,6.6241305]
["Last","HEB600",236.54911270998386,null,7.711167300000001]
["Last","HEB600",239.74266833651077,null,8.900113800000002]
["Last","HEB600",227.89830276854306,null,10.0890603]
["Last","HEB600",192.32214797345299,null,11.278006800000002]
["Last","HEB600",105.5752507188766,null,13.542666800000001]
["Last","HEB240",18.366923727222105,null,1.0983601,null,1700]
["Last","HEB240",52.625144394333525,null,2.7515619000000004,null,1700]
["Last","HEB240",52.625144394341355,null,11.5837359,null,1700]
["Last","HEB240",18.366923727218857,null,13.2369377,null,1700,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","P40",62600,null,1.7,{"$nulls":3},237.70901400194396,0]
["Lager","P40",62600,null,3.5,{"$nulls":3},238.9467968121196,0]
["Lager","P40",62600,null,4.8,{"$nulls":3},244.8911271456254,0]
["Lager","P40",62600,null,6.1,{"$nulls":3},242.0439259991602,0]
["Lager","P40",62600,null,7.1676489000000005,{"$nulls":3},239.43828341690715,0]
["Lager","P40",62600,null,8.235297800000001,{"$nulls":3},242.12222129213902,0]
["Lager","P40",62600,null,9.535297800000002,{"$nulls":3},244.88208936215023,0]
["Lager","P40",62600,null,10.835297800000001,{"$nulls":3},238.36416468927325,0]
["Lager","P40",62600,null,12.635297800000002,{"$nulls":3},238.08846346638848,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-136.14333871017152,-108.89494671489933,-0.0009663090308590369,0,0.33310682992913754,0.28565339906899745]
["Geometrie","Text","Joch o",null,"0",null,-0.2,null,"Max",135.7638892398644,45.884484906293125,0.0009847722163144647,0.005319734128811785]
["Gelenk",null,null,435000,2.9]
["EoF"]
{"$rows_empty":23}
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_pq",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,14.335297800000001]
["Last","HEB500",60.48588167571643,null,0.792631]
["Last","HEB500",176.36101109263086,null,3.057291]
["Last","HEB500",222.32514563262004,null,4.7557860000000005]
["Last","HEB500",213.6538166014994,null,6.454281000000001]
["Last","HEB500",213.65381660156416,null,7.8810168]
["Last","HEB500",222.32514563151926,null,9.5795118]
["Last","HEB500",176.36101109176983,null,11.278006800000002]
["Last","HEB500",60.48588167570036,null,13.542666800000001]
["Last","HEB240",18.366923727222105,null,1.0983601,null,1700]
["Last","HEB240",52.625144394333525,null,2.7515619000000004,null,1700]
["Last","HEB240",52.625144394341355,null,11.5837359,null,1700]
["Last","HEB240",18.366923727218857,null,13.2369377,null,1700,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","P40",62600,null,2.1,{"$nulls":3},253.47593632434643,0]
["Lager","P40",62600,null,4.5,{"$nulls":3},247.07563403151602,0]
["Lager","P40",62600,null,6.1,{"$nulls":3},253.4298452287428,0]
["Lager","P40",62600,null,8.235297800000001,{"$nulls":3},253.42984522767316,0]
["Lager","P40",62600,null,9.835297800000001,{"$nulls":3},247.0756340297153,0]
["Lager","P40",62600,null,12.235297800000001,{"$nulls":3},253.4759363234416,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-215.16770793368596,-100.60102839842438,-0.0008822654298426916,0,0.30773594797879833,0.45146084798321723]
["Geometrie","Text","Joch p;q",null,"0",null,-0.2,null,"Max",215.16770793444812,46.97481263451518,0.0008822654298400363,0.0056069641839697395]
["EoF"]
{"$rows_empty":27}
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_rs",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","Mi 1332",null,0,7.1676489]
["Last","HEB600",192.08850873269316,null,0.792631]
["Last","HEB600",315.70267466105804,null,3.057291]
["Last","HEB600",373.0795129854596,null,4.2462375]
["Last","HEB600",405.496677040253,null,5.4351840000000005]
["Last","HEB600",416.96508923905304,null,6.6241305]
["Last","HEB240",18.366923727222105,null,1.0983601,null,1700]
["Last","HEB240",52.625144394333525,null,2.7515619000000004,null,1700,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Abspannung","M Abspannung","min F","min M","max F","max M"]
["Lager","P40",62600,null,1,{"$nulls":3},215.9103824155136,0,91.3415165980623,0,215.9103824155136,0,307.2518990135759,0]
["Lager","P40",62600,null,2.7,{"$nulls":3},244.78777524186944,0,58.807318187760416,0,244.78777524186944,0,303.59509342962986,0]
["Lager","P40",62600,null,3.6,{"$nulls":3},269.0209046323257,0,36.10114859664054,0,269.0209046323257,0,305.12205322896625,0]
["Lager","P40",62600,null,4.6,{"$nulls":3},290.4645344319613,0,14.307509117128802,0,290.4645344319613,0,304.7720435490901,0]
["Lager","P40",62600,null,5.5,{"$nulls":3},301.27361131002255,0,2.049270104583627,0,301.27361131002255,0,303.3228814146062,0]
["Lager","P40",62600,null,6.4,{"$nulls":3},304.73879147766684,0,-3.9280008452148536,0,300.810790632452,0,304.73879147766684,0]
["Lager","P40",31300,-1,7.1676489,{"$nulls":3},152.53055325336754,33.70246998241055,-2.678761832552027,11.031308665581946,149.85179142081552,33.70246998241055,152.53055325336754,44.733778647992494]
["Last",null,98,null,1.2,null,null,"Abspannung"]
["Last",null,98,null,2.9000000000000004,null,null,"Abspannung"]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,1,1,1,1,1,1]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-340.55367775360355,-40.14027770985467,-2.4629825700268546e-05,0,0.0391189970526498,0.1260643275559836]
["Geometrie","Text","Joch r;s",null,"0",null,-0.2,null,"Max",264.9059886980417,72.48502007291427,0.00047250606152125937,0.004880437062225672]
["EoF"]
{"$rows_empty":28}
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_tw",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,14.335297800000001]
["Last","HEB360",39.77316689772224,null,0.792631]
["Last","HEB360",124.96341448829921,null,3.057291]
["Last","HEB360",154.9610122679994,null,4.7557860000000005]
["Last","HEB360",147.88481384820582,null,6.454281000000001]
["Last","HEB360",147.88481384832048,null,7.8810168]
["Last","HEB360",154.96101226739975,null,9.5795118]
["Last","HEB360",124.96341448143072,null,11.278006800000002]
["Last","HEB360",39.773166897455795,null,13.542666800000001]
["Last","HEB240",18.366923727222105,null,1.0983601,null,1700]
["Last","HEB240",52.625144394333525,null,2.7515619000000004,null,1700]
["Last","HEB240",52.625144394341355,null,11.5837359,null,1700]
["Last","HEB240",18.366923727218857,null,13.2369377,null,1700,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","P40",72000,null,2.6,{"$nulls":3},273.9563255418534,0]
["Lager","P40",72000,null,5.65,{"$nulls":3},274.7816425411993,0]
["Lager","P40",72000,null,8.6852978,{"$nulls":3},274.7816425388122,0]
["Lager","P40",72000,null,11.735297800000001,{"$nulls":3},273.9563255447422,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-212.12951968614652,-104.25802419667698,-0.0012827337965065685,0,0.3189226036884469,0.4450861784006944]
["Geometrie","Text","Joch t;w",null,"0",null,-0.2,null,"Max",212.12951968229754,41.622808884160406,0.0012827337964581428,0.006564556390410981]
["EoF"]
{"$rows_empty":29}
[{"$nulls":7},"44;147"]
["Datei","Joch_uv",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,14.335297800000001]
["Last","HEB360",33.77419753154996,null,0.792631]
["Last","HEB360",106.11523734074277,null,3.057291]
["Last","HEB360",131.58831056845196,null,4.7557860000000005]
["Last","HEB360",125.57941206114612,null,6.454281000000001]
["Last","HEB360",125.57941206124349,null,7.8810168]
["Last","HEB360",131.58831056794276,null,9.5795118]
["Last","HEB360",106.11523733491025,null,11.278006800000002]
["Last","HEB360",33.7741975313237,null,13.542666800000001]
["Last","HEB240",18.366923727222105,null,1.0983601,null,1700]
["Last","HEB240",52.625144394333525,null,2.7515619000000004,null,1700]
["Last","HEB240",75.90844415581078,null,4.450056900000001,null,1700]
["Last","HEB240",66.57567195834724,null,6.1485519,null,1700]
["Last","HEB240",42.709283036301386,null,7.1676489000000005,null,1700]
["Last","HEB240",66.57567195836864,null,8.1867459,null,1700]
["Last","HEB240",75.90844415569512,null,9.885240900000001,null,1700]
["Last","HEB240",52.625144394341355,null,11.5837359,null,1700]
["Last","HEB240",18.366923727218857,null,13.2369377,null,1700,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S50",98800,null,0.8536489000000005,6.314,null,null,81.37556959749054,0]
["Lager","S50",98800,null,3.8536489000000005,null,0.7639999999999993,null,218.74860234435403,0]
["Lager","S50",98800,null,5.1536489,null,5.550000000000001,null,236.94486514377923,0]
["Lager","S50",98800,null,7.6536489,{"$nulls":3},248.52600122321746,0]
["Lager","S50",98800,null,8.953648900000001,{"$nulls":3},254.6051256010851,0]
["Lager","S50",98800,null,11.953648900000001,4.7860000000000005,null,null,238.28599709629236,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-183.70094205572605,-80.14816804681914,-0.0020195640527607044,-0.001142245504307483,0.4483901097784254,0.276200350034361]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",185.6146503972077,70.53202914183032,0.002313106610074322,0.005312976422526909]
["Maßkette",null,"Last"]
["Gelenk",null,null,63118,8]
["Geometrie","Text","Joch u;v",null,"0",null,-0.2,null,8,10]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"8;10",{"$nulls":3},-18.900123220929686,57.819802664522356]
["Ausgabe",null,"Querkraft",null,"8;10",{"$nulls":3},-1.4362145221675746,-22.95581960027952]
["EoF"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Jochlast",null,"Höhe","Stütze","Rd","Stützen","Gerundet","System",null,"Feder"]
["n",2004,null,2004,null,7.858000000000013,"P40",266,7.533834586466165,8,null,"x",66441.96792606675]
["o",2004,142,2146,null,8.297999999999954,"P40",256,8.3828125,9,null,"x",62692.998204668234]
["p",1345,142,1487,null,8.297999999999954,"P40",256,5.80859375,6,null,"x",62692.998204668234]
["q",1345,142,1487,null,8.297999999999954,"P40",256,5.80859375,6,"Kopie von p","x",62692.998204668234]
["r",3407,142,3949,"+2*200 Abspannung",8.297999999999954,"P40",308,12.821428571428571,13,"Halb+Veränderlich","x",62692.998204668234]
["s",3407,142,3849,"+2*150 Abspannung",7.297999999999954,"P40",311,12.37620578778135,13,"Kopie von r","x",71915.26919682308]
["t",935,142,1077,null,7.297999999999954,"P40",276,3.902173913043478,4,null,"x",71915.26919682308]
["u",794,470,1264,null,6.6579999999999675,"S50",250,5.056,6,"Shift","x",98554.72556024735]
["v",794,470,1264,null,6.637999999999986,"S50",250,5.056,6,"Shift","x",98875.85532746845]
["w",935,142,1077,null,7.297999999999954,"P40",276,3.902173913043478,4,"Kopie von t","x",71915.26919682308]
["x",3007,142,3449,"+2*150 Abspannung",7.297999999999954,"P40",311,11.090032154340836,12,"Halb+Veränderlich","x",71915.26919682308]
["y",3007,null,3007,null,0.6880000000000547,"Titan",360,8.352777777777778,9,null,null,100000]
[]
[null,"HT2","NT","HT",null,null,"HT2","NT","HT"]
[null,0.7,0.97,0.7,null,"Faktor",0.792631,1.0983601,0.792631]
[null,2.7,2.43,2.7,null,3.736689,3.057291,2.7515619000000004,3.057291]
[null,3.75,3.93,4.2,null,3.3,4.2462375,4.450056900000001,4.7557860000000005]
[null,4.8,5.43,5.7,null,1.13233,5.4351840000000005,6.1485519,6.454281000000001]
[null,5.85,6.33,6.96,null,14.335297800000001,6.6241305,7.1676489000000005,7.8810168]
[null,6.8100000000000005,7.23,8.46,null,null,7.711167300000001,8.1867459,9.5795118]
[null,7.86,8.73,9.96,null,null,8.900113800000002,9.885240900000001,11.278006800000002]
[null,8.91,10.23,11.96,null,null,10.0890603,11.5837359,13.542666800000001]
[null,9.96,11.69,{"$nulls":3},11.278006800000002,13.2369377]
[null,11.96,{"$nulls":4},13.542666800000001]
[]
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_x",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,7.1676489]
["Last","HEB600",160.08104773309316,null,0.792631]
["Last","HEB600",360.5453941563897,null,3.057291]
["Last","HEB600",475.5453738922327,null,4.7557860000000005]
["Last","HEB600",507.5821902700034,null,6.454281000000001]
["Last","HEB240",18.366923727222105,null,1.0983601,null,1700]
["Last","HEB240",52.625144394333525,null,2.7515619000000004,null,1700,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht","F Abspannung","M Abspannung","min F","min M","max F","max M"]
["Lager","P40",62600,null,1.1,{"$nulls":3},217.6597092840384,1.0673782639969431e-06,66.5510866068289,-2.1909059455538227e-07,217.6597092840384,8.482876694415609e-07,284.2107958908673,1.0673782639969431e-06]
["Lager","P40",62600,null,2.9,{"$nulls":3},247.76475408400438,0,42.58259868398602,0,247.76475408400438,0,290.3473527679904,0]
["Lager","P40",62600,null,3.8,{"$nulls":3},260.9849388203942,0,26.37058400564956,0,260.9849388203942,0,287.35552282604374,0]
["Lager","P40",62600,null,4.9,{"$nulls":3},279.06575866763376,0,9.36470596539516,0,279.06575866763376,0,288.4304646330289,0]
["Lager","P40",62600,null,5.9,{"$nulls":3},284.72900284328387,0,0.2661399932291033,0,284.72900284328387,0,284.99514283651297,0]
["Lager","P40",62600,null,6.8,{"$nulls":3},288.9415509407595,0,-3.1348992744491397,0,285.80665166631036,0,288.9415509407595,0]
["Feder",null,0,-1,7.1676489,{"$nulls":3},0,14.216311604279326,0,10.643682414136492,0,14.216311604279326,0,24.85999401841582]
["Last",null,71,null,1.3,null,null,"Abspannung"]
["Last",null,71,null,3.1,null,null,"Abspannung"]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,1,1,1,1,1,1]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-343.7614422439874,-49.605631389902555,-3.692489811262752e-05,0,0.04615376752484204,0.12965639513278227]
["Geometrie","Text","Joch x",null,"0",null,-0.2,null,"Max",232.57268979340006,85.52000351584124,0.0003210735597336577,0.004622305643755971]
["EoF",{"$nulls":39},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_y",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,14.335297800000001]
["Last","HEB600",160.08104773309316,null,0.792631]
["Last","HEB600",360.5453941563897,null,3.057291]
["Last","HEB600",475.5453738922327,null,4.7557860000000005]
["Last","HEB600",507.5821902700034,null,6.454281000000001]
["Last","HEB600",507.582190253849,null,7.8810168]
["Last","HEB600",475.5453738366375,null,9.5795118]
["Last","HEB600",360.5453937944574,null,11.278006800000002]
["Last","HEB600",160.08104768227943,null,13.542666800000001,{"$nulls":3},"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",1,100000,null,1.8,{"$nulls":3},336.0032552108784,0]
["Lager",2,100000,null,3.7,{"$nulls":3},331.64015269343656,0]
["Lager",3,100000,null,5.1,{"$nulls":3},337.24947635318085,0]
["Lager",4,100000,null,6.2,{"$nulls":3},334.8358138541071,0]
["Lager",5,100000,null,7.1676489000000005,{"$nulls":3},335.1565176413377,0]
["Lager",6,100000,null,8.1352978,{"$nulls":3},336.3441663212864,0]
["Lager",7,100000,null,9.235297800000001,{"$nulls":3},338.19241226531904,0]
["Lager",8,100000,null,10.6352978,{"$nulls":3},331.30678087380636,0]
["Lager",9,100000,null,12.5352978,{"$nulls":3},335.58348082132125,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725]
["Maßkette",null,"Lager"]
["Maßkette",null,"Last",{"$nulls":5},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-341.44728576459784,-162.25561037872103,-0.0009447628318376091,0,0.0875667377590048,0.12639511856005592]
["Geometrie","Text","Joch y",null,"0",null,-0.2,null,"Max",339.7491431268454,89.53890823461046,0.000945978732408721,0.0048784154743065095]
["Gelenk",null,null,435000,5.8]
["EoF"]
{"$rows_empty":51}
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_a",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295]
["Last","HEB500",91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last","HEB500",148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last","HEB500",169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last","HEB500",179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last","HEB500",181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last","HEB500",181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last","HEB500",179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last","HEB500",171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last","HEB500",156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last","HEB500",148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last","HEB500",73.8929207288155,null,13.468584132352941,{"$nulls":3},"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","P40",104752,null,2.6,{"$nulls":3},309.598867705585,0]
["Lager","P40",104752,null,5.2,{"$nulls":3},309.47876688477976,0]
["Lager","P40",104752,null,7,{"$nulls":3},310.0194322843042,0]
["Lager","P40",104752,null,8.9,{"$nulls":3},308.18343461887054,0]
["Lager","P40",104752,null,10.8,{"$nulls":3},309.6888951546615,0]
["Lager","P40",52376,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},153.380557932628,56.359504848374854]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-214.3253598269348,-165.47929289460694,-0.002165182326841606,0,0.506196883675005,0.4812917258312003]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",229.3852013026917,53.530506820216715,0.00020221547249195406,0.007645666710009302]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch a",null,"0",null,-0.2]
["EoF"]
[]
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_d",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,13.46858413235295]
["Last","HEB500",91.54905340973141,null,0.8448036642156862]
["Last","HEB500",148.6511526225765,null,3.2585284191176473]
["Last","HEB500",169.67333608675185,null,4.34470455882353]
["Last","HEB500",179.4152622354544,null,5.430880698529411]
["Last","HEB500",181.40839286310887,null,6.517056838235295]
["Last","HEB500",181.0833539700815,null,7.603232977941177]
["Last","HEB500",179.0219656746628,null,8.68940911764706]
["Last","HEB500",171.46763058764788,null,9.775585257352942]
["Last","HEB500",156.33958091505158,null,10.861761397058824]
["Last","HEB500",148.74929226721474,null,12.068623774509803]
["Last","HEB500",73.8929207288155,null,13.468584132352941]
["Last","HEB240",26.24705120050211,null,1.2068623774509804]
["Last","HEB240",33.39625998889282,null,2.896469705882353,{"$nulls":3},"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","P40",70201,null,2.1961194969196005,{"$nulls":3},293.3318100131246,0]
["Lager","P40",70201,null,4.604285949344043,{"$nulls":3},293.3332528286056,0]
["Lager","P40",70201,null,6.509083270464146,{"$nulls":3},293.3333294172485,0]
["Lager","P40",70201,null,8.081698619895352,{"$nulls":3},293.3328675981253,0]
["Lager","P40",70201,null,10.041704803342773,{"$nulls":3},293.33125480118014,0]
["Lager","P40",70201,null,12.017992865268539,{"$nulls":3},293.33076332444693,0]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-64.188991824185]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-202.8210210380712,-153.09615404629488,-0.001700404635635972,0,0.4683171817166294,0.4714594446636459]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",224.69910413160687,64.188991824185,0.00030548301593411433,0.0074358235260809135]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch d",null,"0",null,-0.2]
["EoF"]
{"$rows_empty":14}
[{"$nulls":7},"44;147"]
["Datei","Joch_e",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,13.46858413235295]
["Last","HEB300",48.89494409152179,null,1.2068623774509804]
["Last","HEB300",61.90966395768058,null,2.896469705882353]
["Last","HEB300",80.67551770993855,null,3.9826458455882356]
["Last","HEB300",99.16464714899291,null,5.068821985294118]
["Last","HEB300",96.64572634744638,null,6.1549981250000005]
["Last","HEB300",96.82353290133034,null,7.241174264705883]
["Last","HEB300",96.82462464180114,null,8.327350404411765]
["Last","HEB300",96.66177460928341,null,9.413526544117648]
["Last","HEB300",98.91881849123129,null,10.49970268382353]
["Last","HEB300",78.2918233702845,null,11.706565061274508]
["Last","HEB300",57.26940389437942,null,13.106525419117647]
["Last","HEB240",26.24705120050211,null,0.8448036642156862]
["Last","HEB240",33.39625998889282,null,3.2585284191176473,{"$nulls":3},"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S18",48560,null,1.4980751054621613,{"$nulls":3},109.5016258660186,0]
["Lager","S18",48560,null,3.453620461314741,{"$nulls":3},109.5034736817876,0]
["Lager","S18",48560,null,4.68384060521317,{"$nulls":3},109.50542384964803,0]
["Lager","S18",48560,null,5.968797764214708,{"$nulls":3},109.50570627552901,0]
["Lager","S18",48560,null,7.0747468177162895,{"$nulls":3},109.50568293260733,0]
["Lager","S18",48560,null,8.40145773713168,{"$nulls":3},109.50561978828173,0]
["Lager","S18",48560,null,9.51679104227666,{"$nulls":3},109.50567944407459,0]
["Lager","S18",48560,null,10.827063835695437,{"$nulls":3},109.50557433386354,0]
["Lager","S18",48560,null,12.370868563148527,{"$nulls":3},109.50581670359679,0]
["Feder",null,null,-1,13.46858413235295,{"$nulls":3},0,-18.36020657706831]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-101.6812280394879,-32.53673907053144,-0.0010165547827895108,0,0.18202726723766435,0.15130481735321433]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",93.32833656404455,18.36020657706831,0.00047501199383676506,0.0036963019010522414]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch e",null,"0",null,-0.2]
["Gelenk",null,null,63118,4.46858413235295]
["Gelenk",null,null,63118,10.46858413235295]
["EoF"]
{"$rows_empty":21}
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_hk",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","S235",null,0,11.16]
["Last","HEB400",74.77444607081507,null,0.7]
["Last","HEB400",124.47653236001132,null,2.7]
["Last","HEB400",141.9609188910944,null,3.6]
["Last","HEB400",149.61192334091112,null,4.5]
["Last","HEB400",150.6646989491478,null,5.4]
["Last","HEB400",150.54935609999623,null,6.300000000000001]
["Last","HEB400",149.8867189939223,null,7.200000000000001]
["Last","HEB400",144.53070218770162,null,8.100000000000001]
["Last","HEB400",130.40004409415639,null,9.000000000000002]
["Last","HEB400",122.49247315498928,null,10]
["Last","HEB400",60.651591932421,null,11.16]
["Last","HEB240",21.751699889918875,null,1]
["Last","HEB240",27.676458554331067,null,2.4000000000000004,{"$nulls":3},"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","P40",104752,null,2,{"$nulls":3},291.2568850563623,0]
["Lager","P40",104752,null,4.35,{"$nulls":3},293.35871440505287,0]
["Lager","P40",104752,null,6,{"$nulls":3},292.0020623563936,0]
["Lager","P40",104752,null,7.8,{"$nulls":3},295.49323843790216,0]
["Lager","P40",104752,null,9.8,{"$nulls":3},293.14118042799896,0]
["Feder",null,null,-1,11.16,{"$nulls":3},0,-48.28060995271517]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-125.79523703816673,-121.79441457836472,-0.001112242983729743,0,0.3725659690113354,0.402630078203515]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",191.89480429926107,48.28060995271517,0.00021047647632815706,0.004652686724829686]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch h,k",null,"0",null,-0.2]
["EoF"]
{"$rows_empty":13}
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_m",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,25.970859970588236]
["Last","HEB360",106.02301496932373,null,0.8144982965686274]
["Last","HEB360",202.9085938338758,null,3.1416362867647063]
["Last","HEB360",230.25098561591204,null,4.188848382352941]
["Last","HEB360",242.77628640929456,null,5.236060477941177]
["Last","HEB360",238.46721009900435,null,6.283272573529413]
["Last","HEB500",218.97337015557824,null,7.330484669117648]
["Last","HEB500",184.55902241462212,null,8.377696764705883]
["Last","HEB500",353.45124185843963,null,9.424908860294119]
["Last","HEB500",289.37372827454806,null,10.472120955882355]
["Last","HEB500",264.77199025878707,null,11.635689950980392]
["Last","HEB500",250.82703901490035,null,12.985429985294118]
["Last","HEB500",238.5927503526088,null,14.335170019607844]
["Last","HEB500",230.40488767613925,null,15.498739014705881]
["Last","HEB600",356.1483692735675,null,16.545951110294116]
["Last","HEB600",353.95171118808923,null,17.59316320588235]
["Last","HEB600",355.4743564047312,null,18.640375301470588]
["Last","HEB600",355.4027835561475,null,19.687587397058827]
["Last","HEB600",347.4959060453812,null,20.73479949264706]
["Last","HEB600",326.9377337717245,null,21.782011588235292]
["Last","HEB600",293.9705836961204,null,22.829223683823532]
["Last","HEB600",224.39630461523396,null,25.15636167401961,{"$nulls":3},"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager",1,100000,null,2.4134222174005924,{"$nulls":3},355.07034099930934,0]
["Lager",2,100000,null,4.798361352726155,{"$nulls":3},355.0703944986339,0]
["Lager",3,100000,null,6.08064677579116,{"$nulls":3},355.0665411664181,0]
["Lager",4,100000,null,7.963966468528886,{"$nulls":3},355.05510570133595,0]
["Lager",5,100000,null,9.42382395583351,{"$nulls":3},355.0390446438973,-2.920540541850869e-06]
["Lager",6,100000,null,10.518516757927992,{"$nulls":3},355.05386161551803,0]
["Lager",7,100000,null,12.148841640577963,{"$nulls":3},355.06336966627333,0]
["Lager",8,100000,null,14.065363476136604,{"$nulls":3},355.06721514673114,0]
["Lager",9,100000,null,15.836449482680795,{"$nulls":3},355.06912443845897,0]
["Lager",10,100000,null,16.934601683450836,{"$nulls":3},355.07269516865944,0]
["Lager",11,100000,null,17.989325223977627,{"$nulls":3},355.07290316042054,0]
["Lager",12,100000,null,19.027258220548482,{"$nulls":3},355.072009934593,0]
["Lager",13,100000,null,20.078148390580154,{"$nulls":3},355.0708345976571,0]
["Lager",14,100000,null,21.136761891850043,{"$nulls":3},355.0684154198505,0]
["Lager",15,100000,null,22.22575287175975,{"$nulls":3},355.0674502850395,0]
["Lager",16,100000,null,24.478027303875997,{"$nulls":3},355.06892588653,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-297.88230994426704,-171.31133024944765,-0.001157786044449274,0,0.09245396381724728,0.1279387190268647]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",345.6172109618783,60.20696475619171,0.0007906277796833913,0.0058613871378820495]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch m",null,"0",null,-0.2]
["EoF"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Spiegel:",14.14858413235294,28.29716826470588,"44;147"]
["Datei","Joch_bc",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,26.937168264705882]
["Last","HEB500",83.84938533490119,null,0.8448036642156862]
["Last","HEB500",136.14895307484088,null,3.2585284191176473]
["Last","HEB500",155.40308073883327,null,4.34470455882353]
["Last","HEB500",164.3256691122034,null,5.430880698529411]
["Last","HEB500",166.15116890489955,null,6.517056838235295]
["Last","HEB500",165.85346717697118,null,7.603232977941177]
["Last","HEB500",163.9654504791487,null,8.68940911764706]
["Last","HEB500",157.0464673759029,null,9.775585257352942]
["Last","HEB500",143.19075156979915,null,10.861761397058824]
["Last","HEB500",136.23883875441282,null,12.068623774509803]
["Last","HEB500",135.35641829046224,null,13.468584132352941]
["Last","HEB500",136.23884415279161,null,14.868544490196077]
["Last","HEB500",143.1907519928279,null,16.075406867647057]
["Last","HEB500",157.0464675478694,null,17.161583007352938]
["Last","HEB500",163.965450498099,null,18.247759147058822]
["Last","HEB500",165.85346715683417,null,19.333935286764703]
["Last","HEB500",166.1511688905236,null,20.42011142647059]
["Last","HEB500",164.3256691076425,null,21.50628756617647]
["Last","HEB500",155.40308073813134,null,22.592463705882352]
["Last","HEB500",136.14895310349058,null,23.678639845588236]
["Last","HEB500",83.84938533507822,null,26.092364600490196]
["Last","HEB240",17.47386557823483,null,1.2068623774509804,null,1600]
["Last","HEB240",22.233421705312626,null,2.896469705882353,null,1600]
["Last","HEB240",29.09619978466645,null,3.9826458455882356,null,1600]
["Last","HEB240",35.85777822899438,null,5.068821985294118,null,1600]
["Last","HEB240",34.93659474921788,null,6.1549981250000005,null,1600]
["Last","HEB240",35.001619604280144,null,7.241174264705883,null,1600]
["Last","HEB240",35.00201885989996,null,8.327350404411765,null,1600]
["Last","HEB240",34.94246368867573,null,9.413526544117648,null,1600]
["Last","HEB240",35.76787730862935,null,10.49970268382353,null,1600]
["Last","HEB240",28.224469381242134,null,11.706565061274508,null,1600]
["Last","HEB240",20.536452547109928,null,13.106525419117647,null,1600]
["Last","HEB240",20.53645254784044,null,13.830642845588233,null,1600]
["Last","HEB240",28.22446939661545,null,15.230603203431373,null,1600]
["Last","HEB240",35.767877309001356,null,16.43746558088235,null,1600]
["Last","HEB240",34.94246368855627,null,17.523641720588234,null,1600]
["Last","HEB240",35.00201885991557,null,18.609817860294115,null,1600]
["Last","HEB240",35.00161960427903,null,19.695994,null,1600]
["Last","HEB240",34.93659474921783,null,20.78217013970588,null,1600]
["Last","HEB240",35.857778228994555,null,21.868346279411764,null,1600]
["Last","HEB240",29.096199784667785,null,22.954522419117644,null,1600,null,323.8592387331355]
["Last","HEB240",22.233421705402055,null,24.040698558823532,null,1600]
["Last","HEB240",17.47386557820578,null,25.7303058872549,null,1600,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S50",61821,null,2.5,{"$nulls":3},292.79533881374437,0]
["Lager","S50",61821,null,4.5,{"$nulls":3},208.6212626034221,0]
["Lager","S50",61821,null,5.7,{"$nulls":3},289.81597027977386,0]
["Lager","S50",61821,null,7.7,{"$nulls":3},323.20629154164715,0]
["Lager","S50",61821,null,9.1,{"$nulls":3},304.7263015553167,0]
["Lager","S50",61821,null,11.1,{"$nulls":3},258.03883799219943,0]
["Lager","S50",61821,null,12.64858413235294,{"$nulls":3},285.7510635918052,0]
["Lager","S50",61821,null,15.64858413235294,{"$nulls":3},323.8592387331355,0]
["Lager","S50",61821,null,17.19716826470588,{"$nulls":3},305.09598812749755,0]
["Lager","S50",61821,null,19.19716826470588,{"$nulls":3},313.93999620724617,0]
["Lager","S50",61821,null,20.597168264705882,{"$nulls":3},323.1742434365133,0]
["Lager","S50",61821,null,22.597168264705882,{"$nulls":3},272.20265387444215,0]
["Lager","S50",61821,null,23.79716826470588,{"$nulls":3},156.69608217587847,0]
["Lager","S50",61821,null,25.79716826470588,{"$nulls":3},107.56676808926113,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-263.0000026943162,-164.59003335408738,-0.010870550473241338,0,0.9208013722904163,0.39135215160958436]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",194.63386845843888,67.95826724927038,0.002600549407136181,0.028356889775025252]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch b;c",null,"0",null,-0.2]
["Gelenk",null,null,63118,3.5]
["Gelenk",null,null,63118,11.5]
["Gelenk",null,null,63118,19.5,{"$nulls":3},3.5,11.5,19.5]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"3,5;11,5;19,5",{"$nulls":3},-22.491047928708056,-26.712868661567448,-11.76791247261178]
["Ausgabe",null,"Querkraft",null,"3,5;11,5;19,5",{"$nulls":3},29.498181120441586,49.157021512908614,28.469649917589777]
["EoF"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"177;151"]
["Datei","Joch_f",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB360","Mi1332",null,0,26.937168264705882]
["Last","HEB600",218.78760811491856,null,0.8448036642156862]
["Last","HEB600",285.2023040679008,null,3.2585284191176473]
["Last","HEB600",317.1820598888153,null,4.34470455882353]
["Last","HEB600",337.32455662776175,null,5.430880698529411]
["Last","HEB600",346.43551701856046,null,6.517056838235295]
["Last","HEB600",351.12301299172293,null,7.603232977941177]
["Last","HEB600",359.0952518850371,null,8.68940911764706]
["Last","HEB500",236.9023714234154,null,9.775585257352942]
["Last","HEB500",249.86651460538505,null,10.861761397058824]
["Last","HEB500",284.4647538772983,null,12.068623774509803]
["Last","HEB500",342.2602990730262,null,13.468584132352941]
["Last","HEB360",169.29533963553075,null,14.868544490196077]
["Last","HEB360",198.44085053669767,null,16.075406867647057]
["Last","HEB360",222.00221641834904,null,17.161583007352938]
["Last","HEB360",235.93843174096077,null,18.247759147058822]
["Last","HEB360",239.03703287618217,null,19.333935286764703]
["Last","HEB360",232.9781679065775,null,20.42011142647059]
["Last","HEB360",219.77762015529464,null,21.50628756617647]
["Last","HEB360",200.40155840947426,null,22.592463705882352]
["Last","HEB360",175.55719626804012,null,23.678639845588236]
["Last","HEB360",81.93810418366135,null,26.092364600490196]
["Last","HEB300",41.47537746154883,null,1.2068623774509804,null,1600]
["Last","HEB300",52.515177772903556,null,2.896469705882353,null,1600]
["Last","HEB300",68.43340576609354,null,3.9826458455882356,null,1600]
["Last","HEB300",84.11690099588321,null,5.068821985294118,null,1600]
["Last","HEB300",81.98021400337258,null,6.1549981250000005,null,1600]
["Last","HEB300",82.13103928959585,null,7.241174264705883,null,1600]
["Last","HEB300",82.13196536383435,null,8.327350404411765,null,1600]
["Last","HEB300",81.99382702062128,null,9.413526544117648,null,1600]
["Last","HEB300",83.9083756245801,null,10.49970268382353,null,1600]
["Last","HEB300",66.41142528678155,null,11.706565061274508,null,1600]
["Last","HEB300",48.579054289769495,null,13.106525419117647,null,1600]
["Last","HEB300",48.57905429146392,null,13.830642845588233,null,1600]
["Last","HEB300",66.41142532243998,null,15.230603203431373,null,1600]
["Last","HEB300",83.90837562544297,null,16.43746558088235,null,1600]
["Last","HEB300",81.9938270203442,null,17.523641720588234,null,1600]
["Last","HEB300",82.13196536387056,null,18.609817860294115,null,1600]
["Last","HEB300",82.13103928959326,null,19.695994,null,1600]
["Last","HEB300",81.98021400337248,null,20.78217013970588,null,1600]
["Last","HEB300",84.11690099588364,null,21.868346279411764,null,1600]
["Last","HEB300",68.43340576609664,null,22.954522419117644,null,1600,null,628.6756902209963]
["Last","HEB300",52.51517777311099,null,24.040698558823532,null,1600]
["Last","HEB300",41.47537746148145,null,25.7303058872549,null,1600,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S150",275802,null,2.3,{"$nulls":3},604.9302311254969,0]
["Lager","S150",275802,null,4.3,{"$nulls":3},478.7653657013143,0]
["Lager","S150",275802,null,5.7,{"$nulls":3},624.6126344474706,0]
["Lager","S150",275802,null,7.7,{"$nulls":3},626.6093918384865,0]
["Lager","S150",275802,null,8.8,{"$nulls":3},576.8706063394359,0]
["Lager","S150",275802,null,10.8,{"$nulls":3},556.4137849418785,0]
["Lager","S150",275802,null,12.7,{"$nulls":3},514.0595389478614,0]
["Lager","S150",275802,null,14.7,{"$nulls":3},532.3310034533861,0]
["Lager","S150",275802,null,17.3,{"$nulls":3},623.8042361411517,0]
["Lager","S150",275802,null,19.3,{"$nulls":3},618.584677837178,0]
["Lager","S150",275802,null,21.6,{"$nulls":3},482.25063395299367,0]
["Lager","S150",275802,null,23.6,{"$nulls":3},628.6756902209963,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-563.1279091209872,-365.3416518321586,-0.003096338507053965,0,0.19716900108265115,0.20845565861927653]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",454.105848702995,148.67436595726488,0.0038268947117162085,0.013183768884317711]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch f",null,"0",null,-0.2]
["EoF"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"293;151"]
["Datei","Joch_g",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB600","Mi1332",null,0,22.32]
["Last","HEB600",227.00961518425032,null,0.7]
["Last","HEB600",296.49335787327516,null,2.7]
["Last","HEB600",330.0488325326565,null,3.6]
["Last","HEB600",351.354396203506,null,4.5]
["Last","HEB600",361.21804105536364,null,5.4]
["Last","HEB600",366.50453159904635,null,6.300000000000001]
["Last","HEB600",375.25636986473614,null,7.200000000000001]
["Last","HEB500",247.86407712000567,null,8.100000000000001]
["Last","HEB500",261.7626942001724,null,9.000000000000002]
["Last","HEB500",298.45815069729514,null,10]
["Last","HEB500",359.7716983604668,null,11.16]
["Last","HEB360",178.3188895120763,null,12.32]
["Last","HEB360",209.4128772044525,null,13.319999999999999]
["Last","HEB360",234.70389195012876,null,14.219999999999999]
["Last","HEB360",249.9238666501484,null,15.12]
["Last","HEB360",253.7357795540235,null,16.02]
["Last","HEB360",247.8606515798135,null,16.92]
["Last","HEB360",234.38405030314843,null,17.82]
["Last","HEB360",214.2809864473656,null,18.72]
["Last","HEB360",188.2503470141734,null,19.62]
["Last","HEB360",88.50365740350601,null,21.62]
["Last","HEB240",21.751699889918875,null,1,null,1720]
["Last","HEB240",27.676458554331067,null,2.4000000000000004,null,1720,null,741.4536990532397]
["Last","HEB240",27.67645855444239,null,19.92,null,1720]
["Last","HEB240",21.751699889882712,null,21.32,null,1720,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S150",389433,null,2.2,{"$nulls":3},708.3379973079627,0]
["Lager","S150",389433,null,4.2,{"$nulls":3},663.6142525504383,0]
["Lager","S150",389433,null,6.1,{"$nulls":3},736.0282357373317,0]
["Lager","S150",389433,null,8.1,{"$nulls":3},735.1365600144733,0]
["Lager","S150",389433,null,10.8,{"$nulls":3},639.3176853944765,0]
["Lager","S150",389433,null,12.8,{"$nulls":3},736.4014442277621,0]
["Lager","S150",389433,null,16.9,{"$nulls":3},734.1697734019253,0]
["Lager","S150",389433,null,18.9,{"$nulls":3},741.4536990532397,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-447.9408273680601,-462.5071077535322,-0.0007916839985301078,0,0.10505676707664575,0.10194358372047231]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",503.59879957640806,316.8585814969747,0.001297789671423537,0.005724219692166896]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch g",null,"0",null,-0.2]
["EoF"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"44;147"]
["Datei","Joch_i",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,11.16]
["Last","HEB400",67.31192650286947,null,0.7]
["Last","HEB400",112.0537247392517,null,2.7]
["Last","HEB400",127.79316251473766,null,3.6]
["Last","HEB400",134.6805936661695,null,4.5]
["Last","HEB400",135.62830184843443,null,5.4]
["Last","HEB400",135.52447026167326,null,6.300000000000001]
["Last","HEB400",134.92796460331127,null,7.200000000000001]
["Last","HEB400",130.1064804124819,null,8.100000000000001]
["Last","HEB400",117.38606763765375,null,9.000000000000002]
["Last","HEB400",110.26767543493047,null,10]
["Last","HEB400",54.598538845353,null,11.16]
["Last","HEB240",21.751699889918875,null,1,null,1600]
["Last","HEB240",27.676458554331067,null,2.4000000000000004,null,1600]
["Last","HEB240",36.219335831535,null,3.3000000000000003,null,1600]
["Last","HEB240",44.63623845932909,null,4.2,null,1600]
["Last","HEB240",43.48953703222143,null,5.1000000000000005,null,1600]
["Last","HEB240",43.5704808352035,null,6.000000000000001,null,1600]
["Last","HEB240",43.57097783390037,null,6.900000000000001,null,1600]
["Last","HEB240",43.49684276598638,null,7.800000000000002,null,1600]
["Last","HEB240",44.52432859995355,null,8.700000000000001,null,1600]
["Last","HEB240",35.134194250508884,null,9.7,null,1600]
["Last","HEB240",25.564048813829782,null,10.86,null,1600,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S50",159333,null,2.2,{"$nulls":3},330.78113311201525,0]
["Lager","S50",159333,null,4.7,{"$nulls":3},346.7070829663468,0]
["Lager","S50",159333,null,6,{"$nulls":3},327.3597763252711,0]
["Lager","S50",159333,null,8,{"$nulls":3},329.7965944691605,0]
["Lager","S50",159333,null,9.66,{"$nulls":3},346.7203187705236,0]
["Feder",null,0,-1,11.16,{"$nulls":3},0,-74.69799795126164]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-246.16492142499192,-129.5532174622907,-0.005215064601529295,0,0.7247873883546637,0.3663010291389508]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",239.45997231919955,74.69799795126164,0.0020423950351255767,0.011299886866924238]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch i",null,"0",null,-0.2]
["Gelenk",null,null,63118,8.16]
["Gelenk",null,null,63118,4.16,{"$nulls":3},4.16,8.16]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"4,16;8,16",{"$nulls":3},22.795490523695435,-22.30437245239982]
["Ausgabe",null,"Querkraft",null,"4,16;8,16",{"$nulls":3},-66.29396724030812,43.832990829774644]
["EoF"]
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":7},"44;147"]
["Datei","Joch_j",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","II_PB220","S355",null,0,11.16]
["Last","HEB400",64.32691867569122,null,0.7]
["Last","HEB400",107.08460169094785,null,2.7]
["Last","HEB400",122.12605996419497,null,3.6]
["Last","HEB400",128.70806179627283,null,4.5]
["Last","HEB400",129.6137430081491,null,5.4]
["Last","HEB400",129.51451592634407,null,6.300000000000001]
["Last","HEB400",128.94446284706686,null,7.200000000000001]
["Last","HEB400",124.336791702394,null,8.100000000000001]
["Last","HEB400",112.18047705505269,null,9.000000000000002]
["Last","HEB400",105.37775634690695,null,10]
["Last","HEB400",52.177317610526,null,11.16]
["Last","HEB240",21.751699889918875,null,1,null,1600]
["Last","HEB240",27.676458554331067,null,2.4000000000000004,null,1600]
["Last","HEB240",36.219335831535,null,3.3000000000000003,null,1600]
["Last","HEB240",44.63623845932909,null,4.2,null,1600]
["Last","HEB240",43.48953703222143,null,5.1000000000000005,null,1600]
["Last","HEB240",43.5704808352035,null,6.000000000000001,null,1600]
["Last","HEB240",43.57097783390037,null,6.900000000000001,null,1600]
["Last","HEB240",43.49684276598638,null,7.800000000000002,null,1600]
["Last","HEB240",44.52432859995355,null,8.700000000000001,null,1600]
["Last","HEB240",35.134194250508884,null,9.7,null,1600]
["Last","HEB240",25.564048813829782,null,10.86,null,1600,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S50",156538,null,2.2,{"$nulls":3},319.87393311004007,0]
["Lager","S50",156538,null,4.7,{"$nulls":3},335.1241440301699,0]
["Lager","S50",156538,null,6,{"$nulls":3},316.48499776347137,0]
["Lager","S50",156538,null,8,{"$nulls":3},318.8786876782251,0]
["Lager","S50",156538,null,9.66,{"$nulls":3},335.1149431909971,0]
["Feder",null,0,-1,11.16,{"$nulls":3},0,-72.12204774034763]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-237.47835614912765,-125.07570572152088,-0.005025867281263259,0,0.6997378827963436,0.3533751509032847]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",231.5377801443974,72.12204774034763,0.001974163598415074,0.010934729872891628]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch j",null,"0",null,-0.2]
["Gelenk",null,null,63118,8.16]
["Gelenk",null,null,63118,4.16,{"$nulls":3},4.16,8.16]
["Ausgabe",null,"Moment",null,"4,16;8,16",{"$nulls":3},22.17400268079814,-21.65457505320518]
["Ausgabe",null,"Querkraft",null,"4,16;8,16",{"$nulls":3},-63.579933816420635,42.921635453240015]
["EoF"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"Jochlast",null,"Höhe","Stütze","Rd","Stützen","Gerundet","System","Erlidigt","Feder"]
["a",3362,null,3362,"a",5.166999999999982,"P40",308,10.915584415584416,11,"Halb","x",104752.51767730917]
["b",3080,658,3738,"b",10.248999999999976,"S50",295,12.671186440677966,14,"Shift","x",62252.53872192035]
["c",3080,658,3738,"c",10.31699999999996,"S50",295,12.671186440677966,14,"Shift + Kopie von b","x",61821.3303453196]
["d",3362,119,3481,"d",7.4640000000000075,"P40",310,11.229032258064516,12,"Halb + Jacobi","x",70201.03388856971]
["e",1824,119,1943,"e",7.842999999999913,"S18",113,17.194690265486727,18,"Halb + Jacobi","x",48560.53384175463]
["f",1547,5304,6851,"f",8.570999999999978,"S150",646,10.605263157894736,12,"unsymmetrisch","x",275802.2549869912]
["g",99,5575,5674,"g",6.21599999999996,"S150",1007,5.634558093346574,8,"unsymmetrisch","x",389433.170048988]
["h",99,2800,2899,"h",6.239999999999961,"P40",296,9.79391891891892,10,"Halb","x",85170.73170731764]
["i",819,2520,3339,"i",4.309000000000036,"S50",425,7.856470588235294,10,"Shift Halb","x",159333.15830926603]
["j",1092,2408,3500,"j",4.377000000000019,"S50",425,8.235294117647058,10,"Shift Halb Ähnlich i","x",156538.56074284163]
["k",99,2688,2787,"k",6.297999999999954,"P40",295,9.447457627118643,10,"Kopie ähnlich h","x",84318.73059675818]
["l",99,5937,6036,"l",6.297999999999954,"S150",1007,5.994041708043694,8,"unsymmetrisch","x",383925.491548813]
["m",null,5665,5665,"m",0.6880000000000547,"Titan",363,15.606060606060606,16,"Jacobi + unsymmetrisch","x",100000]
[]
[]
["HT","NT","HTlm = HT","HTfg= HT",null,null,8.16,null,"a-f HT","a-f NT","HT","NT","m HT"]
[0.7,1,0.7,0.7,null,9.847997,1.2068623774509804,"a bis f",0.8448036642156862,1.2068623774509804,0.7,1,0.8144982965686274]
[2.7,2.4000000000000004,2.7,2.7,null,9.494723,1.1635689950980392,"nur m",3.2585284191176473,2.896469705882353,2.7,2.4000000000000004,3.1416362867647063]
[3.6,3.3000000000000003,3.6,3.6,{"$nulls":4},4.34470455882353,3.9826458455882356,3.6,3.3000000000000003,4.188848382352941]
[4.5,4.2,4.5,4.5,null,"Länge der Jochquerträger",null,null,5.430880698529411,5.068821985294118,4.5,4.2,5.236060477941177]
[5.4,5.1000000000000005,5.4,5.4,null,"a-f",26.937168264705882,null,6.517056838235295,6.1549981250000005,5.4,5.1000000000000005,6.283272573529413]
[6.300000000000001,6.000000000000001,6.300000000000001,6.300000000000001,null,1,22.32,null,7.603232977941177,7.241174264705883,6.300000000000001,6.000000000000001,7.330484669117648]
[7.200000000000001,6.900000000000001,7.200000000000001,7.200000000000001,null,"m",25.970859970588236,null,8.68940911764706,8.327350404411765,7.200000000000001,6.900000000000001,8.377696764705883]
[8.100000000000001,7.800000000000002,8.100000000000001,8.100000000000001,{"$nulls":4},9.775585257352942,9.413526544117648,8.100000000000001,7.800000000000002,9.424908860294119]
[9.000000000000002,8.700000000000001,9.000000000000002,9.000000000000002,{"$nulls":4},10.861761397058824,10.49970268382353,9.000000000000002,8.700000000000001,10.472120955882355]
[10,9.7,10,10,{"$nulls":4},12.068623774509803,11.706565061274508,10,9.7,11.635689950980392]
[11.16,10.86,11.16,11.16,{"$nulls":4},13.468584132352941,13.106525419117647,11.16,10.86,12.985429985294118]
[12.32,11.459999999999999,12.32,12.32,{"$nulls":4},14.868544490196077,13.830642845588233,12.32,11.459999999999999,14.335170019607844]
[13.319999999999999,12.620000000000001,13.319999999999999,13.319999999999999,{"$nulls":4},16.075406867647057,15.230603203431373,13.319999999999999,12.620000000000001,15.498739014705881]
[14.219999999999999,13.62,14.219999999999999,14.219999999999999,{"$nulls":4},17.161583007352938,16.43746558088235,14.219999999999999,13.62,16.545951110294116]
[15.12,14.52,15.12,15.12,{"$nulls":4},18.247759147058822,17.523641720588234,15.12,14.52,17.59316320588235]
[16.02,15.419999999999998,16.02,16.02,{"$nulls":4},19.333935286764703,18.609817860294115,16.02,15.419999999999998,18.640375301470588]
[16.92,16.32,16.92,16.92,{"$nulls":4},20.42011142647059,19.695994,16.92,16.32,19.687587397058827]
[17.82,17.22,17.82,17.82,{"$nulls":4},21.50628756617647,20.78217013970588,17.82,17.22,20.73479949264706]
[18.72,18.12,18.72,18.72,{"$nulls":4},22.592463705882352,21.868346279411764,18.72,18.12,21.782011588235292]
[19.62,19.02,19.62,19.62,{"$nulls":4},23.678639845588236,22.954522419117644,19.62,19.02,22.829223683823532]
[21.62,19.92,21.62,21.62,{"$nulls":4},26.092364600490196,24.040698558823532,21.62,19.92,25.15636167401961]
[null,21.32,{"$nulls":7},25.7303058872549,null,21.32]
[]
[]
[{"$nulls":7},"293;151"]
["Datei","Joch_L",{"$nulls":3},"0024000"]
["Balken","HEB600","Mi1332",null,0,22.32]
["Last","HEB360",113.27493117789581,null,0.7]
["Last","HEB360",215.743361315198,null,2.7]
["Last","HEB360",244.33837582352655,null,3.6]
["Last","HEB360",257.159061083692,null,4.5]
["Last","HEB360",252.16054547616665,null,5.4]
["Last","HEB500",231.1724307073299,null,6.300000000000001]
["Last","HEB500",194.5431726958504,null,7.200000000000001]
["Last","HEB500",372.03400398460434,null,8.100000000000001]
["Last","HEB500",304.171242040059,null,9.000000000000002]
["Last","HEB500",277.91190224916767,null,10]
["Last","HEB500",262.86288541676697,null,11.16]
["Last","HEB500",249.6747327572111,null,12.32]
["Last","HEB500",240.81893340520006,null,13.319999999999999]
["Last","HEB600",371.86568523647315,null,14.219999999999999]
["Last","HEB600",369.2116713023902,null,15.12]
["Last","HEB600",370.4543244969603,null,16.02]
["Last","HEB600",370.0494105138728,null,16.92]
["Last","HEB600",361.50764328933906,null,17.82]
["Last","HEB600",339.84205382372346,null,18.72]
["Last","HEB600",305.33365075507004,null,19.62]
["Last","HEB600",232.68885097943328,null,21.62]
["Last","HEB240",21.751699889918875,null,1,null,1720]
["Last","HEB240",27.676458554331067,null,2.4000000000000004,null,1720,null,799.830613304005]
["Last","HEB240",27.67645855444239,null,19.92,null,1720]
["Last","HEB240",21.751699889882712,null,21.32,null,1720,null,"F Eigengewicht","M Eigengewicht"]
["Lager","S150",383925,null,3.25,{"$nulls":3},792.9941516400359,0]
["Lager","S150",383925,null,5.25,{"$nulls":3},690.6567977061422,0]
["Lager","S150",383925,null,8.8,{"$nulls":3},791.7915410020469,0]
["Lager","S150",383925,null,10.8,{"$nulls":3},685.9241090034357,0]
["Lager","S150",383925,null,13.9,{"$nulls":3},798.2572308805302,0]
["Lager","S150",383925,null,15.9,{"$nulls":3},799.830613304005,0]
["Lager","S150",383925,null,18,{"$nulls":3},718.9447675471513,0]
["Lager","S150",383925,null,20,{"$nulls":3},777.7625312644122,0]
["Teilsicherheitsbeiwerte",1.725,{"$nulls":6},"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q"]
["Ausgabe",{"$nulls":7},"Min",-565.449444715312,-484.82366730661397,-0.0014403741808582827,0,0.11012589046873335,0.12123305521499399]
["Maßkette",null,"Lager",{"$nulls":5},"Max",598.8883149591566,244.58530806092244,0.000948988624181779,0.006132957036271258]
["Maßkette",null,"Last"]
["Geometrie","Text","Joch j",null,"0",null,-0.2]
["EoF"]

{"sheet":"Stützenlasten","index":11,"n_rows":113,"n_cols":28,"rows_kept":113,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
["Joch","Joch Ⓐ","Joch Ⓑ","Joch Ⓒ","Joch Ⓓ;Ⓔ","Joch Ⓕ","Joch Ⓖ","Joch Ⓗ","Joch Ⓘ","Joch ⓐ","Joch ⓑ;ⓒ","Joch ⓓ","Joch ⓔ","Joch ⓕ","Joch ⓖ","Joch ⓗ;ⓚ","Joch ⓘ","Joch ⓙ","Joch Ⓛ","Joch ⓜ","Joch ⓝ","Joch ⓞ","Joch ⓟ;ⓠ","Joch ⓡ;ⓢ","Joch ⓣ;ⓦ","Joch ⓤ;ⓥ","Joch ⓧ","Joch ⓨ"]
["maxLast",326.65447137580736,740.4093481793084,563.3869039398851,989.5225448556375,321.43277192829714,550.2977362476886,603.0651908197788,316.2415493258884,310.0194322843042,323.8592387331355,293.3333294172485,109.50581670359679,628.6756902209963,741.4536990532397,295.49323843790216,346.7203187705236,335.1241440301699,799.830613304005,355.07290316042054,254.67189892542473,244.8911271456254,253.47593632434643,307.2518990135759,274.7816425411993,254.6051256010851,290.3473527679904,338.19241226531904]
["Stütze","Titan","S150","S150","S150","RUX","S150","S150","RUX","P40","S50","P40","S18","S150","S150","P40","S50","S50","S150","Titan","P40","P40","P40","P40","P40","S50","P40","Titan"]
[null,305.5942877042519,708.5428059317637,517.4150318996226,935.1511610532034,321.4246166069663,512.326625161101,590.1667694657963,316.21858459319105,309.598867705585,292.79533881374437,293.3318100131246,109.5016258660186,604.9302311254969,708.3379973079627,291.2568850563623,330.78113311201525,319.87393311004007,792.9941516400359,355.07034099930934,253.81489121566938,237.70901400194396,253.47593632434643,307.2518990135759,273.9563255418534,81.37556959749054,284.2107958908673,336.0032552108784]
[null,318.9355962116676,629.0792158092172,551.9167516015314,987.9401102140291,321.43026771891715,493.40082901384267,539.5076707920043,316.24115883776807,309.47876688477976,208.6212626034221,293.3332528286056,109.5034736817876,478.7653657013143,663.6142525504383,293.35871440505287,346.7070829663468,335.1241440301699,690.6567977061422,355.0703944986339,253.2385203631071,238.9467968121196,247.07563403151602,303.59509342962986,274.7816425411993,218.74860234435403,290.3473527679904,331.64015269343656]
[null,326.65447137580736,736.9522191747685,231.92036721348123,945.6014420472711,321.43256141289413,244.94843663689858,592.1747881705996,316.2415493258884,310.0194322843042,289.81597027977386,293.3333294172485,109.50542384964803,624.6126344474706,736.0282357373317,292.0020623563936,327.3597763252711,316.48499776347137,791.7915410020469,355.0665411664181,254.6718980206757,244.8911271456254,253.4298452287428,305.12205322896625,274.7816425388122,236.94486514377923,287.35552282604374,337.24947635318085]
[null,326.0092364392605,733.0769699219954,234.88948287033568,689.8378017573814,321.43277192829714,246.97416110365702,603.0651908197788,316.2387490860383,308.18343461887054,323.20629154164715,293.3328675981253,109.50570627552901,626.6093918384865,735.1365600144733,295.49323843790216,329.7965944691605,318.8786876782251,685.9241090034357,355.05510570133595,250.5256642967691,242.0439259991602,253.42984522767316,304.7720435490901,273.9563255447422,248.52600122321746,288.4304646330289,334.8358138541071]
[null,323.05822227153635,672.2175741530907,483.1291738495288,989.5225448556375,321.4317629534223,435.0279631940832,523.3980240683723,316.2350276904598,309.6888951546615,304.7263015553167,293.33125480118014,109.50568293260733,576.8706063394359,639.3176853944765,293.14118042799896,346.7203187705236,335.1149431909971,798.2572308805302,355.0390446438973,250.5256650250526,239.43828341690715,247.0756340297153,303.3228814146062,null,254.6051256010851,284.99514283651297,335.1565176413377]
[null,322.6280453596827,740.4093481793084,563.3869039398851,null,321.4306174845942,550.2977362476886,472.67022884167636,316.2322716852318,153.380557932628,258.03883799219943,293.33076332444693,109.50561978828173,556.4137849418785,736.4014442277621,{"$nulls":3},799.830613304005,355.05386161551803,254.67189892542473,242.12222129213902,253.4759363234416,304.73879147766684,null,238.28599709629236,288.9415509407595,336.3441663212864]
[null,320.90187227047636,{"$nulls":3},321.43142162873755,null,598.4800142075401,316.23615725995575,null,285.7510635918052,null,109.50567944407459,514.0595389478614,734.1697734019253,{"$nulls":3},718.9447675471513,355.06336966627333,253.23852006645535,244.88208936215023,null,152.53055325336754,{"$nulls":3},338.19241226531904]
[null,319.08085785307026,{"$nulls":3},321.43148024850416,null,597.7419466451038,316.23910088898015,null,323.8592387331355,null,109.50557433386354,532.3310034533861,741.4536990532397,{"$nulls":3},777.7625312644122,355.06721514673114,253.81489121870254,238.36416468927325,{"$nulls":5},331.30678087380636]
[null,312.97662493356927,{"$nulls":8},305.09598812749755,null,109.50581670359679,623.8042361411517,{"$nulls":5},355.06912443845897,null,238.08846346638848,{"$nulls":5},335.58348082132125]
[null,317.81273048141884,{"$nulls":8},313.93999620724617,null,null,618.584677837178,{"$nulls":5},355.07269516865944]
[null,319.4187108230217,{"$nulls":8},323.1742434365133,null,null,482.25063395299367,{"$nulls":5},355.07290316042054]
[null,325.1679247359861,{"$nulls":8},272.20265387444215,null,null,628.6756902209963,{"$nulls":5},355.072009934593]
[null,325.31634885207677,{"$nulls":8},156.69608217587847,{"$nulls":8},355.0708345976571]
[{"$nulls":10},107.56676808926113,{"$nulls":8},355.0684154198505]
[{"$nulls":19},355.0674502850395]
[{"$nulls":19},355.06892588653]
{"$rows_empty":7}
["Joch","symLast?","halb?","Shift?","Kopie","Jacobi","Winkel","JQT","Stützen","Höhe","Feder",null,null,"Stützen","Stütze","System"]
["ⓐ",null,"Ja",{"$nulls":3},"Ja",360,"11 x P40",5.166999999999982,{"v":104752.51767730917,"d":"104753"},null,null,11,"P40","Halb"]
["ⓑ",null,null,"Ja",null,null,"Ja","II_PB220","14 x S50",10.248999999999976,{"v":62252.53872192035,"d":"62253"},null,null,14,"S50","Shift"]
["ⓒ",null,null,"Ja","b",null,"Ja","II_PB220","14 x S50",10.31699999999996,{"v":61821.3303453196,"d":"61821"},null,null,14,"S50","Shift + Kopie von b"]
["ⓓ",null,"Ja",null,null,"Ja","Ja",360,"12 x P40",7.4640000000000075,{"v":70201.03388856971,"d":"70201"},null,null,12,"P40","Halb + Jacobi"]
["ⓔ",null,"Ja",null,null,"Ja","Ja","II_PB220","18 x S18",7.842999999999913,{"v":48560.53384175463,"d":"48561"},null,null,18,"S18","Halb + Jacobi"]
["ⓕ","Nein",{"$nulls":4},"Ja",360,"12 x S150",8.570999999999978,{"v":275802.2549869912,"d":"275802"},null,null,12,"S150","unsymmetrisch"]
["ⓖ","Nein",{"$nulls":5},600,"8 x S150",6.21599999999996,{"v":389433.170048988,"d":"389433"},null,null,8,"S150","unsymmetrisch"]
["ⓗ",null,"Ja",{"$nulls":4},360,"10 x P40",6.239999999999961,{"v":85170.73170731764,"d":"85171"},null,null,10,"P40","Halb"]
["ⓘ",null,"Ja","Ja",{"$nulls":3},"II_PB220","10 x S50",4.309000000000036,{"v":159333.15830926603,"d":"159333"},null,null,10,"S50","Shift Halb"]
["ⓙ",null,"Ja","Ja",{"$nulls":3},"II_PB220","10 x S50",4.377000000000019,{"v":156538.56074284163,"d":"156539"},null,null,10,"S50","Shift Halb Ähnlich i"]
["ⓚ",null,"Ja",null,"h",null,null,360,"10 x P40",6.297999999999954,{"v":84318.73059675818,"d":"84319"},null,null,10,"P40","Kopie ähnlich h"]
["ⓛ","Nein",{"$nulls":5},600,"8 x S150",6.297999999999954,{"v":383925.491548813,"d":"383925"},null,null,8,"S150","unsymmetrisch"]
["ⓜ","Nein",{"$nulls":3},"Ja","Ja",360,"16 x Titan",0.6880000000000547,100000,null,null,16,"Titan","Jacobi + unsymmetrisch"]
["ⓝ",null,"Nein",{"$nulls":3},"Ja",360,"8 x P40",7.858000000000013,{"v":66441.96792606675,"d":"66442"},null,null,8,"P40"]
["ⓞ",null,"Nein",{"$nulls":3},"Ja",360,"9 x P40",8.297999999999954,{"v":62692.998204668234,"d":"62693"},null,null,9,"P40"]
["ⓟ",null,"Nein",{"$nulls":3},"Ja",360,"6 x P40",8.297999999999954,{"v":62692.998204668234,"d":"62693"},null,null,6,"P40"]
["ⓠ",null,"Nein",null,"p",null,"Ja",360,"6 x P40",8.297999999999954,{"v":62692.998204668234,"d":"62693"},null,null,6,"P40","Kopie von p"]
["ⓡ",null,"Ja",{"$nulls":3},"Ja",360,"13 x P40",8.297999999999954,{"v":62692.998204668234,"d":"62693"},null,null,13,"P40","Halb+Veränderlich"]
["ⓢ",null,"Ja",null,"r",null,"Ja",360,"13 x P40",7.297999999999954,{"v":71915.26919682308,"d":"71915"},null,null,13,"P40","Kopie von r"]
["ⓣ",null,"Nein",{"$nulls":3},"Ja",360,"4 x P40",7.297999999999954,{"v":71915.26919682308,"d":"71915"},null,null,4,"P40"]
["ⓤ",null,null,"Ja",null,null,"Ja","II_PB220","6 x S50",6.6579999999999675,{"v":98554.72556024735,"d":"98555"},null,null,6,"S50","Shift"]
["ⓥ",null,null,"Ja",null,null,"Ja","II_PB220","6 x S50",6.637999999999986,{"v":98875.85532746845,"d":"98876"},null,null,6,"S50","Shift"]
["ⓦ",null,"Nein",null,"t",null,"Ja",360,"4 x P40",7.297999999999954,{"v":71915.26919682308,"d":"71915"},null,null,4,"P40","Kopie von t"]
["ⓧ",null,"Ja",{"$nulls":3},"Ja",360,"12 x P40",7.297999999999954,{"v":71915.26919682308,"d":"71915"},null,null,12,"P40","Halb+Veränderlich"]
["ⓨ",null,"Nein",{"$nulls":3},"Ja",360,"9 x Titan",0.6880000000000547,100000,null,null,9,"Titan"]
["Ⓐ",null,"Ja",{"$nulls":4},360,"26 x Titan",0.6880000000000547,{"v":104752.51767730917,"d":"104753"},null,null,26,"Titan","Halb"]
["Ⓑ",null,"Ja",{"$nulls":4},360,"12 x S150",8.01099999999992,{"v":62252.53872192035,"d":"62253"},null,null,12,"S150","Halb"]
["Ⓒ",null,"Ja",{"$nulls":4},600,"8 + 4",7.9359999999999875,{"v":61821.3303453196,"d":"61821"},null,null,12,"S150","Halb"]
["Ⓓ",null,"Ja",{"$nulls":4},600,"12 x S150",5.50799999999999,{"v":70201.03388856971,"d":"70201"},null,null,12,"S150","Halb"]
["Ⓔ",null,"Ja",null,"D",null,null,600,"12 x S150",5.012000000000009,{"v":48560.53384175463,"d":"48561"},null,null,12,"S150","Kopie von D"]
["Ⓕ",null,"Ja",null,null,"Ja",null,360,"16 x RUX",6.570999999999978,{"v":275802.2549869912,"d":"275802"},null,null,16,"RUX","Halb + Jacobi"]
["Ⓖ",null,"Ja",{"$nulls":4},600,"8 + 4",6.394999999999934,{"v":389433.170048988,"d":"389433"},null,null,12,"S150","Halb"]
["Ⓗ",null,"Ja",{"$nulls":4},600,"16 x S150",8.822999999999931,{"v":85170.73170731764,"d":"85171"},null,null,16,"S150","Halb"]
["Ⓘ",{"$nulls":4},"Ja",null,360,"16 x RUX",4.885999999999919,{"v":159333.15830926603,"d":"159333"},null,null,16,"RUX","Halb + Jacobi"]
[]
[]
[]
["Zeit",{"$nulls":3},"Nicht Projektrelevant"]
[70,"Grundriss",{"$nulls":3},0]
[210,"Grundriss, Längsschnitt + Achsen zeichnen",{"$nulls":3},0]
[480,"in verlassene Vorlagen reinfinden + Anpassen",null,null,1,480]
[110,"Joch B-G + Jacobi",{"$nulls":3},0]
[110,"Joche bis I + WeiRö A",{"$nulls":3},0]
[60,"WeiRö B-I",{"$nulls":3},0]
[230,"Detailnachweise; Lösungen",{"$nulls":3},0]
[80,"Word",{"$nulls":3},0]
[180,"Excelnachweise A-I",{"$nulls":3},0]
[130,"Tabellen kontrollieren",{"$nulls":3},0]
[180,"Längsträger Purgatorium",{"$nulls":3},0]
[160,"Joch n-y Purgatorium",{"$nulls":3},0]
[80,"Federn",{"$nulls":3},0]
[80,"Jochfedern",{"$nulls":3},0]
[80,"Bugfix",null,null,1,80]
[140,"Jocheinfügen",{"$nulls":3},0]
[180,"LT & LT schief Hölle",{"$nulls":3},0]
[120,"Joche verwalten",{"$nulls":3},0]
[120,"4 Joche Jacobi Tabellen erstellen",{"$nulls":3},0]
[80,"Joch m Jacobi",null,null,1,80]
[40,"Joch bcf",{"$nulls":3},0]
[180,"Jacobi Dokumentation",null,null,1,180]
[70,"Jacobi Dokumentation",null,null,1,70]
[260,"neue Verformung programmieren",null,null,1,260]
[90,"Verformungen",{"$nulls":3},0]
[120,"Joche + Word",{"$nulls":3},0]
[80,"Stöße",{"$nulls":3},0]
[140,"Zusammenfassen",{"$nulls":3},0]
[30,"Stegpressung",{"$nulls":3},0]
[100,"Tabellen einfügen",{"$nulls":3},0]
[200,"Stützennachweise + einfügen",{"$nulls":3},0]
[100,"Vorbemerkungen",{"$nulls":3},0]
[120,"WeiRö Purgatorium",{"$nulls":3},0]
[120,"WeiRö Hölle + Details",{"$nulls":3},0]
[60,"Kontrollieren",{"$nulls":3},0]
[500,"Zeichnen",{"$nulls":3},0]
[100,"Dokument polieren",{"$nulls":3},0]
[]
[5190,{"$nulls":4},1150,{"$nulls":3},"Projekt bearbeiten",4040]
[86.5,{"$nulls":4},19.166666666666668,67.33333333333333,null,null,"Unterhalt und Investition",1150]
[{"$nulls":9},"PowerWMFeinfügen",4]
[{"$nulls":9},"Sabotage",689.0036363636369]
[{"$nulls":6},0.10000000000000009,1.1,null,"Denkleistung",1378.0072727272723]
[{"$nulls":6},0.19999999999999996,1.2,null,"Abstimmung",3445.0181818181813]
[{"$nulls":6},0.5,1.5,null,"Entropie",9646.050909090907]
[{"$nulls":6},1.4,2.4,null,"WeiRö",-2400]
[{"$nulls":6},2.2]
[{"$nulls":6},15158.08,4.752]

{"sheet":"JQTLasten","index":12,"n_rows":63,"n_cols":53,"rows_kept":63,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[]
[null,"Lastfall Eigengewicht","V","M","u'","u","Auslastung M","Auslastung Q",{"$nulls":3},"V","M",{"$nulls":3},"V","M",null,null,"Joch","max","Stütze",{"$nulls":17},"Joch","Höhe","Anzahl","Stütze","Typ","Typ","max","Hjoch II","Hjoch┴"]
["Joch Ⓐ","Min",-370.8791309174994,-139.19824764073928,-0.0006660823433441154,0,0.07512305071743865,0.13729004059527425,null,"Joch Ⓐ","Schnittgröße",370.8791309174994,139.19824764073928,null,"Joch ⓖ","Schnittgröße",503.59879957640806,462.5071077535322,null,null,"Joch Ⓐ",326.65447137580736,"Titan",305.5942877042519,318.9355962116676,326.65447137580736,326.0092364392605,323.05822227153635,322.6280453596827,320.90187227047636,319.08085785307026,312.97662493356927,317.81273048141884,319.4187108230217,325.1679247359861,325.31634885207677,{"$nulls":4},"Joch Ⓐ",0.6880000000000547,26,"Titan","Titan","Titan",{"v":326.65447137580736,"d":"327"},{"v":104.90878808440957,"d":"104.9"},{"v":93.99174050434486,"d":"94.0"}]
[null,"Max",329.46164295575363,93.14202642912376,0.00020379331223509416,0.0040160578469070765,0,0,null,null,"Auslastung",0.13729004059527425,0.07512305071743865,null,null,"Auslastung",0.10194358372047231,0.10505676707664575,null,null,"Joch Ⓑ",740.4093481793084,"S150",708.5428059317637,629.0792158092172,736.9522191747685,733.0769699219954,672.2175741530907,740.4093481793084,{"$nulls":11},"Joch Ⓑ",8.01099999999992,12,"S150","S150","Druck",{"v":740.4093481793084,"d":"740"},{"v":119.79533979092064,"d":"119.8"},{"v":107.46077028622715,"d":"107.5"},19.96588996515344]
["Joch Ⓑ","Min",-432.343223286116,-317.97129335022646,-0.0031553288620543925,0,0.17160398210392128,0.2213855013647257,null,"Joch Ⓑ","Schnittgröße",598.0569456304074,317.97129335022646,null,"Joch ⓗ;ⓚ","Schnittgröße",191.89480429926107,121.79441457836472,null,null,"Joch Ⓒ",563.3869039398851,"S150",517.4150318996226,551.9167516015314,231.92036721348123,234.88948287033568,483.1291738495288,563.3869039398851,{"$nulls":11},"Joch Ⓒ",7.9359999999999875,8,"S150","S150","Druck",{"v":563.3869039398851,"d":"563"},{"v":77.0919457823527,"d":"77.1"},{"v":170.7541273915084,"d":"170.8"},19.272986445588174]
[null,"Max",598.0569456304074,176.40756741533005,0.000693922287113454,0.009398436971145247,0,0,null,null,"Auslastung",0.2213855013647257,0.17160398210392128,null,null,"Auslastung",0.402630078203515,0.3725659690113354,null,null,"Joch Ⓓ;Ⓔ",989.5225448556375,"S150",935.1511610532034,987.9401102140291,945.6014420472711,689.8378017573814,989.5225448556375,{"$nulls":12},"Joch Ⓒ",null,4,"P40",null,null,235]
["Joch Ⓒ","Min",-338.21428504693904,-337.3027619665249,-0.001472793602195965,0,0.4342720518904253,0.5734153186230738,null,"Joch Ⓒ","Schnittgröße",499.75565578904934,337.3027619665249,null,"Joch ⓘ","Schnittgröße",246.16492142499192,129.5532174622907,null,null,"Joch Ⓕ",321.43277192829714,"RUX",321.4246166069663,321.43026771891715,321.43256141289413,321.43277192829714,321.4317629534223,321.4306174845942,321.43142162873755,321.43148024850416,{"$nulls":9},"Joch Ⓓ;Ⓔ",5.50799999999999,12,"S150","S150","S",{"v":989.5225448556375,"d":"990"},{"v":112.572856181037,"d":"112.6"},0,18.7621426968395]
[null,"Max",499.75565578904934,267.57924540882595,0.0008706780309553715,0.0055315720216689325,0,0,null,null,"Auslastung",0.5734153186230738,0.4342720518904253,null,null,"Auslastung",0.3663010291389508,0.7247873883546637,null,null,"Joch Ⓖ",550.2977362476886,"S150",512.326625161101,493.40082901384267,244.94843663689858,246.97416110365702,435.0279631940832,550.2977362476886,{"$nulls":11},"Joch Ⓕ",6.570999999999978,16,"RUX","Zugband","Druck",{"v":321.43277192829714,"d":"321"},{"v":77.0919457823527,"d":"77.1"},{"v":170.7541273915084,"d":"170.8"}]
["Joch Ⓓ;Ⓔ","Min",-703.2401957854454,-586.545272460904,-0.0024743890880818053,0,0.7551679017188263,0.8068917205112699,null,"Joch Ⓓ;Ⓔ","Schnittgröße",703.2401957854454,586.545272460904,null,"Joch ⓙ","Schnittgröße",237.47835614912765,125.07570572152088,null,null,"Joch Ⓗ",603.0651908197788,"S150",590.1667694657963,539.5076707920043,592.1747881705996,603.0651908197788,523.3980240683723,472.67022884167636,598.4800142075401,597.7419466451038,{"$nulls":9},"Joch Ⓖ",6.394999999999934,8,"S150","S150","Druck",{"v":550.2977362476886,"d":"550"},{"v":74.58005363614365,"d":"74.6"},{"v":116.34230121290828,"d":"116.3"},18.64501340903591]
[null,"Max",610.8080175863324,439.0490668075432,0.0011498802214024305,0.008846098340751181,0,0,null,null,"Auslastung",0.8068917205112699,0.7551679017188263,null,null,"Auslastung",0.3533751509032847,0.6997378827963436,null,null,"Joch Ⓘ",316.2415493258884,"RUX",316.21858459319105,316.24115883776807,316.2415493258884,316.2387490860383,316.2350276904598,316.2322716852318,316.23615725995575,316.23910088898015,{"$nulls":9},"Joch Ⓖ",null,4,"P40",null,null,247]
["Joch Ⓕ","Min",-282.82056590460525,-120.76032768988983,-0.0007793895848976625,0,0.3694027239234527,0.7533065214801721,null,"Joch Ⓕ","Schnittgröße",359.0283372811682,120.76032768988983,null,"Joch Ⓛ","Schnittgröße",598.8883149591566,484.82366730661397,null,null,"Joch ⓐ",310.0194322843042,"P40",309.598867705585,309.47876688477976,310.0194322843042,308.18343461887054,309.6888951546615,153.380557932628,{"$nulls":11},"Joch Ⓗ",8.822999999999931,16,"S150","S150","S",{"v":603.0651908197788,"d":"603"},{"v":111.7931348964247,"d":"111.8"},0,13.974141862053088]
[null,"Max",359.0283372811682,99.3434806972964,0.0005059182045600573,0.0042448536065202965,0,0,null,null,"Auslastung",0.7533065214801721,0.3694027239234527,null,null,"Auslastung",0.12123305521499399,0.11012589046873335,null,null,"Joch ⓑ;ⓒ",323.8592387331355,"S50",292.79533881374437,208.6212626034221,289.81597027977386,323.20629154164715,304.7263015553167,258.03883799219943,285.7510635918052,323.8592387331355,305.09598812749755,313.93999620724617,323.1742434365133,272.20265387444215,156.69608217587847,107.56676808926113,{"$nulls":3},"Joch Ⓘ",4.885999999999919,16,"RUX","Zugband","Druck",{"v":316.2415493258884,"d":"316"},{"v":62.4793061696142,"d":"62.5"},{"v":107.93865473794615,"d":"107.9"}]
["Joch Ⓖ","Min",-327.2089420700795,-326.66651285778755,-0.001490888482475657,0,0.4205780468430326,0.5234876783054139,null,"Joch Ⓖ","Schnittgröße",456.2416096542729,326.66651285778755,null,"Joch ⓜ","Schnittgröße",345.6172109618783,171.31133024944765,null,null,"Joch ⓓ",293.3333294172485,"P40",293.3318100131246,293.3332528286056,293.3333294172485,293.3328675981253,293.33125480118014,293.33076332444693,{"$nulls":11},"Joch ⓐ",5.166999999999982,11,"P40","RKV","Eurex",{"v":310.0194322843042,"d":"310"},{"v":42.73268803187666,"d":"42.7"},{"v":89.42044090616896,"d":"89.4"}]
[null,"Max",456.2416096542729,262.4168657310365,0.0007062200965781954,0.005589634864167309,0,0,null,null,"Auslastung",0.5234876783054139,0.4205780468430326,null,null,"Auslastung",0.1279387190268647,0.09245396381724728,null,null,"Joch ⓔ",109.50581670359679,"S18",109.5016258660186,109.5034736817876,109.50542384964803,109.50570627552901,109.50568293260733,109.50561978828173,109.50567944407459,109.50557433386354,109.50581670359679,{"$nulls":8},"Joch ⓑ;ⓒ",10.31699999999996,14,"S50","S50","S",{"v":323.8592387331355,"d":"324"},{"v":47.23404774720817,"d":"47.2"},0,6.747721106744025,null,null,0.3490658503988659]
["Joch Ⓗ","Min",-453.0016896145826,-238.34630549891335,-0.0008557731403698122,0,0.3068671556261602,0.519770222063845,null,"Joch Ⓗ","Schnittgröße",453.0016896145826,238.34630549891335,null,"Joch ⓝ","Schnittgröße",237.3540206453181,130.30421968244576,null,null,"Joch ⓕ",628.6756902209963,"S150",604.9302311254969,478.7653657013143,624.6126344474706,626.6093918384865,576.8706063394359,556.4137849418785,514.0595389478614,532.3310034533861,623.8042361411517,618.584677837178,482.25063395299367,628.6756902209963,{"$nulls":5},"Joch ⓓ",7.4640000000000075,12,"P40","Pfeiler","Pfeiler",{"v":293.3333294172485,"d":"293"},{"v":55.54608979034714,"d":"55.5"},{"v":102.06505314441189,"d":"102.1"},{"$nulls":3},0.36397023426620234]
[null,"Max",424.8092546586995,114.48595380096685,0.00031869404921337037,0.003937335577422669,0,0,null,null,"Auslastung",0.519770222063845,0.3068671556261602,null,null,"Auslastung",0.49801175307126927,0.3985972430699633,null,null,"Joch ⓖ",741.4536990532397,"S150",708.3379973079627,663.6142525504383,736.0282357373317,735.1365600144733,639.3176853944765,736.4014442277621,734.1697734019253,741.4536990532397,{"$nulls":9},"Joch ⓔ",7.842999999999913,18,"S18","Pfeiler","Pfeiler",{"v":109.50581670359679,"d":"110"},{"v":35.43630746658302,"d":"35.4"},{"v":53.990631186075895,"d":"54.0"},{"$nulls":3},0.9396926207859084]
["Joch Ⓘ","Min",-242.95942549571373,-97.39927500805375,-0.0006699808741236425,0,0.297941867038812,0.5164603562334795,null,"Joch Ⓘ","Schnittgröße",246.14668489236828,97.39927500805375,null,"Joch ⓞ","Schnittgröße",136.14333871017152,108.89494671489933,null,null,"Joch ⓗ;ⓚ",295.49323843790216,"P40",291.2568850563623,293.35871440505287,292.0020623563936,295.49323843790216,293.14118042799896,{"$nulls":12},"Joch ⓕ",8.570999999999978,12,"S150","S150","S",{"v":628.6756902209963,"d":"629"},{"v":88.39090525190515,"d":"88.4"},0,14.731817541984192]
[null,"Max",246.14668489236828,81.14619319885969,0.00048421248275540887,0.0033750507585522446,0,0,null,null,"Auslastung",0.5164603562334795,0.297941867038812,null,null,"Auslastung",0.28565339906899745,0.33310682992913754,null,null,"Joch ⓘ",346.7203187705236,"S50",330.78113311201525,346.7070829663468,327.3597763252711,329.7965944691605,346.7203187705236,{"$nulls":12},"Joch ⓖ",6.21599999999996,8,"S150","S150","Druck",{"v":741.4536990532397,"d":"741"},{"v":87.37297536776711,"d":"87.4"},{"v":138.42188680857257,"d":"138.4"},21.843243841941778]
["Joch ⓐ","Min",-214.3253598269348,-165.47929289460694,-0.002165182326841606,0,0.506196883675005,0.4812917258312003,null,"Joch ⓐ","Schnittgröße",229.3852013026917,165.47929289460694,null,"Joch ⓟ;ⓠ","Schnittgröße",215.16770793444812,100.60102839842438,null,null,"Joch ⓙ",335.1241440301699,"S50",319.87393311004007,335.1241440301699,316.48499776347137,318.8786876782251,335.1149431909971,{"$nulls":12},"Joch ⓗ;ⓚ",6.297999999999954,10,"P40","RKV","Druck",{"v":295.49323843790216,"d":"295"},{"v":47.78153800820689,"d":"47.8"},{"v":80.78513774394557,"d":"80.8"}]
[null,"Max",229.3852013026917,53.530506820216715,0.00020221547249195406,0.007645666710009302,0,0,null,null,"Auslastung",0.4812917258312003,0.506196883675005,null,null,"Auslastung",0.45146084798321723,0.30773594797879833,null,null,"Joch Ⓛ",799.830613304005,"S150",792.9941516400359,690.6567977061422,791.7915410020469,685.9241090034357,798.2572308805302,799.830613304005,718.9447675471513,777.7625312644122,{"$nulls":9},"Joch ⓘ",4.309000000000036,10,"S50","S50","S",{"v":346.7203187705236,"d":"347"},{"v":43.50423828614248,"d":"43.5"},0,8.700847657228497]
["Joch ⓑ;ⓒ","Min",-263.0000026943162,-164.59003335408738,-0.010870550473241338,0,0.9208013722904163,0.39135215160958436,null,"Joch ⓑ;ⓒ","Schnittgröße",263.0000026943162,164.59003335408738,null,"Joch ⓡ;ⓢ","Schnittgröße",340.55367775360355,72.48502007291427,null,null,"Joch ⓜ",355.07290316042054,"Titan",355.07034099930934,355.0703944986339,355.0665411664181,355.05510570133595,355.0390446438973,355.05386161551803,355.06336966627333,355.06721514673114,355.06912443845897,355.07269516865944,355.07290316042054,355.072009934593,355.0708345976571,355.0684154198505,355.0674502850395,355.06892588653,null,"Joch ⓙ",4.377000000000019,10,"S50","S50","S",{"v":335.1241440301699,"d":"335"},{"v":42.028053727664016,"d":"42.0"},0,8.405610745532803]
[null,"Max",194.63386845843888,67.95826724927038,0.002600549407136181,0.028356889775025252,0,0,null,null,"Auslastung",0.39135215160958436,0.9208013722904163,null,null,"Auslastung",0.1260643275559836,0.0391189970526498,null,null,"Joch ⓝ",254.67189892542473,"P40",253.81489121566938,253.2385203631071,254.6718980206757,250.5256642967691,250.5256650250526,254.67189892542473,253.23852006645535,253.81489121870254,{"$nulls":9},"Joch Ⓛ",6.297999999999954,8,"S150","S150","Druck",{"v":799.830613304005,"d":"800"},{"v":92.33370778155806,"d":"92.3"},{"v":79.92857641527722,"d":"79.9"},23.083426945389515]
["Joch ⓓ","Min",-202.8210210380712,-153.09615404629488,-0.001700404635635972,0,0.4683171817166294,0.4714594446636459,null,"Joch ⓓ","Schnittgröße",224.69910413160687,153.09615404629488,null,"Joch ⓣ;ⓦ","Schnittgröße",212.12951968614652,104.25802419667698,null,null,"Joch ⓞ",244.8911271456254,"P40",237.70901400194396,238.9467968121196,244.8911271456254,242.0439259991602,239.43828341690715,242.12222129213902,244.88208936215023,238.36416468927325,238.08846346638848,{"$nulls":8},"Joch ⓜ",0.6880000000000547,16,"Titan","Titan","Titan",{"v":355.07290316042054,"d":"355"},{"v":74.58791914619403,"d":"74.6"},{"v":72.40181029570704,"d":"72.4"}]
[null,"Max",224.69910413160687,64.188991824185,0.00030548301593411433,0.0074358235260809135,0,0,null,null,"Auslastung",0.4714594446636459,0.4683171817166294,null,null,"Auslastung",0.4450861784006944,0.3189226036884469,null,null,"Joch ⓟ;ⓠ",253.47593632434643,"P40",253.47593632434643,247.07563403151602,253.4298452287428,253.42984522767316,247.0756340297153,253.4759363234416,{"$nulls":11},"Joch ⓝ",7.858000000000013,8,"P40","RKV","Druck",{"v":254.67189892542473,"d":"255"},{"v":34.86911068445679,"d":"34.9"},{"v":30.821184812463144,"d":"30.8"}]
["Joch ⓔ","Min",-101.6812280394879,-32.53673907053144,-0.0010165547827895108,0,0.18202726723766435,0.15130481735321433,null,"Joch ⓔ","Schnittgröße",101.6812280394879,32.53673907053144,null,"Joch ⓤ;ⓥ","Schnittgröße",185.6146503972077,80.14816804681914,null,null,"Joch ⓡ;ⓢ",307.2518990135759,"P40",307.2518990135759,303.59509342962986,305.12205322896625,304.7720435490901,303.3228814146062,304.73879147766684,152.53055325336754,{"$nulls":10},"Joch ⓞ",8.297999999999954,9,"P40","RKV","Druck",{"v":244.8911271456254,"d":"245"},{"v":43.1566216850228,"d":"43.2"},{"v":38.128367981400956,"d":"38.1"}]
[null,"Max",93.32833656404455,18.36020657706831,0.00047501199383676506,0.0036963019010522414,0,0,null,null,"Auslastung",0.15130481735321433,0.18202726723766435,null,null,"Auslastung",0.276200350034361,0.4483901097784254,null,null,"Joch ⓣ;ⓦ",274.7816425411993,"P40",273.9563255418534,274.7816425411993,274.7816425388122,273.9563255447422,{"$nulls":13},"Joch ⓟ;ⓠ",8.297999999999954,6,"P40","RKV","Druck",{"v":253.47593632434643,"d":"253"},{"v":31.490343152875816,"d":"31.5"},{"v":27.84923429853157,"d":"27.8"}]
["Joch ⓕ","Min",-563.1279091209872,-365.3416518321586,-0.003096338507053965,0,0.19716900108265115,0.20845565861927653,null,"Joch ⓕ","Schnittgröße",563.1279091209872,365.3416518321586,null,"Joch ⓧ","Schnittgröße",343.7614422439874,85.52000351584124,null,null,"Joch ⓤ;ⓥ",254.6051256010851,"S50",81.37556959749054,218.74860234435403,236.94486514377923,248.52600122321746,254.6051256010851,238.28599709629236,{"$nulls":11},"Joch ⓡ;ⓢ",8.297999999999954,13,"P40","Absp","Druck",{"v":307.2518990135759,"d":"307"},{"v":69.29280868365251,"d":"69.3"},{"v":60.95812752507368,"d":"61.0"}]
[null,"Max",454.105848702995,148.67436595726488,0.0038268947117162085,0.013183768884317711,0,0,null,null,"Auslastung",0.20845565861927653,0.19716900108265115,null,null,"Auslastung",0.12965639513278227,0.04615376752484204,null,null,"Joch ⓧ",290.3473527679904,"P40",284.2107958908673,290.3473527679904,287.35552282604374,288.4304646330289,284.99514283651297,288.9415509407595,{"$nulls":11},"Joch ⓣ;ⓦ",7.297999999999954,4,"P40","RKV","DZ",{"v":274.7816425411993,"d":"275"},{"v":22.182803297084845,"d":"22.2"},{"v":20.685436264969482,"d":"20.7"}]
["Joch ⓖ","Min",-447.9408273680601,-462.5071077535322,-0.0007916839985301078,0,0.10505676707664575,0.10194358372047231,{"$nulls":6},"Joch ⓨ","Schnittgröße",341.44728576459784,162.25561037872103,null,null,"Joch ⓨ",338.19241226531904,"Titan",336.0032552108784,331.64015269343656,337.24947635318085,334.8358138541071,335.1565176413377,336.3441663212864,338.19241226531904,331.30678087380636,335.58348082132125,{"$nulls":8},"Joch ⓤ;ⓥ",6.6579999999999675,6,"S50","S50","S50",{"v":254.6051256010851,"d":"255"},{"v":19.754936550847432,"d":"19.8"},{"v":18.444840611472124,"d":"18.4"},6.584978850282478,3.0741401019120205]
[null,"Max",503.59879957640806,316.8585814969747,0.001297789671423537,0.005724219692166896,0,0,{"$nulls":7},"Auslastung",0.12639511856005592,0.0875667377590048,{"$nulls":22},"Joch ⓧ",7.297999999999954,12,"P40","Absp","Druck",{"v":290.3473527679904,"d":"290"},{"v":62.501296201436396,"d":"62.5"},{"v":54.93101021046919,"d":"54.9"}]
["Joch ⓗ;ⓚ","Min",-125.79523703816673,-121.79441457836472,-0.001112242983729743,0,0.3725659690113354,0.402630078203515,{"$nulls":32},"Joch ⓨ",0.6880000000000547,9,"Titan","Titan","Titan",{"v":338.19241226531904,"d":"338"},{"v":49.23867030038792,"d":"49.2"},{"v":45.711128117999664,"d":"45.7"}]
[null,"Max",191.89480429926107,48.28060995271517,0.00021047647632815706,0.004652686724829686,0,0]
["Joch ⓘ","Min",-246.16492142499192,-129.5532174622907,-0.005215064601529295,0,0.7247873883546637,0.3663010291389508]
[null,"Max",239.45997231919955,74.69799795126164,0.0020423950351255767,0.011299886866924238,0,0]
["Joch ⓙ","Min",-237.47835614912765,-125.07570572152088,-0.005025867281263259,0,0.6997378827963436,0.3533751509032847]
[null,"Max",231.5377801443974,72.12204774034763,0.001974163598415074,0.010934729872891628,0,0]
["Joch Ⓛ","Min",-565.449444715312,-484.82366730661397,-0.0014403741808582827,0,0.11012589046873335,0.12123305521499399]
[null,"Max",598.8883149591566,244.58530806092244,0.000948988624181779,0.006132957036271258,0,0]
["Joch ⓜ","Min",-297.88230994426704,-171.31133024944765,-0.001157786044449274,0,0.09245396381724728,0.1279387190268647]
[null,"Max",345.6172109618783,60.20696475619171,0.0007906277796833913,0.0058613871378820495,0,0]
["Joch ⓝ","Min",-237.3540206453181,-130.30421968244576,-0.0013946324223074126,0,0.3985972430699633,0.49801175307126927]
[null,"Max",237.35401984154305,26.425876108234455,0.0013946324244861737,0.006248453837281273,0,0]
["Joch ⓞ","Min",-136.14333871017152,-108.89494671489933,-0.0009663090308590369,0,0.33310682992913754,0.28565339906899745]
[null,"Max",135.7638892398644,45.884484906293125,0.0009847722163144647,0.005319734128811785,0,0]
["Joch ⓟ;ⓠ","Min",-215.16770793368596,-100.60102839842438,-0.0008822654298426916,0,0.30773594797879833,0.45146084798321723]
[null,"Max",215.16770793444812,46.97481263451518,0.0008822654298400363,0.0056069641839697395,0,0]
["Joch ⓡ;ⓢ","Min",-340.55367775360355,-40.14027770985467,-2.4629825700268546e-05,0,0.0391189970526498,0.1260643275559836]
[null,"Max",264.9059886980417,72.48502007291427,0.00047250606152125937,0.004880437062225672,0,0]
["Joch ⓣ;ⓦ","Min",-212.12951968614652,-104.25802419667698,-0.0012827337965065685,0,0.3189226036884469,0.4450861784006944]
[null,"Max",212.12951968229754,41.622808884160406,0.0012827337964581428,0.006564556390410981,0,0]
["Joch ⓤ;ⓥ","Min",-183.70094205572605,-80.14816804681914,-0.0020195640527607044,-0.001142245504307483,0.4483901097784254,0.276200350034361]
[null,"Max",185.6146503972077,70.53202914183032,0.002313106610074322,0.005312976422526909,0,0]
["Joch ⓧ","Min",-343.7614422439874,-49.605631389902555,-3.692489811262752e-05,0,0.04615376752484204,0.12965639513278227]
[null,"Max",232.57268979340006,85.52000351584124,0.0003210735597336577,0.004622305643755971,0,0]
["Joch ⓨ","Min",-341.44728576459784,-162.25561037872103,-0.0009447628318376091,0,0.0875667377590048,0.12639511856005592]
[null,"Max",339.7491431268454,89.53890823461046,0.000945978732408721,0.0048784154743065095,0,0]
[]
[]
[]
["Interaktionsnachweis"]
["DE",0.8]
["n1",0.755,1.4040000000000001]
["M",587]

{"sheet":"Verformungen","index":13,"n_rows":454,"n_cols":5,"rows_kept":454,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":25}
[]
["Feld","a","b"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB500","S235",15.399336149660456,10.89,1]
["HEB500","S235",25.004399095471236,10.89,2]
["HEB500","S235",28.540510695837146,10.89,3]
["HEB500","S235",30.179186246502002,10.89,3]
["HEB500","S235",30.514447916418646,10.89,3]
["HEB500","S235",30.459773586220603,10.89,3]
["HEB500","S235",30.113030391028225,10.89,3]
["HEB500","S235",28.84232642348997,10.89,3]
["HEB500","S235",26.297658690504893,10.89,3]
["HEB500","S235",25.020907025603822,10.89,2]
["HEB500","S235",24.8588463343365,10.89,2]
["HEB500","S235",25.020908017041616,10.89,2]
["HEB500","S235",26.297658768196126,10.89,3]
["HEB500","S235",28.842326455072435,10.89,3]
["HEB500","S235",30.113030394508538,10.89,3]
["HEB500","S235",30.45977358252234,10.89,3]
["HEB500","S235",30.514447913778437,10.89,3]
["HEB500","S235",30.179186245664372,10.89,3]
["HEB500","S235",28.54051069570823,10.89,3]
["HEB500","S235",25.00439910073289,10.89,2]
["HEB500","S235",15.39933614969297,10.89,1]
[]
[]
["Feld","b","c"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB240","S235",14.501133259945917,2.41,1]
["HEB240","S235",18.450972369554044,2.41,1]
["HEB240","S235",24.14622388769,2.41,1]
["HEB240","S235",29.757492306219397,2.41,1]
["HEB240","S235",28.993024688147617,2.41,1]
["HEB240","S235",29.046987223468996,2.41,1]
["HEB240","S235",29.04731855593358,2.41,1]
["HEB240","S235",28.997895177324253,2.41,1]
["HEB240","S235",29.682885733302363,2.41,1]
["HEB240","S235",23.42279616700592,2.41,1]
["HEB240","S235",17.042699209219855,2.41,1]
["HEB240","S235",17.04269920982609,2.41,1]
["HEB240","S235",23.422796179763857,2.41,1]
["HEB240","S235",29.68288573361108,2.41,1]
["HEB240","S235",28.99789517722512,2.41,1]
["HEB240","S235",29.047318555946532,2.41,1]
["HEB240","S235",29.046987223468072,2.41,1]
["HEB240","S235",28.993024688147578,2.41,1]
["HEB240","S235",29.757492306219547,2.41,1]
["HEB240","S235",24.146223887691107,2.41,1]
["HEB240","S235",18.45097236962826,2.41,1]
["HEB240","S235",14.501133259921808,2.41,1]
[]
[]
["Feld","c","d"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB500","S235",15.399336149660456,10.89,1]
["HEB500","S235",25.004399095471236,10.89,2]
["HEB500","S235",28.540510695837146,10.89,3]
["HEB500","S235",30.179186246502002,10.89,3]
["HEB500","S235",30.514447916418646,10.89,3]
["HEB500","S235",30.459773586220603,10.89,3]
["HEB500","S235",30.113030391028225,10.89,3]
["HEB500","S235",28.84232642348997,10.89,3]
["HEB500","S235",26.297658690504893,10.89,3]
["HEB500","S235",25.020907025603822,10.89,2]
["HEB500","S235",24.8588463343365,10.89,2]
["HEB500","S235",25.020908017041616,10.89,2]
["HEB500","S235",26.297658768196126,10.89,3]
["HEB500","S235",28.842326455072435,10.89,3]
["HEB500","S235",30.113030394508538,10.89,3]
["HEB500","S235",30.45977358252234,10.89,3]
["HEB500","S235",30.514447913778437,10.89,3]
["HEB500","S235",30.179186245664372,10.89,3]
["HEB500","S235",28.54051069570823,10.89,3]
["HEB500","S235",25.00439910073289,10.89,2]
["HEB500","S235",15.39933614969297,10.89,1]
[]
[]
["Feld","e","f"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB300","S235",14.839133259945916,5.59,1]
["HEB300","S235",18.788972369554045,5.59,1]
["HEB300","S235",24.48422388769,5.59,1]
["HEB300","S235",30.0954923062194,5.59,1]
["HEB300","S235",29.331024688147615,5.59,1]
["HEB300","S235",29.384987223468997,5.59,1]
["HEB300","S235",29.38531855593358,5.59,1]
["HEB300","S235",29.335895177324254,5.59,1]
["HEB300","S235",30.020885733302364,5.59,1]
["HEB300","S235",23.76079616700592,5.59,1]
["HEB300","S235",17.380699209219856,5.59,1]
["HEB300","S235",17.38069920982609,5.59,1]
["HEB300","S235",23.760796179763858,5.59,1]
["HEB300","S235",30.02088573361108,5.59,1]
["HEB300","S235",29.33589517722512,5.59,1]
["HEB300","S235",29.385318555946533,5.59,1]
["HEB300","S235",29.384987223468073,5.59,1]
["HEB300","S235",29.33102468814758,5.59,1]
["HEB300","S235",30.095492306219548,5.59,1]
["HEB300","S235",24.48422388769111,5.59,1]
["HEB300","S235",18.78897236962826,5.59,1]
["HEB300","S235",14.839133259921807,5.59,1]
[]
[]
["Feld","f","g"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB600","Mi1332",16.44401413866355,26.61,1]
["HEB600","Mi1332",22.582107610748718,25.259139579349903,2]
["HEB600","Mi1332",25.733545287682418,24.651252390057362,3]
["HEB600","Mi1332",28.059679151488453,24.043365200764818,4]
["HEB600","Mi1332",29.56504807360629,23.435478011472274,5]
["HEB600","Mi1332",30.763037214646843,22.827590822179733,6]
["HEB600","Mi1332",32.32223595939807,22.21970363288719,7]
["HEB500","Mi1332",21.923411393180604,21.611816443594645,8]
["HEB500","Mi1332",23.792359189574636,21.0039292543021,9]
["HEB500","Mi1332",27.986793639993774,20.328499043977054,10]
["HEB500","Mi1332",35.022798574881165,19.545,11]
["HEB360","Mi1332",18.04709975309117,18.761500956022946,12]
["HEB360","Mi1332",21.944053335509647,18.086070745697896,13]
["HEB360","Mi1332",25.403351063559494,17.478183556405355,14]
["HEB360","Mi1332",27.97086981837526,16.87029636711281,15]
["HEB360","Mi1332",29.39749335568268,16.262409177820267,16]
["HEB360","Mi1332",29.76496734647196,15.654521988527724,17]
["HEB360","Mi1332",29.212860295707568,15.046634799235182,18]
["HEB360","Mi1332",27.758856075782656,14.43874760994264,19]
["HEB360","Mi1332",25.386301492266576,13.830860420650096,20]
["HEB360","Mi1332",13.131106439689319,12.48,21]
[]
[]
["Feld","h","i"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB400","S235",14.925039135891234,9.02,1]
["HEB400","S235",24.845615241519226,9.02,2]
["HEB400","S235",28.335512752713452,9.02,3]
["HEB400","S235",29.86265934948326,9.02,3]
["HEB400","S235",30.072794201426706,9.02,3]
["HEB400","S235",30.049771676645957,9.02,3]
["HEB400","S235",29.917508781222015,9.02,3]
["HEB400","S235",28.848443550439445,9.02,3]
["HEB400","S235",26.02795291300527,9.02,3]
["HEB400","S235",24.449595440117623,9.02,2]
["HEB400","S235",24.212212348271898,9.02,2]
["HEB400","S235",24.449597635359783,9.02,2]
["HEB400","S235",26.0279528557274,9.02,3]
["HEB400","S235",28.84844353286897,9.02,3]
["HEB400","S235",29.917508781942388,9.02,3]
["HEB400","S235",30.049771679495446,9.02,3]
["HEB400","S235",30.072794202544916,9.02,3]
["HEB400","S235",29.862659349426412,9.02,3]
["HEB400","S235",28.335512752146276,9.02,3]
["HEB400","S235",24.84561524175956,9.02,2]
["HEB400","S235",14.92503913583223,9.02,1]
[]
[]
["Feld","j","k"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB400","S235",14.925039135891234,8.62,1]
["HEB400","S235",24.845615241519226,8.62,2]
["HEB400","S235",28.335512752713452,8.62,3]
["HEB400","S235",29.86265934948326,8.62,3]
["HEB400","S235",30.072794201426706,8.62,3]
["HEB400","S235",30.049771676645957,8.62,3]
["HEB400","S235",29.917508781222015,8.62,3]
["HEB400","S235",28.848443550439445,8.62,3]
["HEB400","S235",26.02795291300527,8.62,3]
["HEB400","S235",24.449595440117623,8.62,2]
["HEB400","S235",24.212212348271898,8.62,2]
["HEB400","S235",24.449597635359783,8.62,2]
["HEB400","S235",26.0279528557274,8.62,3]
["HEB400","S235",28.84844353286897,8.62,3]
["HEB400","S235",29.917508781942388,8.62,3]
["HEB400","S235",30.049771679495446,8.62,3]
["HEB400","S235",30.072794202544916,8.62,3]
["HEB400","S235",29.862659349426412,8.62,3]
["HEB400","S235",28.335512752146276,8.62,3]
["HEB400","S235",24.84561524175956,8.62,2]
["HEB400","S235",14.92503913583223,8.62,1]
[]
[]
["Feld","l","m"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB360","Mi1332",14.50383241714415,14.62,1]
["HEB360","Mi1332",25.66953496264439,15.809292543021032,2]
["HEB360","Mi1332",28.174780415229012,16.344474187380495,3]
["HEB360","Mi1332",28.76554934879488,16.87965583173996,4]
["HEB360","Mi1332",27.38667075432463,17.414837476099425,5]
["HEB500","Mi1332",24.39812110350334,17.95001912045889,6]
["HEB500","Mi1332",19.96830056245653,18.485200764818355,7]
["HEB500","Mi1332",37.165524252329476,19.02038240917782,8]
["HEB500","Mi1332",29.595027531021795,19.555564053537285,9]
["HEB500","Mi1332",26.279823980761247,20.1502103250478,10]
["HEB500","Mi1332",24.07169280373324,20.84,11]
["HEB500","Mi1332",22.163964809204625,21.529789674952198,12]
["HEB500","Mi1332",20.8280914581216,22.12443594646271,13]
["HEB600","Mi1332",31.43463192581133,22.65961759082218,14]
["HEB600","Mi1332",30.519920228601833,23.19479923518164,15]
["HEB600","Mi1332",29.9599361844581,23.729980879541106,16]
["HEB600","Mi1332",29.293253915450578,24.26516252390057,17]
["HEB600","Mi1332",28.023474487915635,24.800344168260036,18]
["HEB600","Mi1332",25.80864010399803,25.3355258126195,19]
["HEB600","Mi1332",22.726134117899274,25.870707456978966,20]
["HEB600","Mi1332",16.585092728398667,27.06,21]
[]
[]
["Feld","n","o"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB600","S235",15.378769223592116,12.73,1]
["HEB600","S235",28.01487953126827,12.73,2]
["HEB600","S235",33.19713077499754,12.73,3]
["HEB600","S235",34.9224571503455,12.73,3]
["HEB600","S235",34.45726332265606,12.73,3]
["HEB600","S235",34.45726332264878,12.73,3]
["HEB600","S235",34.922457150256484,12.73,3]
["HEB600","S235",33.19713077473315,12.73,3]
["HEB600","S235",28.014879530000435,12.73,2]
["HEB600","S235",15.378769223434318,12.73,1]
[]
[]
["Feld","p","q"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB500","S235",12.842013094631938,8.42,1]
["HEB500","S235",37.44395139970931,8.42,2]
["HEB500","S235",47.202791004802556,8.42,2]
["HEB500","S235",45.36174450137991,8.42,2]
["HEB500","S235",45.361744501393666,8.42,2]
["HEB500","S235",47.202791004568844,8.42,2]
["HEB500","S235",37.443951399526505,8.42,2]
["HEB500","S235",12.842013094628527,8.42,1]
[]
[]
["Feld","r","s"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB600","Mi1332",15.783772286992043,23.34,1]
["HEB600","Mi1332",25.941057901483816,23.34,2]
["HEB600","Mi1332",30.65567074654557,23.34,3]
["HEB600","Mi1332",33.31936541004544,23.34,4]
["HEB600","Mi1332",34.261716453496554,23.34,4]
["HEB600","Mi1332",34.261716451884986,23.34,4]
["HEB600","Mi1332",33.31936540468168,23.34,4]
["HEB600","Mi1332",30.655670737605863,23.34,3]
["HEB600","Mi1332",25.941057895524807,23.34,2]
["HEB600","Mi1332",15.783772277054904,23.34,1]
[]
[]
["Feld","t","u"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB360","S235",11.997938732344569,5.63,1]
["HEB360","S235",37.69635429511288,5.63,2]
["HEB360","S235",46.74540339909484,5.63,3]
["HEB360","S235",44.6108035741194,5.63,3]
["HEB360","S235",44.61080357415399,5.63,3]
["HEB360","S235",46.74540339891395,5.63,3]
["HEB360","S235",37.69635429304094,5.63,2]
["HEB360","S235",11.997938732264192,5.63,1]
[]
[]
["Feld","u","v"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB240","S235",10.932692694775064,3.36,1]
["HEB240","S235",31.324490710912812,3.36,2]
["HEB240","S235",45.18359771179214,3.36,2]
["HEB240","S235",39.62837616568289,3.36,2]
["HEB240","S235",25.422192283512732,3.36,2]
["HEB240","S235",39.62837616569562,3.36,2]
["HEB240","S235",45.18359771172329,3.36,2]
["HEB240","S235",31.324490710917473,3.36,2]
["HEB240","S235",10.93269269477313,3.36,1]
[]
[]
["Feld","v","w"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB360","S235",11.997938732344569,5.63,1]
["HEB360","S235",37.69635429511288,5.63,2]
["HEB360","S235",46.74540339909484,5.63,3]
["HEB360","S235",44.6108035741194,5.63,3]
["HEB360","S235",44.61080357415399,5.63,3]
["HEB360","S235",46.74540339891395,5.63,3]
["HEB360","S235",37.69635429304094,5.63,2]
["HEB360","S235",11.997938732264192,5.63,1]
[]
[]
["Feld","x","y"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB600","Mi1332",14.801761232833396,20.63,1]
["HEB600","Mi1332",33.337530666332846,20.63,2]
["HEB600","Mi1332",43.970908358042784,20.63,3]
["HEB600","Mi1332",46.93316599815103,20.63,3]
["HEB600","Mi1332",46.93316599665733,20.63,3]
["HEB600","Mi1332",43.97090835290222,20.63,3]
["HEB600","Mi1332",33.33753063286708,20.63,2]
["HEB600","Mi1332",14.801761228134946,20.63,1]
[]
[]
["Feld","A","B"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB600","Mi1332",14.078729509045242,19.69,1]
["HEB600","Mi1332",29.373299355176584,19.69,2]
["HEB600","Mi1332",36.65213412204129,19.69,3]
["HEB600","Mi1332",39.39115979721753,19.69,4]
["HEB600","Mi1332",39.42983313672248,19.69,4]
["HEB600","Mi1332",38.39553397854742,19.69,4]
["HEB600","Mi1332",36.78526846174031,19.69,3]
["HEB600","Mi1332",36.409284396197926,19.69,3]
["HEB600","Mi1332",36.44188683182718,19.69,3]
["HEB600","Mi1332",36.82923638926304,19.69,3]
["HEB600","Mi1332",38.2994053590463,19.69,4]
["HEB600","Mi1332",38.87043822946615,19.69,4]
["HEB600","Mi1332",38.2994053590463,19.69,4]
["HEB600","Mi1332",36.82923638926304,19.69,3]
["HEB600","Mi1332",36.44188683182718,19.69,3]
["HEB600","Mi1332",36.409284396197926,19.69,3]
["HEB600","Mi1332",36.78526846174031,19.69,3]
["HEB600","Mi1332",38.39553397854742,19.69,4]
["HEB600","Mi1332",39.42983313672248,19.69,4]
["HEB600","Mi1332",39.39115979721753,19.69,4]
["HEB600","Mi1332",36.65213412204129,19.69,3]
["HEB600","Mi1332",29.373299355176584,19.69,2]
["HEB600","Mi1332",14.078729509045242,19.69,1]
[]
[]
["Feld","C","D"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB600","S235",15.280512948535687,11,1]
["HEB600","S235",30.575082794667033,11,2]
["HEB600","S235",37.85391756153173,11,3]
["HEB600","S235",40.592943236707974,11,3]
["HEB600","S235",40.63161657621292,11,3]
["HEB600","S235",39.59731741803786,11,3]
["HEB600","S235",37.98705190123075,11,3]
["HEB600","S235",37.61106783568837,11,3]
["HEB600","S235",37.643670271317625,11,3]
["HEB600","S235",38.03101982875348,11,3]
["HEB600","S235",39.50118879853674,11,3]
["HEB600","S235",40.072221668956594,11,3]
["HEB600","S235",39.50118879853674,11,3]
["HEB600","S235",38.03101982875348,11,3]
["HEB600","S235",37.643670271317625,11,3]
["HEB600","S235",37.61106783568837,11,3]
["HEB600","S235",37.98705190123075,11,3]
["HEB600","S235",39.59731741803786,11,3]
["HEB600","S235",40.63161657621292,11,3]
["HEB600","S235",40.592943236707974,11,3]
["HEB600","S235",37.85391756153173,11,3]
["HEB600","S235",30.575082794667033,11,2]
["HEB600","S235",15.280512948535687,11,1]
[]
[]
["Feld","D","E"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB600","S235",14.538644066304553,10.69,1]
["HEB600","S235",25.852825694379117,10.69,2]
["HEB600","S235",35.07441206758097,10.69,3]
["HEB600","S235",40.08137087640646,10.69,3]
["HEB600","S235",40.67488621861096,10.69,3]
["HEB600","S235",40.27481304261589,10.69,3]
["HEB600","S235",39.72035703757578,10.69,3]
["HEB600","S235",38.74334530774954,10.69,3]
["HEB600","S235",36.67510962189328,10.69,3]
["HEB600","S235",36.21964295749002,10.69,3]
["HEB600","S235",36.770361555643326,10.69,3]
["HEB600","S235",32.54716011840979,10.69,2]
["HEB600","S235",32.54716011840979,10.69,2]
["HEB600","S235",36.770361555643326,10.69,3]
["HEB600","S235",36.21964295749002,10.69,3]
["HEB600","S235",36.67510962189328,10.69,3]
["HEB600","S235",38.74334530774954,10.69,3]
["HEB600","S235",39.72035703757578,10.69,3]
["HEB600","S235",40.27481304261589,10.69,3]
["HEB600","S235",40.67488621861096,10.69,3]
["HEB600","S235",40.08137087640646,10.69,3]
["HEB600","S235",35.07441206758097,10.69,3]
["HEB600","S235",25.852825694379117,10.69,2]
["HEB600","S235",14.538644066304553,10.69,1]
[]
[]
["Feld","E","F"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB600","S235",15.280512948535687,11,1]
["HEB600","S235",30.575082794667033,11,2]
["HEB600","S235",37.85391756153173,11,3]
["HEB600","S235",40.592943236707974,11,3]
["HEB600","S235",40.63161657621292,11,3]
["HEB600","S235",39.59731741803786,11,3]
["HEB600","S235",37.98705190123075,11,3]
["HEB600","S235",37.61106783568837,11,3]
["HEB600","S235",37.643670271317625,11,3]
["HEB600","S235",38.03101982875348,11,3]
["HEB600","S235",39.50118879853674,11,3]
["HEB600","S235",40.072221668956594,11,3]
["HEB600","S235",39.50118879853674,11,3]
["HEB600","S235",38.03101982875348,11,3]
["HEB600","S235",37.643670271317625,11,3]
["HEB600","S235",37.61106783568837,11,3]
["HEB600","S235",37.98705190123075,11,3]
["HEB600","S235",39.59731741803786,11,3]
["HEB600","S235",40.63161657621292,11,3]
["HEB600","S235",40.592943236707974,11,3]
["HEB600","S235",37.85391756153173,11,3]
["HEB600","S235",30.575082794667033,11,2]
["HEB600","S235",15.280512948535687,11,1]
[]
[]
["Feld","G","H"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB600","S235",15.280512948535687,10.52,1]
["HEB600","S235",30.575082794667033,10.52,2]
["HEB600","S235",37.85391756153173,10.52,3]
["HEB600","S235",40.592943236707974,10.52,3]
["HEB600","S235",40.63161657621292,10.52,3]
["HEB600","S235",39.59731741803786,10.52,3]
["HEB600","S235",37.98705190123075,10.52,3]
["HEB600","S235",37.61106783568837,10.52,3]
["HEB600","S235",37.643670271317625,10.52,3]
["HEB600","S235",38.03101982875348,10.52,3]
["HEB600","S235",39.50118879853674,10.52,3]
["HEB600","S235",40.072221668956594,10.52,3]
["HEB600","S235",39.50118879853674,10.52,3]
["HEB600","S235",38.03101982875348,10.52,3]
["HEB600","S235",37.643670271317625,10.52,3]
["HEB600","S235",37.61106783568837,10.52,3]
["HEB600","S235",37.98705190123075,10.52,3]
["HEB600","S235",39.59731741803786,10.52,3]
["HEB600","S235",40.63161657621292,10.52,3]
["HEB600","S235",40.592943236707974,10.52,3]
["HEB600","S235",37.85391756153173,10.52,3]
["HEB600","S235",30.575082794667033,10.52,2]
["HEB600","S235",15.280512948535687,10.52,1]
[]
[]
["Feld","H","I"]
["Träger","Material","Last","Länge","Gruppe"]
["HEB600","S235",14.538644066304553,11.02,1]
["HEB600","S235",25.852825694379117,11.02,2]
["HEB600","S235",35.07441206758097,11.02,3]
["HEB600","S235",40.08137087640646,11.02,3]
["HEB600","S235",40.67488621861096,11.02,3]
["HEB600","S235",40.27481304261589,11.02,3]
["HEB600","S235",39.72035703757578,11.02,3]
["HEB600","S235",38.74334530774954,11.02,3]
["HEB600","S235",36.67510962189328,11.02,3]
["HEB600","S235",36.21964295749002,11.02,3]
["HEB600","S235",36.770361555643326,11.02,3]
["HEB600","S235",32.54716011840979,11.02,2]
["HEB600","S235",32.54716011840979,11.02,2]
["HEB600","S235",36.770361555643326,11.02,3]
["HEB600","S235",36.21964295749002,11.02,3]
["HEB600","S235",36.67510962189328,11.02,3]
["HEB600","S235",38.74334530774954,11.02,3]
["HEB600","S235",39.72035703757578,11.02,3]
["HEB600","S235",40.27481304261589,11.02,3]
["HEB600","S235",40.67488621861096,11.02,3]
["HEB600","S235",40.08137087640646,11.02,3]
["HEB600","S235",35.07441206758097,11.02,3]
["HEB600","S235",25.852825694379117,11.02,2]
["HEB600","S235",14.538644066304553,11.02,1]